Качество воды в стандартном водопроводе оставляет желать лучшего. Решением этой проблемы становятся водяные фильтры – устройства, предназначенные для ее очищения. 
Разнообразие фильтров настолько велико, что порой непросто разобраться, какой лучше. Подбор устройства начинается с определения степени загрязнения воды. Для этого ее образец нужно отнести в лабораторию. И уже потом отталкиваться от заключения экспертов. 
Бытовой фильтр имеет следующие характеристики:
· способ установки – на кран, в трубопровод или отдельная система;
· уровень очистительной способности;
· объем фильтруемой воды в час; 
· частота замены элементов.
Основные виды и их особенности
Выбирая фильтры, водопроводные съемные или стационарные, важно ориентироваться на метод очистки, комплектацию, производительность и способность противостоять тем или иным загрязнениям.
Различают такие виды фильтров на воду в квартиру:
· кувшин;
· проточный; 
· фильтр грубой очистки;
· система с обратным осмосом.
Первый вариант – дешевый, с малой очистительной способностью. Такие могут лишь немного улучшить состояние воды, например, в случае повышенного количества железа. 
Для средней степени загрязнения подойдут проточные – стационарные, что устанавливают под раковиной, или малогабаритные мобильные насадки на кран. Жидкость проходит через них под давлением и очищается от большинства химических соединений и микроорганизмов. Минеральный состав при этом не меняется. Однако эти приспособления не справляются с крупными примесями и не могут похвастаться высокой производительностью.
Фильтры грубой очистки воды, как правило, монтируются в трубопровод и служат для фильтрации мусора, ржавчины и других загрязнений, что накапливаются в нем. Сетчатое устройство грубой очистки – это небольшой механический фильтр в виде сетки с ячейками от 20 до 500 мкм. Он может быть непромывным, что нужно очищать вручную, и самопромывным. Картриджные приспособления имеют сменный элемент – картридж, что может задерживать лишь небольшие загрязнения. Для холодной воды применяются пластиковые, для горячей – только стальные. 
Но если присутствуют серьезные загрязнения, не обойтись без системы обратного осмоса. Это более дорогостоящий вариант, но и самый надежный. Он делает воду практически дистиллированной, ведь через очистительную мембрану могут пройти лишь ее молекулы. 
Стандартная комплектация включает 5 степеней очистки: предварительные фильтры, что нужно периодически менять, мембрану и постфильтр. Но комплектацию можно снабдить дополнительными деталями для большей эффективности: структуризатором, ультрафиолетовой лампой, минерализатором, насосом. В основном установки выполнены по одному стандарту, что удобно при замене частей. Объем бака определяется количеством жильцов и площадью, где планируется установка. Наиболее востребованы баки 8-10 л. Рабочим давлением для системы является 2,8 бар. При более низком лучше взять оборудование с помпой, при высоком – оснастить редуктором для его понижения. 
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