Двигатель 2GR Toyota
На сегодня семейство моторов 2GR является одним из популярных типов силовых агрегатов. Их устанавливают на флагманские модели разных брендов, также внедорожники. Широкий диапазон применения свидетельствует о надежности двигателя этой марки. 
Описание ДВС
Представлен данный двигатель 2GR шестью цилиндрами, оснащенными четырьмя клапанами. Значительная часть элементов выполнена из алюминиевого сплава. Газораспределительная система разработана японскими инженерами с учетом эффективной подачи топлива VVT-i. Рабочий объем движка — три с половиной литра. Благодаря укороченному поршневому ходу, мотор способен принимать любой тип топлива, также не требователен в плане эксплуатации. 
В зависимости вариаций двигателя 2GR, уровень сжатия будет варьироваться в пределах от десяти и восьми до тринадцати. Обеспечение качественной смазкой ДВС, требует оптимального количества масла, составляющего шесть литров. Производитель дает оценку общему запасу работы движка более трехсот тыс. км пробега. 
Достоинства ДВС
Мощный двигатель 2GR Тойота обладает отличными эксплуатационными характеристиками для своего сегмента. В числе преимуществ силового агрегата:
· надежность и высокая мощность;
· простота конструкции;
· длительность срока службы;
· оснащение прочной цепью, не требующей замены при длительной эксплуатации;
· не восприимчив к быстрому износу даже в экстремальных условиях.
Японские разработчики двигателей 2GR оснастили их качественными элементами. Продукт востребован среди новых моделей авто, также пользуется спросом на вторичном автомобильном рынке.
Перспективы тюнинга
Если хочется достичь более высоких показателей этого двигателя, лучше выполнить установку турбо кита. Компании TRD и HKS выпускают уже готовые решения. Кроме этого, придется поставить поршни со степенью сжатия в девять атмосфер и производительные форсунки. Таким образом можно увеличить мощность мотора до трехсот пятидесяти лошадиных сил. Не стоит ставить более мощные компрессоры, что обусловлено большими расходами и возникновением частых технических неполадок. 
Недостатки и типичные неисправности ДВС
При эксплуатации двигателя 2GR могут наблюдаться поломки:
· частая течь моторного масла — вызвана механическим разрывом резиновой части масляного патрубка;
· сбой в системе газораспределения фаз, сопровождающийся шумами из-под крышки головки;
· выходят из строя катушки зажигания;
· перегрев пятого цилиндра.
К неполадкам можно также отнести пониженный ресурс трансмиссии, вызванный высокой отдачей ДВС. Это обусловлено его поперечным размещением. Несмотря на такие недостатки, силовой агрегат прослужит более трехсот тысяч километров. Если постоянно следить за его состоянием, не экономить на ГСМ, можно избежать многих проблем с неисправностями. 
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HeyHukansHsie dparmenTs!

Deurarens 2GR Toyota
Ha Cerofa CeNeiiCTa0 MOTOPOS 2GR FaMRETCR 0741 3 OMYZDHEX THIOS CUTIOBBIX aTDEraTOS. VX YCTSHaBMUBZIT H3 BaTMEHCKE MOReNV pasHex
6penno, Takoe 3Hen0poXH. LIMDOKI AYEN30H MPHMEHEHVIR CBASTECTSYET O HaMEXHOCTA ASHT2Tens 3Tl Map.

Onvcare JBC

Mlpencrasnen nwsii ASTeNs 2GR WeCTei0 LUNMHAD3IM, OCHALLIEHHbIVY USTSDEMR KNANSHAMML, 3H3UUTENH3R U3CT 3MeVeHTOS BSIMoTHens Vs
3MIOMUHYIES0T0 N353, [330DCTDENETITENH3R CHCTEN3 PE3PEBOTHA AMOHCKAMI UHXEHED3MY C YUSTOM SODeKTBHO/ Nonati Tonnies VWT-i.
PaBoui 06em AsWKa — TPV C ONOBUHO/ TMTD. BMArOZDS YKOPOUEKHOMY TIOpILHESOMY XORY, MOTOP CTOCoBex MpyH¥MaTs MBoit Tvn Tonnws,
‘Taixe He TpeGoBaTeneK B MNaHe SKCYATAN.

B 338/CHMOCTY B3pVaLi ABUTaTen 2GR, YpOBeHs OXaTH GYIeT B2DSPOSITSCA B MDEfenax OT JSCAT 1 BOCHHI A0 THHH3ALATH, OBecrieuerve
KauecTaerHO/ Caskoi IBC, TDEGYET ONTUMANSHOTO KONMUECTEA MACT3, COCTABNOLLETD LECTS MWTPOS. MTPOHSB0AHTENs A3ET OLeHKY 0Biemy anacy
paboTs 4BiKa Goriee TEXCOT ThiC. kM NpoBera.

Docronacraa JBC

MouyHuiA ABAraTens 2GR ToOTa OGMAAAET OTAMHHSIMA SKCTTYATALMOHHSMI XaDEKTEDACTAKaMi AT CH0RTO CETEHTa. B WACTE MDEUMYLLIECTE CUIIOB0T0.
arperara:

« HaEXHOCTS Y BHICOKAS MOLHOCT;

« MDOCTOTa KoHCTDYKLH;

* AVITensHOCTS Cpoka CTyKEs;

* OCHalLesve MPONHOTE Lielsio, He TDEBYIOLLelt 3aMeHs! DU ATHTENHOM SKCTYTalA;

* He BOCTDMAB K GHICTPOMY WHOCY ARXE B SKCTPEMATEHSX YCTOBHAX.

SIn0HCKMe Pa3pEBOT-MKMA ABHTaTeNeli 2GR OCHACTIATIA X KaMECTBeHHSIMi 3neMexTaMM. TIDOAYKT BOCTDEG0BaH Cpeai HOBX Moneneli 2810, Takke
FIO7S3YETCA CIPOCOM Ha BTODULHOM 3TOMOGUTEHOM Daikke.

MepcnexTyss: TiokuHTa

ECTM X01eTCR A0CTHMS G0nee BLICOKYX MoKESaTeNs 3TOr0 ASHTSTeNs, MyHLLe SHMONHHTS YCTHOBKy TYDGe KiTa. Kownakyn TRD y HKS ssmyckaior yxe
FOTOBIe pellekits. Kpoie 3TOT0, MD/RETCA MOCTABUTS MOPLLHH CO CTeNeHsio KTV 3 1eS5Ts aTMOCHED i MPOVSSOUTENsHsle GOpCyHk. Takwit
'0BD330M HOXHO YBETVUTE MOLHOCTS MOTOD3 A0 TPEXCOT MTVASCATH NOWANVHBX . He CTOVT CT81Te G0nee MOILHsie KOMTDECCops, Uro
0BYCr0BNeH0 GONLIMMMA PACKOaMI M BOSHHKHOBEHHEM UACTHX TEXHHMECKX HEMONEAOK.
HeROCTaTko  THNAHLIE HeNCTpasHoCTH JBC

lpy sKennyaTauyw ABAraTens 2GR MOTYT HBBMIOATSCA MoRoM:

Lasacszezeu 02— 23920 ueXaLUUerA N2ANNEON NeROBN UACTE.
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