Виды и назначение плоского металлопроката
Плоские металлопрокатные изделия производят из заготовок с помощью прокатных станков. Выглядит такой прокат, как гладкий или рифленый лист и используется очень широко. Из-за высокого спроса на рынке довольно много крупных и мелких производителей плоского проката, поэтому можно заказать его относительно недорого. Но важно выбрать надежного поставщика, продающего качественную продукцию.
Разновидности листового проката
Плоский прокат может быть:

· порезанным на листы;

· скатанным в рулоны;

· тонким – толщиной от 0,5 до 3,9 мм;

· толстым – от 4 до 160 мм;

· с обрезной кромкой;

· с необрезной кромкой.

Современная промышленность основана на изготовлении металлических изделий. Для производства многих из них сырьем служат стальные листы плоского проката. Среди них выделяют несколько разновидностей по технологии получения:
· горячекатаный лист;
· холоднокатаный;

· оцинкованный;

· лист с рифленой поверхностью.

Методом холодной прокатки получают тонкие листы стали, предназначенные для дальнейшей переработки – штамповки профнастила и других кровельных листов. Цена такого металлопроката довольно низкая. Прокатка горячим способом дает возможность получить листы различной толщины. В зависимости от назначения в дальнейшем они могут подвергаться дополнительной обработке для улучшения свойств – дрессировке или выдерживанию при высокой температуре.
Наиболее популярный – лист оцинкованный толщиной 0,3–5 мм, он более износостойкий и долговечный. Нанесение цинкового покрытия на обе или одну сторону листа служит для защиты поверхности металла от коррозии. Соответственно, его стоимость более высокая. Рифленый лист может иметь чечевичную или ромбическую поверхность. Производят его на специальных станках по технологии горячей прокатки. Один из вариантов быстро и выгодно заказать недорогой плоский прокат – обратиться на https:….., где представлен большой ассортимент металлопрокатной продукции.
Сфера применения

Основное направление использования листового проката – строительство и машиностроение, Для этих отраслей из него производят различные детали и элементы конструкций, заготовки и стройматериалы, например, гнутый профиль.
Из листа холодной прокатки делают корпуса автомобилей, электроприборов или сварные трубы. Горячекатаный прокат может послужить для получения металлопрофиля или использоваться для дальнейшей прокатки холодным способом. Из оцинкованного проката чаще всего делают трубы, рифленые листы подходят для изготовления некоторых отделочных материалов.
Широчайшие возможности применения определяют рыночное предложение плоского проката. Его можно купить в ……. или любом городе страны. Многие поставщики предлагают доставку на объект. Стоимость зависит от вида листового проката, его толщины и сплава, используемого для изготовления.
