Снос зданий в Красноярске: этапы подготовки и выполнения
	Распространены случаи, когда на старом земельном участке требуется выполнить строительство современного дома или коттеджа. Но что если он уже содержит на своей площади старые строения? В таком случае мы можем предложить своим клиентам снос зданий и сооружений.
	Компания «Альбион» выполняет такие работы по всему городу Красноярску и региону и дает на них гарантию качества, они будут выполнены качественно и в срок.
План выполнения подготовительных работ
	Подобные работы должны проходить по заранее составленному плану, который должен иметь ответы на различные нюансы. Также, он должен предусмотреть безопасность соседних строений и построек, находящихся по соседству с рабочей территорией. Если будут допущены просчеты, то на соседних домах могут появиться трещины, поэтому это очень ответственная работа.
	Снос здания имеет такой перечень работ:
· ориентировочный расчет задействованной техники, которая будет привлечена к выполнению поставленных задач;
· поверхностная и подробная оценка всех мероприятий;
· создание плана выполняемых процессов;
· проведение работ строго по составленному графику;
· вывоз строительных отходов;
· приведение территории в окончательный порядок – очистка от мелкого лома и выравнивание площади.
Наши преимущества
	Почему именно нас выбирают исполнителями данных работ? Мы обладает личным автопарком спецтехники для выполнения сноса, вывоза и переработки мусора. Это позволяет нам проводить все запланированные работы в короткие сроки, благодаря согласованности действий различных звеньев нашей компании.
	Возможность выполнять снос зданий в Красноярске круглосуточно. Для этого будет задействовано несколько смен наших специалистов, вследствие чего поставленные задачи будут реализованы в сжатые сроки. К тому же, выполнение мероприятий может выполняться в стесненных городских условиях, что играет важную роль в строительстве.
	Главное преимущество перед остальными компаниями – индивидуальный подход к нашим клиентам. На протяжении всех работ вы будете контактировать с постоянным куратором, который будет отчитываться вам за ход проделываемых работ.
Типовой план работ по сносу зданий
1. на первом этапе выполняется демонтаж кровли – шифера, металлочерепицы и пр.;
2. затем переходят к перекрытиям - плитам, которые служат потолком и полом в помещениях;
3. сносят стены. В зависимости от материала, могут проходить по-разному;
4. убирают фундамент.
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