Профнастил
Что же такое профнастил простыми словами? Это лист холодной стали со специальным защитным слоем, который в силу своих высоких эксплуатационных качеств и доступной цене очень часто используют для кровельных работ в таких помещениях как: 
· коттеджи, частные дома, таунхаусы;
· надворные постройки и хозяйственные строения;
· павильоны, веранды, бельведеры;
· временные жилые и нежилые здания и тд.
Поскольку все объекты разные, требования под каждый также отличаются и крыша подбирается индивидуально, учитывая множество факторов.  Например, таких как: площадь покрытия, конфигурацию кровли, среднегодовую норму осадков, количество скатов, сложность при установке, тд.
Металлочерепица
Металлочерепица - это профилированный лист горячеоцинкованной стали с разными видами полимерных покрытий. Металлочерепица - уникальный продукт, который используется во всех климатических зонах нашей планеты. Как показывает практика при разных погодных условиях ( морозы, метели, дожди, грады и тд.) нет ничего надежнее металлического покрытия.  Есть лишь одно ограничением, угол наклона ската кровли должен быть не меньше 14 -15 градусов.
Какие преимущества металлочерепицы по отношению к другим кровельным материалам? 
· очень приятный и выразительный внешний вид;
· огромная цветовая гамма и выбор фактуры полимерных покрытий;
· быстрый и надежный монтаж;
· высочайшая стойкость материала ( служит  до 50 лет)
· доступная стоимость работ и экономия материала для обрешетки, в отличии от других видов кровли; 
Водосточные системы
Водосточные системы - это очень важный и необходимый момент при любой кровле. Она позволяет легко и просто осуществлять сбор и отвод  атмосферных осадков с крыши. 
Какие преимущества имеют водосточные системы?
· высочайшая прочность системы;
· полное или частичное сохранение целостности даже после деформирования;
· высокая устойчивость при сильных  нагрузках;
· полная огнестойкость;
· применения в  температурах  от -60 до 130 градусов.
Игнорирование установки водосточных систем может быть чревато множеством неприятных последствий, например таких как размытие основания сооружения.
Атрибуты (аксессуары) для кровли
Крыша - это не просто покрытие (металлическое, мягкое, шиферные), оно  включает в себя много понятий. Во-первых это  внешняя защита дома,  которая должна быть выполнена прочно, качественно и безопасно.
Сегодня кроме сопутствующих кровельных материалов, широко используются различные дополнительные атрибуты: антенные выходы,  вентиляционные трубы, кровельные лестницы, флюгеры, различные уплотнители и воронки водоприемные, краски с полимерным покрытием, крепления для тепловой  и гидроизоляции, а также  снегозадержатели и много чего другого.
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