Ролики підходять для слалому, фріскейту і фітнесу. Розраховані на користувача до 120 кг. Розраховані для користувача  вагою до 120 кг.
Це модернізована модель Flying Eagle BKB. (https://rollershop.com.ua/uk/roliki/roliki-flying-eagle-bkb-b5s-black.html)
Покращення торкнулися:
 1 Рама — тепер дві дуги жорсткості.
 2 Лайнер — стало трохи більше наповнювача, є устілка і вставка з більш живучою тканиною.
 3 Інша розмірна сітка.
Каф, бут
Важлива функція роликів – це фіксація ноги. Щоби запобігти завалюванню ноги у внутрішню сторону, передбачений жорсткий пластиковий каф. Він допоможе нозі не завалюватися в різні боки. Каф фіксується з бутом ролика за допомогою залізної заклепки, яка при потребі може бути замінена.
Бут ролика зроблений із жорсткого пластика, який зможе пережити не один десяток падінь. Крім цього, бут ролика розрахований на 2 розміри 35/36, 37/38 ... Тобто лайнер (внутрішній черевик) ролика ідеально підігнаний під бут (пластиковий корпус). Внаслідок чого і реалізується ця технологія.
У буті знаходяться отвори для вентиляції, що допомагають у літні спекотні дні. Під п'ятою антишок, що амортизує велике зерно асфальту та удари після стрибків. По краях розташовані незнімні слайдери, що захищають черевик при падіннях від подряпин і сколів, що продовжить йому життя.
Лайнер, фіксація ноги
Лайнер зроблено зі щільного матеріалу, що витримує не один рік експлуатації. Головна перевага – це товста стінка, що надійно фіксує ногу в буті, а відтак, забезпечує комфорт. Також у лайнері є виїмка під п'яту, яка не дозволяє їй хитатися всередині. 
За фіксацію ноги відповідають: верхня бакля, п'яткова бакля з підкачкою і шнурки. За допомогою верхньої баклі ви зможете ідеально зафіксувати гомілку, що не дозволить роликам бовтатися. П'яткова бакля допоможе зафіксувати п'яту і нижню частину стопи, щоб п'ята не хиталася і передавала максимум зусиль при русі. Отвори для шнурків знаходяться тільки в буті, але затягнути шнурками ногу не вийде, оскільки пластик якісний і жорсткий. Тому, як і в більшості роликів, шнурки у буті потрібні тільки для декору.
Ходова частина
[bookmark: _GoBack]Рама зроблена з алюмінію 6000 серії, в якій знаходиться 2 перемички (дуги жорсткості), котрі відповідають за розподіл навантаження. У рамі використовуються односторонні осі діаметром 8 мм, що дуже зручно. Якщо ви хочете встановити колеса, що світяться,  не потрібно буде купувати перехідники.
Модель спочатку йде з рокерінгом, тобто два колеса посередині більше, ніж крайні. Це дозволить вам бути набагато маневровніше і виконувати всі слаломні елементи набагато легше. 
Діаметр залежить від розміру. Якщо у вас розмір ролика 36-40, то колеса будуть діаметром 4 X 72 і 4 X 76 мм, довжина рами 231 мм. Якщо розмір ноги 41 і більше, то розмір – 4 X 76, 4 X 80 мм, 243 мм.
Колеса з жорсткістю 85А, з середнім накатом. Допоможуть юному ролеру рідше відштовхуватися від асфальту і прослужать тривалий час.
Підшипники стандартні Abec - 7. Використовуються в більшості моделей Flying Eagle, мають середній накат і зносостійкість, розбірні.


Rolki nadają się do slalomu, freeskatingu i fitnessu. Przeznaczone dla osób o masie ciała do do 120 kg.

Jest to zmodernizowany model Flying Eagle BKB.
Modernizacje obejmuje:
1. Rama — teraz posiada dwie łuki sztywności.
2. Liner — dodano więcej wypełnienia, wkładkę i wkładkę z trwalszej tkaniny.
3. Inna siatka rozmiarowa.
Cuff, but  Ważną funkcją rolek jest unieruchomienie stopy. Aby zapobiec opadaniu stopy do wewnątrz, zastosowano twardy plastikowy cuff, który pomaga utrzymać stopę w stabilnej pozycji. Cuff jest przymocowany do buta rolki za pomocą metalowego gwintu, który można wymienić w razie potrzeby.
But rolka wykonany jest z twardego plastiku który może przetrwać kilkanaście upadków. But jest dostępny w rozmiarach dwuskładnikowych (35/36, 37/38.), Oznacza to, że wkładka (but wewnętrzny) rolki jest idealnie dopasowany do buta (plastikowy korpus), co realizuje tę technologię. 
W obudowie znajdują się otwory wentylacyjne, które pomagają w gorące letnie dni. Pod piętą znajduje się pochłaniacz wstrząsów, który amortyzuje nierówności asfaltu i uderzenia po skokach. Wzdłuż krawędzi znajdują się niezdejmowane slidery, chroniące but przed zarysowaniami i uszkodzeniami, co wydłuża jego żywotność.
Liner, stabilizacja stopy Liner jest wykonany z wytrzymałego materiału, który może wytrzymać wiele lat użytkowania. Jego główną zaletą jest gruba ściana, która stabilnie utrzymuje stopę w bucie, zapewniając komfort. Liner posiada również wgłębienie pod piętę, które zapobiega jej poruszaniu  wewnątrz.
Za stabilizację stopy odpowiadają: górna klamra, piętowa klamra z pompką oraz sznurówki. 
Dzięki górnej klamrze można idealnie unieruchomić trzymanie łydki, co zapobiega luźnemu trzymaniu rolki. Piętowa klamra stabilizuje piętę i dolną część stopy, zapobiegając przesuwaniu się pięty i umożliwiając maksymalne przenoszenie siły przy ruchu. Otwory na sznurówki znajdują się tylko w bucie, ale nie można ich mocno zawiązać, ponieważ plastik jest wysokiej jakości i sztywny. Dlatego, jak w większości rolek, sznurówki w bucie,pełnią jedynie funkcję dekoracyjną.
Konstrukcja ramy
Rama wykonana jest z aluminium serii 6000 i posiada 2 poprzeczki (łuki sztywności), które odpowiadają za równomierne rozłożenie obciążenia. W ramie stosowane są jednostronne osie o grubości 8 mm, co jest bardzo wygodne. Jeśli chcesz zamontować świecące kółka, nie trzeba będzie kupować adapterów.
Model standardowo wyposażona jest w rocker (dwa środkowe kółka są większe niż kółka zewnętrzne). To sprawia, że rolki są bardziej zwrotne i umożliwiają łatwiejsze wykonywanie elementów slalomowych.
Średnica kół zależy od rozmiaru. Jeśli rozmiar rolki to 36-40, kółka będą miały średnicę 4 x 72 i 4 x 76 mm, a długość ramy to 231 mm. Jeśli rozmiar stopy to 41 lub większy, średnica kół to 4 x 76, 4 x 80 mm, a długość ramy to 243 mm.
Kółka o twardości 85A zapewniają średni ślizg, co pozwala początkującemu rolkarzowi rzadziej odpychać się od asfaltu i sprawiają, że rolki są trwałe.
Łożyska są standardowe ABEC-7. Są one stosowane w większości modeli Flying Eagle, charakteryzują się średnim ślizgiem i trwałością oraz są rozbieralne.

