Кабинки для санузла – современное решение вечных задач

Использование перегородок из легких и удобных современных материалов стало удачным решением для зонирования санузла на индивидуальные пространства. Многообразие вариантов на любые потребности, вкус и бюджет позволяет установить кабины в помещение, не нарушая гармонию интерьера, цветовую палитру и стиль. Как определиться с выбором перегородок и учесть особенности материала, выясним дальше.
Как выбрать перегородки для санузла
При выборе кабин для санузла следует принять во внимание размеры помещения и бюджет на обустройство. Тип объекта также имеет значение. От этих параметров зависит размер сантехнических конструкций и оснащение.
Преимущества деления пространства на зоны с помощью перегородок:
· возможность простого и оперативного монтажа, который занимает менее 1 часа, и проходит без повреждения отделки стен;

· длительный срок эксплуатации конструкции и быстрая замена при повреждении;

· простота в уходе – достаточно обычных моющих средств;

· экономия места благодаря довольно тонким стенкам;

· широкий выбор цвета, возможность для разных дизайнерских решений.

Размер кабинок подбирается с расчетом на пользователей санузла. Рекомендованы следующие варианты:

1. Кабинка для среднестатистического человека должна иметь 2 м в высоту, 1 м в ширину и 1,2 м в глубину с дверью шириной 60–70 см.

2. Кабинка для детей – без замка, высотой 1,2 м, шириной 0,75 м, глубиной 1 м, дверца 50 см.
3. Нестандартный размер кабины для людей с особыми потребностями. При высоте 2 м ее ширина 1,2 м, а глубина 1,8 м. Дверь от 90 см, также обязательны поручни.
Выгодное решение – заказать перегородки у производителя. Это экономно по стоимости и можно подобрать индивидуальное решение по конструкции, размеру и стилю с учетом дизайна помещения и инженерных коммуникаций.
Материал для изготовления сантехнических кабинок

В санузле нужно использовать материал, имеющий несколько основных свойств – высокое качество, предполагающее стойкость к влажности, прочность, чтобы выдержать механические нагрузки, практичность и эстетичность. Поэтому кирпичи, бетон и ДСП не выдержали конкуренции, и сегодня основные материалы, которые используются для монтажа сантехнических кабин:
· ламинированная плита из древесной стружки (ЛДСП);

· поликарбонат;

· HPL-пластик;

· каленое стекло.

Самым недорогим материалом для сантехнических перегородок является ЛДСП, изготовленная из древесных отходов, спрессованных с использованием термоклея. Плиты часто используют в общественных местах бюджетного сегмента. Помимо цены, их плюсы – влагостойкое ламинированное покрытие, срок службы более 10 лет, легкость установки и замены, достаточный выбор расцветок. Толщина плит составляет 16 или 25 мм, что делает их достаточно прочными.
Еще один дешевый вариант – поликарбонат. Он имеет все плюсы ЛДСП, но легче по весу и способен пропускать свет. Требует минимум усилий для сборки.
Толщина HPL-пластика – 9–12 мм, но он тяжелее ЛДСП и сложнее по монтажу. Этот материал очень прочный и выпускается в широкой цветовой гамме. Он представляет собой прессованную крафт-бумагу, пропитанную клеем или термосмолой. HPL-пластик очень надежный, но стоит заметно дороже.
Стеклянные кабины имеют самую высокую стоимость, но и прослужат дольше всего. Прочный и упругий материал толщиной 10 мм сложно разбить. Он может быть матовым, глянцевым, с рисунком или без.
Кабинки из любого материала хорошо выполняют свою функцию. Какой из них выбрать – решайте, взвесив свои желания и возможности.
