             Основные виды газовых  автоматик  для ГБО
 	Самым удобным и экономически выгодным топливом для автомобилей стал углеводородный газ. Но для перехода на данный вид горючего необходимо установить газобаллонную установку и топливную автоматику, обеспечивающую нормальную работу двигателя, а также возможность перехода с газа на бензин. Если же у вас уже смонтирована газобаллонная аппаратура, то время от времени возникает необходимость менять форсунки. Рассмотрим назначение и  принцип действия  газовых  автоматик.
	Распылители топлива предназначены для его подачи в камеру сгорания, где происходит воспламенение. Принцип действия  автоматического топливного  оборудования  основан на  том, что при подаче напряжения  на обмотку электромагнитного клапана происходит его открытие, обеспечивающее проход газа на горелочное устройство от редуктора,  который предварительно понижает давление газа. Распылители различных компаний отличаются величиной ЭДС электромагнитного клапана, периодом подачи топлива и видами клапанов.
	Наибольшее распространение получили газовые устройства компаний  VALTEK и OMVL, как самые надежные и доступные в ценовом выражении. Их устанавливает большинство автолюбителей на свои газобаллонные установки.
Газовые форсунки Valtek TYPE 30.  Такую автоматику изготовляют в виде корпуса из трех – четырех  инжекторов. Распылители выпускаются различных диаметров, что дает возможность увеличить мощность мотора. Подобное оборудование управляется с помощью  электронных  устройств, которые автоматически поддерживают заданный режим работы. Клапаны данных автоматических форсунок выполнены из металла с резиновым уплотнением, что обеспечивает герметичность системы. Для более тонкого и точного управления подачей газа в камеру сгорания устройство снабжено регулирующим винтом, который может поднять или опустить шток для более полного сгорания газа. Этот незаметный винт часто путают с креплением и закручивают его до отказа. В результате,  это приводит к полному прекращению подачи топлива или к неравномерной работе всей автоматики.
Технические данные. Автоматика VALTEK type 30 устанавливается на автомобильные моторы со временем подачи топлива на холостом ходу больше трех миллисекунд.   Это  минимальное  время для устойчивой работы системы. Но практики указывают на несколько больший период впрыска – от 4 до 5 мс. Такое время является самым оптимальным  промежутком для холостого хода. Напряжение, подающееся на обмотку электромагнитного клапана, составляет 12 Вольт, сопротивление  -  3 Ом.
Надежность и ремонтоспособность. Максимальное  расстояние, при котором автоматика работает без ремонта,  составляет 20 тысяч км.  Признаки, указывающие на необходимость  профилактики, – это увеличенный расход топлива и сильный шум при работе автоматики.  Технический ремонт заключается  в замене штока и в настройке  высоты его поднятия, промывке всех деталей.
Газовые форсунки OMVL.  Корпус  автоматики  изготовлен  из композитного материала. Это вещество заметно снижает массу инжекторной  рейки.  В блоке предусмотрены два входа для трубопровода, что значительно унифицирует систему. На неиспользуемый подвод  устанавливается заглушка. Иногда изготавливаются корпуса, у которых вместо пробки  применяется  измеритель температуры газа. На форсунках используются жиклеры, которые при необходимости можно заменить в зависимости от типа двигателя. Рейка системы  замечательна выходящими соединительными патрубками с резьбой, которые развернуты под прямым углом к оси штока. В этом случае рейка форсунки монтируется нижней плоскостью, газовые патрубки подсоединяются к штуцерам на входном трубопроводе, что позволяет  выполнить установку штока в вертикальном положении. Тогда он работает в  самом  эффективном режиме. Клапаны автоматики  OMVL сработаны из  уникального сплава феррита  для максимального использования электромагнитной индукции обмотки. При этом вес у него меньше, чем у обычного металлического клапана. Вся система значительно снижает сложность устройства, так как отсутствует  управляющий винт.  Время открытия и  закрытия  клапана также уменьшается, уменьшая шумность и устраняя необходимость использования контрольных приборов. 
Технические данные.  Топливная автоматика OMVL принадлежит к категории недорогих, но скоростных систем. Период срабатывания составляет 2,8 миллисекунд. Напряжение, подающееся на обмотку электромагнитного клапана,  равняется 12 Вольт, сопротивление обмотки – 3 Ом.
Срок эксплуатации и возможность проведения ремонтов. OMVL  принадлежат к классу с удовлетворительными возможностями технического обслуживания. Только существует одно «но». Верхняя траверса, поддерживающая все оборудование автоматики, крепится  шурупами для обычной крестовой отвертки. А  поскольку  под капотом  оборудование подвергается коррозийным процессам, то металлические винты часто стираются и открутить их,  в этом случае, бывает очень трудно.
Газовые форсунки HANA 2000/2001.  Произведены в едином унифицированном  блоке. Игольчатый клапан выполняет очень тонкую дозированную подачу топлива.  Производители топливной автоматики  HANA  придумали их как для одиночной установки, так и для монтирования в планку. Первый вариант  автоматик предусматривает расположение их в самой близости от места присоединения к штуцеру. Это обеспечивает, во-первых,  сокращение расстояния проходимого топливом от инжектора до входного трубопровода. А во-вторых, уменьшает время подачи топлива в цилиндры двигателя.  Данный вид  автомобильных газовых автоматик считается самым оптимальным из расчета цена – качество. 
Технические данные.  Скорость срабатывания данного вида инжекторов составляет в пределах 2 мс. Напряжение – 12 Вольт, сопротивление -  1,9 Ом.
Возможность техобслуживания и срок эксплуатации. Этот вид автоматики ремонту не подлежат. Поэтому владельцам производитель советует ставить более качественный фильтр, а значит - и дорогой. Но именно этот компонент и обеспечивает значительный ресурс автоматики.
 
 
 
 

