Чем гироскоп в iPhone 4 отличается от традиционных акселерометров?


Акселерометр-это просто напросто датчик ускорения, функцией которого является фиксирование наклонов корпуса телефона. Кроме акселерометра  существует  еще один инерционный датчик- гироскоп, который имеет более сложную конструкцию.  Классическим роторным гироскопом называют диск, который закреплен на подвижных рамах и быстро вращается. Даже при смене положения рам в пространстве ось вращения диска не изменится. Благодаря  поддерживанию вращения диска (к примеру, с помощью электромотора) есть возможность постоянно определять положение объекта (в котором есть гироскоп) в пространстве, его наклоны либо крены. С непосредственной помощью гироскопа можно стороны света. 
История использования гироскопов имеет свое начало еще с конца  XIX века. Инерционные датчики, на тот момент, были распространены в военно-морских силах и гражданских суднах. Поскольку с помощью гироскопа наиболее точно определение сторон света. С такой уникальной функцией гироскоп  получил широкого распространения в авиационной сфере  и производстве ракетной технике. 
По своей конструкции гироскоп в мобильных телефонах  имеет происхождение от классического роторного, который основывается на микроэлектромеханическом датчике. Но принцип действия инерционного датчика остается тем же.  
Гироскопы, встроенные в мобильных телефонах, делают качество игры наиболее высоким. С помощью данного датчика для управления игрой можно пользоваться не только обычным поворотом устройства, но и скоростью поворота, что обеспечит более реалистичное управление. 
Практика использования гироскопов в телефонах началась совсем недавно. Потому и область применения  инерционных датчиков ограничивается пока лишь только играми. В ближайшем будущем ожидается расширение спектра задач гироскопа.    

