Robuster Antrieb 

  Zentralgetriebe mit Bogenverzahnung und Kegelrollenlagern 

  Mittiger Zapfwelleneingang, Wechselräder für Drehzahländerung, Zapfwellendurchtrieb 

	
	1 Starkwandiges Kastenprofil aus Feinkornstahl, besonders verwindungsfest.
2 Die Getriebewanne ist nach unten hin abgeschrägt: Erde kann ungehindert abwandern, kein Aufstauen, kein Aufscheuern der Getriebewanne.

	3 Großdimensionierte Kegelrollenlager in massiven, geschmiedeten, einteiligen Lagergehäusen. Idealer Lagerabstand auf der Kreiselwelle; die Kegelrollenlager halten radialen und axialen Belastungen optimal stand – lange Lebensdauer. 

  Beide Lager und die robusten, vergüteten Zahnräder laufen im Fließfett. 

  Das untere Lager sitzt nahe am Zinkenträger, somit weniger Lagerbelastungen, weniger Verschleiß. 

  Beide Lager unter den Zahnrädern, daher keine Getriebeschäden durch lose Lagerteile möglich. 

  Lagerstellen mit Labyrinthdichtungen und Wellenring sicher abgedichtet. 
4 Doppelzinken aus gehärtetem Feinkornstahl – 18 mm stark – für lange Lebensdauer auch auf steinigen Böden.

  12 mm starke Zinken bei LION 251 und 301. 
5 Doppelte Befestigung mit Stützplatte und zwei Schrauben. Rasch und einfach wechselbar. 

  Zinken eingedreht und schräg nach hinten gestellt – drücken nicht nach außen, Ernterückstände laufen nach unten ab. 
6 Die geschmiedeten Zinkenträger sind im Gehäuse integriert, damit voll geschützt und unempfindlich gegen Steine. Kein Wickeln bei Ernterückständen 


Перевод с немецкого языка на русский 
Прочный привод

· Центральный передаточный механизм с дуговыми зубьями и коническими роликовыми подшипниками

· Центральный вход для вала отбора мощности, сменные шестерни для регулирования скорости вращения, двусторонний привод вала отбора мощности
Обозначения на иллюстрации: 
1 Толстостенный корпус из мелкозернистой стали, особенно стойкий к деформации.

2 Поддон передаточного механизма суживается книзу: земля беспрепятственно проходит, не налипая и не повреждая поддон.

3 Большие конические роликовые подшипники в массивных, кованных неразъемных корпусах. Идеальное расстояние между подшипниками на гироскопическом вале; конические роликовые подшипники оптимально выдерживают поперечные и продольные нагрузки – и поэтому служат долго.

· Оба подшипника и прочные, закаленные шестерни работают в специальной смазке.

· Нижний подшипник размещен рядом с опорой зубьев, благодаря чему снижена нагрузка на подшипник и уменьшен его износ.

· Оба подшипника размещаются под шестернями, что исключает возможность повреждений механизма из-за расшатанных деталей подшипника.

· Площадки подшипника надежно уплотнены лабиринтными уплотнениями и уплотнительным кольцом.

4 Двойные зубья из закаленной мелкозернистой стали – толщиной 18 мм – служат долго даже на каменистых грунтах.

· Зубья толщиной 12 мм в моделях LION 251 и 301.
5 Двойное крепление зубьев опорной пластиной и двумя шурупами. Быстро и легко заменяются.

· Зубья ввинчены и направлены назад под углом, а не наружу, благодаря этому остатки урожая уходят вниз.

6 Кованые основы зубьев интегрированы в корпус, а поэтому полностью защищены от камней. Остатки урожая на них не наматываются
