
Учитывая существующую тенденцию к повышению температуры климата, с каждым годом многие жители, в основном проживающие в городской местности, задумываются о приобретении кондиционера, который сможет облегчить невыносимую жару  и обеспечить циркуляцию чистого, свежего воздуха. 
При выборе желаемого оборудования, стоит обязательно учитывать мощность кондиционера, которая рассчитывается, как 1 кВт – для охлаждения или обогрева 10 квадратов.  Стандартная мощность кондиционеров имеет 2-2,5 кВт. Сегодняшний потребительский выбор предоставляет много разновидностей кондиционеров, среди которых: мобильные, оконные и сплит-системы.
Мобильные – характеризуются достаточно большими размерами для параметров обычной комнаты, что сказывается на его практичности. 
Оконные – представляют из себя доступные простые приборы, монтаж которых осуществляется на сравнительно тонких стенах, или непосредственно в окне. Однако, стоит учитывать тот факт, что монтаж оконных кондиционеров будет затруднен, если речь идет о пластиковых окнах. Его недостатком  так же является повышенная шумность и загромождение оконного проема, в связи с чем попадает меньше света в комнату.
Сплит-системы являются наиболее популярными. Система состоит из двух частей: наружный блок, который погашает уровень шума и находится за пределами помещения, и внутренний, находящийся в средине комнаты, на котором осуществляются настройки и регулировки. Из-за опасности простудится, внутрений елемент не рекомендуют устанавливать в спальне или детской комнате. Более того такое размещение затрудняет удаление конденсата. 
В связи стем, что кондицыонер является достаточно сложной конструкцией, его монтаж не каждому под силу.
Местом монтажа кондиционера может быть закрытый балкон или фасад дома. Но в случае, если кондиционер будет использоваться в качестве обогревателя в зимний период, нужно позаботится, что бы трубка отвода конденсата не замерзала. 
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