Разница между гидроизоляцией и гидрофобизацией: компоненты, характеристики, предостережения
	Во время и после <a href=”http://kievnovbud.com.ua/stroitelstvo/dom-pod-klyuch-v-kieve-i-oblasti”> строительства зданий </a> особое внимание уделяется их защите от влаги, которая содержится в атмосферных осадках, таких как дождь, снег, а также в грунте. Дело в том, что она приводит к намоканию строительных материалов, которые ее впитывают как губка, под действием низких температур жидкость в материале замерзает, расширяется и деформирует его. Такой процесс значительно уменьшает срок службы материала и постройки в целом.
	Для того чтобы избежать таких негативных последствий существует два метода: 
1. гидроизоляция; 
2. гидрофобизация. 
В этой статье мы рассмотрим их оба и разберемся, какие отличия они имеют между собой.
Гидроизоляция дома: подробности процесса
	Гидроизоляция дома в большинстве случаев выполняется материалами на основе битума. Зачастую это рулонные изделия, напоминающие рубероид.  Крепятся они к поверхностям с помощью специальной горелки. Рулоны настилаются на изолируемую поверхность с небольшим нахлестом и далее подвергаются нагреву. Под действием температуры материал становится мягким и липким, за счет этого он прилипает к поверхности, а стыки при остывании образовывают однородную оболочку. Через такую защиту не проникает влага вообще. 
Обычно такой обработке подвергаются поверхности стен подвалов и цокольных этажей. Для повышения надежности такой защиты нужно обязательно позаботиться об <a href=” http://kievnovbud.com.ua/stati/otmostka-fundamenta-vidy-ustrojstvo-uteplenie-i-otdelka”> отмостке </a>.
	Именно эти элементы зданий подвергаются больше остальных контакту с влагой из-за дождей, водостоков с крыш, которые выводятся к фундаменту, а также грунтовых вод. Технология гидроизоляции заключается в том, что поверхность вначале подготавливается, очищается от загрязнений и пыли. Затем для лучшей адгезии она может грунтоваться специальными составами, в этом случае может применяться грунтовка глубокого проникновения.
	Обратите внимание, что такой вид влагоизоляции выполняется обычно для внешних работ, так как его задача – это не допустить попадания влаги в материал, а если ее нанести внутри, то потеряется весь смысл работы. Хотя если нет возможности сделать ее извне, ее выполняют и с внутренней стороны. Такое бывает, когда подвал расположен глубоко под землей и возможности отрыть стену, нет. Но эффективность у нее маленькая.
	К недостаткам этого метода можно отнести очень плохую паро- и водонепроницаемость, из-за этого в помещении может повышаться влажность воздуха и придется регулярно выполнять проветривание помещений. Но опять же, если это цокольный этаж или подвал, т.е. нежилое помещение этим можно особо не заморачиваться. Обычно такие моменты продумываются еще на этапе <a href=” http://kievnovbud.com.ua/stati/chto-takoe-dom-pod-klyuch”> планирования </a>.
Гидрофобизация здания: отличия и характеристики
Гидрофобизация здания – мероприятие по созданию влагоизоляционного слоя, наносимого на поверхность материала, имеет принципиальные отличия от своего конкурента гидроизоляции. Главное отличие гидрофобизации – это возможность «дышать» материалам, они сохраняют функцию паро- и газопроницаемости. 
Вследствие этого в помещениях не увеличивается влажность воздуха, его не нужно постоянно проветривать. А в зимний период года это очень весомый аргумент, так как энергоресурсы стоят дорого, и проветривать часто помещения очень накладно. С этого напрашивается вывод, что для защиты от влаги гидрофобизация может применяться не только для подвальных нежилых помещений, но и бытовых.
Технологния гидрофобизации заключается в следующем. Поверхность хорошо подготавливается к нанесению защитного состава, после чего выполняется нанесение. Такую работу нужно выполнять в сухую погоду, чтобы добиться хорошей пропитки и высыхания защитного состава.
Составы для проведения гидрофобизации
[bookmark: _GoBack]Наиболее эффективными являются составы, выполненные на основе кремнийорганики. Их еще называют силоксановыми и силиконовыми. Такие соединения имеют рыхлую структуру, что позволяет беспрепятственно проходить частичкам воды в виде пара сквозь строительный материал, т.е. он может «дышать». Большим каплям не удается также легко проникать в материал, вследствие чего наблюдается эффект <a href=” http://kievnovbud.com.ua/nashi-obekty/gotob”> водооталкивания </a>.
Распространенные составы на силиконовой основе:
· каучуков;
· гидросодержащих силоксанов;
· алкоксисиланов;
· алкилсиликонатов калия.
	Именно последний компонент получил широкое распространение. Составы на его основе продаются в виде концентрированных растворов, которые нужно правильно подготовить для нанесения. Правильные пропорции для изготовления указаны на его упаковке, обычно это не больше 5% алкилсиликоната.
	Если нарушить рекомендационную концентрацию, то на поверхности могут образовываться налеты из гидрокарбонатов и карбонатов, которые будут портить внешний вид здания, не выполняя своего назначения. Большую популярность эти компоненты получили благодаря своей общедоступной цене и защитным свойствам.
Приобретение раствора
	К сожалению, довольно часто встречаются случаи, когда вместо алкилсиликоната калия недобросовестные продавцы продают алкилсиликонат натрия. Таким составом категорически нельзя проводить работы, потому что технология гидрофобизации будет нарушена. 
Дело в том, что такой состав, попадая на поверхность, впитывается в материал и при намокании насыщается влагой, а на морозе расширяется и повреждает строительные материалы. Поэтому приобретать такие компоненты нужно у проверенных продавцов. Большую роль играет и качество их нанесения, лучше обращаться за помощью к <a href=” http://kievnovbud.com.ua/”> специалистам </a>.
Заключение
	В зависимости от помещения и требований, предъявляемых к нему, вы можете выбирать между гидроизоляцией и гидрофобизацией. На результат вашего решения могут повлиять следующие факторы:
· финансовая сторона вопроса. Работа над созданием гидроизоляции будет стоить на порядок выше из-за применения газовой горелки, что сопровождается стоимостью пропана и ручной работы по укладке;
· время выполнения работ и сложность, у гидроизоляции оно дольше из-за сложности процесса;
· выбор места проведения работ. Область применения гидроизоляции – это нежилые подвальные и цокольные помещения, а для бытовых помещений однозначно лучше гидрофобизация; 
· возможность сделать работу самостоятельно или воспользоваться помощью специалистов. Если нанести раствор алкилсиликоната еще можно самому, то для работы с битумными материалами понадобиться не только опыт, но и необходимое оборудование.
Для проведения работ лучше обращаться за консультациями и помощью к <a href=” http://kievnovbud.com.ua/stati/chto-luchshe-stroit-samomu-ili-cherez-firmu”> специалистам </a>.
