Электродвигатели
Понятие
    Предназначение каждого электрического двигателя состоит в том, чтобы совершать механическую работу с помощью приложенной электроэнергии.  Электродвигатель – это устройство, внутри которого электрическая энергия преобразуется в механическую. Он находится в таких знакомых нам приборах таких, как стиральная машинка, фен, пылесос и другие. Такое устройство получило распространение, благодаря своим достоинствам, а именно: эффективная подача энергии, различная мощность, регулировка скорости, удобство в обращении и беспроблемное обслуживание.    
    Основные направления работы
   Действия электромагнитной индукции позволяют запустить работу каждого   механизма. Каждая электромашина включает в себя два составляющих:
· Ротор, который является подвижной частью любого механизма (например, асинхронные электродвигатели). В быту он именуется якорем. 
· Статор, являющийся неподвижной частью (асинхронные машины, а также синхронные). К этой части также относится индуктор. 
   В магнитном поле на проводник действует отталкивающая сила, соответственно, ротор начинает осуществлять движение. В таком случае возникает разница между периодичностью вращения подвижной части и неподвижной, которая называется скольжением. Поскольку эти два вращения не совпадают, двигатель поэтому и называется асинхронным. Такие механизмы используются во многих сферах. Асинхронный двигатель работает за счёт несовпадающих движений частей. В результате подведения тока к статору, электродвижущая сила наводит ток и образует магнитное поле. Трёхфазный асинхронный двигатель самый простой по своей конструкции, т.к. в нем присутствует ротор, который дешевле любых других электродвигателей. Асинхронные двигатели имеют такие же статоры, как и синхронные. Также, существует и однофазный асинхронный двигатель, его мощность значительно меньше трёхфазного, поэтому по техническим характеристикам он сильно уступает.
  Итак, на электрический ток действует сила, которая пытается отклонить его направление движения. Именно взаимодействие электрической энергии с  магнитной и приводит к  работе механизм, который называется электродвигателем.
Виды
    Условно электромоторы делят на промышленные, крановые, высоковольтные и взрывозащищенные.
    В зависимости от вида тока можно разделить  эл.двигатель на следующие виды:
· Двигатели постоянного тока. У них очень тяжелая конструкцию, чем у остальных подобных устройствах. С помощью магнитов образовывается магнитное поле.
· Двигатели с переменным током. Ток движется по синосуидальному закономерности, при этом изменяет своё направление движения.
· Синхронный эл.двигатель. Он делится на такие подвиды двигателей: реактивные, гибридные и шаговые.
· Асинхронный, который делится на: однофазный электродвигатель (запуск происходит вручную), двухфазный (конденсаторные) и трёхфазный двигатель. 
· Линейный. Устройство осуществляет поступательные движения в одном направлении. Может работать как в синхронном, так и асинхронном режиме. 
· Коллекторный. Изначально создаётся с последовательной обмоткой на высокой мощности. Своё применение чаще всего находит в электрических инструментах.
   Ориентируясь на мощность, электродвигатели делятся на:
· С очень малой мощностью (до 0,5 кВт).
· С малой мощностью (0,5-20 кВт).
· Со средней мощностью (20-250кВт).
· С большой мощностью (более 250кВт).
      
     Сказать, какой именно электромотор является лучшим, невозможно. Каждый имеет свои преимущества, выполняет определенные функции и используется в разных отраслях, как в промышленности, так и в бытовых целях.  Если Вы решили купить электродвигатель, то обращайтесь в наш интернет-магазин. Многолетний опыт нашей достойной работы подтверждается хорошими отзывами покупателей. Широкий ассортимент качественной и надежной продукции помогут Вам определиться с выбором, а цены привлекут своей доступностью! Интернет-магазин Eltaltd – идеальное соотношение качества и стоимости.




Двигатели Lenze
       Известная немецкая компания Lenze выпускает качественную продукцию в виде электрического оборудования, техники, электроники. Мощность двигателей от 12 Вт до 100 кВт. Двигатели с более высокой мощностью изготовляются только по предварительному заказу и могут быть дополнены различными устройствами (тормоз, вентилятор и т.д.). Рассмотрим самые популярные двигатели компании Ленце.
Виды
1. Электрические двигатели постоянного тока серии MGFRK. Имеют собой самую распространенное строение двигателей, которое включает в себя подвижную и неподвижную части. Такая конструкция позволяет максимально сократить потерю энергии двигателей и минимизировать их перегрев. Имеют очень плавную регулировку. Температурная изоляция относится к классу F. Качественная обмотка увеличивает срок работы таких электродвигателей.
2. Электродвигатели серии MGFQU/MGFQK. Очень мощные двигатели. Отличаются небольшими размерами, при этом их продуктивность работы ни в коем случае не снижается. Данный вид двигателей могут работают без процесса искрения. С помощью специального механизма электродвигателя обеспечивается плавное управление.
3. Асинхронные промышленные электрические двигатели MDEMAXX. Такие двигатели используются в своём большинстве в сферах промышленности. Небольшие размеры и высочайший уровень защиты двигателей выделяют их перед остальными двигателями. Асинхронные электродвигатели могут быть укомплектованы редукторами. Удобная конструкция обмотки обеспечивает беспрерывную работу двигателя.
4. Серводвигатели, которые бывают синхронными и асинхронными. В свою очередь, делятся на подвиды:
- серводвигатели переменного тока. Обладают высокой производительностью, благодаря высокому качеству и практичной конструкции. Очень просто устанавливаются и бесперебойно работают;
- синхронные серводвигатели серии МСS. Стойкие к большим нагрузкам. Плавный ход двигателя обеспечивается за счёт минимизированных процессов торможения. Очень устойчивы к различным вибрациям. Качественная механическая конструкция обеспечивает надёжную работу двигателя даже в самых тяжёлых условиях;
- универсальные асинхронные двигатели Lenze серии МСА. Отличаются высокой мощностью. Надёжные в работе. Имеют удобный гибкий дизайн и эргономичную конструкцию. Больше всего подходят для применения при высоких скоростях.
- асинхронные двигатели серии МDFQA. Компактные двигатели с довольно таки высокой мощностью. Благодаря усиленной изоляции, двигатели обеспечивают абсолютно безопасную работу. Имеют независимую вентиляцию, поэтому предназначены для тяжёлых нагрузок.
5. Двигатели с маленькой мощностью Small Drive. Включают в себя трехфазные асинхронные двигатели и двигатели постоянного тока. Данные электродвигатели сертифицированы и соответствуют системе качества. Они подключаются в сеть или к аккумуляторам.
6. Lenze Smart Motor. Имеют огромное количество встроенных функций. Отвечают высоким требованиям к энергосбережению, поэтому могут работать даже через обычный смартфон.
    Продукция Лензе пользуется огромной популярностью, благодаря:
· Широкому ассортименту.
· Высокому качеству за счёт постоянного строгого контроля.
· Использованию современных технологий при изготовлении продукции.
· Выгодной цене.
· Мировому признанию.
· Научным разработкам для двигателей.
· Полной автоматизации производства.
   Наш интернет-магазин магазин предлагает большой выбор двигателей немецкого производителя Ленце. Мы зарекомендовали себя, как ответственного продавца. Если Вы хотите приобрести качественную, надёжную и долговечную продукцию, наши специалисты с радостью помогут Вам в этом серьезном вопросе. За доступные цены, Вы получите  эффективные двигатели, которые будут работать в любых, даже самых тяжёлых условиях.








Двигатели Siemens
    Электродвигатель Siemens – один из самых популярных и востребованных двигателей, который применяется в промышленном производстве. Компания родом из Германии, знаменита своей продукцией во всем мире. 
Преимущества двигателей Siemens 
· Использование надёжных и устойчивых материалов для создания двигателей.
· Лёгкость в работе и простота в обслуживании.
· Современная система охлаждения.
· Производство осуществляется в соответствии со всеми мировыми стандартами.
· Минимальная слышимость во время двигателя.
· Использование надёжной изоляцией.
· Стойкость к большим перегрузкам.
· Эргономичность и компактность.
· Высокие показатели КПД.
· Простота в эксплуатации.
Виды (серии)  электрических двигателей Siemens
1. Siemens 1LA. Данные двигатели сделаны из алюминиевого или чугунного корпуса. Имеется система охлаждения. В наличии также есть вентилятор. Двигатель Siemens 1LA является прекрасным решением в сфере промышленной деятельности.
2. Siemens 1LG. Состоят из корпуса, сделанного из чугуна. Имеют  хорошую охладительную систему. Отличие этого этой серии двигателя от предыдущей состоит в различной мощности, а также материала, из которого состоит корпус.
3. Siemens 1LL. Чугунный корпус. Отличная  система охлаждения делает эту серию очень популярной. Присутствует система вентиляции. Имеет большую и среднюю мощности. Такая серия двигателя нуждается в периодическом проведении технического осмотра. 
4. Siemens 1LP. Двигатель не имеет вентилятора из-за наличия функции самостоятельного охлаждения. Очень надежное устройство с немного увеличенными габаритами.
5. Siemens 1PP. Двигатели имеют как, чугунный, так и алюминиевый корпус. Система охлаждения работает с помощью внешнего вентилятора, который имеет отдельное питание.
6. Siemens 1PQ. Имеют чугунный корпус. Система охлаждения происходит за счёт внешнего вентилятора. По размерам двигатели этой серии средних габаритов.
7. Siemens 1LE. Электродвигатели Siemens  1LE  имеют медные части. Очень хорошо работает система энергосбережения, система охлаждения не имеет вентилятора.
8. Siemens 1PC.  Двигатели, хорошо сберегающие энергию. Они с большой мощностью. Отсутствует вентилятор из-за наличия системы самоохлаждения. 
Группы
Двигатели Сименс делятся на такие группы.
    В зависимости от эффективности энергосбережения;
· Стандартные.
· С высоким показателем энергосбережения (EFF1;EFF2).
· С маленькими габаритами и высокой мощностью.
    В зависимости от системы охлаждения:
· Двигатели с вентилятором, который находится на валу.
· Двигатели с внешним вентилятором. 
· Двигатели без вентилятора.
· Двигатели, которые охлаждаются с помощью водной «рубашки».
    При выборе двигателя Siemens нужно обязательно обращать внимание на следующие параметры:
· Напряжение, которое необходимо для работы устройства.
· Мощность двигателя.
· Величина скорости.
· Режим работы.
· Типы крепления.
     Электродвигатели Сименс бывают односкоростные, двухскоростные, трёхскоростные.
      Если возникают какие-либо поломки двигателя, его можно отключить с помощью ремонтного выключателя. Отметим, что электродвигатель подключаются напрямую к ремонтному выключателю. Каждый электродвигатель Сименс должен соответствовать параметрам, которые указаны в паспорте, который содержит всю необходимую информацию по двигателю. 
         С помощью датчиков температуры происходит тепловая защита двигателей. Они установлены в середине обмотки двигателей. В двигателях должен быть термосенсор или  позистор. Такие приспособления защищают двигатели от перегревом и перегрузок. Если их нет, то используется вспомогательная тепловая защита.
          Наш интернет-магазин  предоставляет широкий ассортимент двигателей Siemens. Сочетание цены и качества, гарантированная эффективная работа оборудования порадуют каждого покупателя.             
    В интернет-магазине Eltaltd Вы можете найти любой нужный товар, сэкономив при этом время и деньги.

























Преобразователи частоты Emotron
Понятие
   Emotron – известная компания из Швеции, которая за долгие годы работы зарекомендовала себя, как надёжный производитель преобразователей частоты. 
   Преобразователь частоты Emotron – устройство, созданное для эффективного управления скоростью двигателя. Все процессы функционирования оптимизируются, защищаются от простоев, т.е. двигатель не работает в холостую. Преобразователи частоты Emotron адаптированы под компрессоры, вентиляторы, насосы, смесители, дробилки, лифты, подъемные краны. При использовании частотных преобразователей Emotron  есть возможность получить хорошую отдачу в общих затратах. 
    Серии преобразователей частоты Эмотрон
· Emotron VFX 2.0 – самая распространенная универсальная серия. Эти преобразователи частоты предназначены для промышленной сферы. Покрыты очень прочным металлическим корпусом, который защищает устройства от различного рода повреждений, всякой пыли и воды. Мощность данной серии преобразователей  составляет 7,5-1000 кВт. Обычно они работают в режиме управления скорости (которое может быть получено без датчика обратной связи) с компенсирующей нагрузкой двигателя. Используются преобразователи частоты Эмотрон также для управления механизмами с высокой динамикой. К преимуществам серии VFX 2.0 относятся:
· Управление моментом напрямую.
· Двигатель используется и в качестве датчика.
· Встроенный фильтр.
· Наличие большого количества защит (перегрев, перенапряжение, потеря двигателя и т.д.).
· Оптимальное потребление электроэнергии.
· Наличие до 28 скоростей.
· Управление механическим тормозом.
· Четыре набора параметров.
· Отличная вентиляция.
· Плавное управление механизмами.
· Удобный современный дисплей.
· Меню на русском языке.
· Emotron VSA/VSC. Благодаря работе преобразователей этой серии обеспечивается эффективная и надёжная работа вентиляторов, насосов, компрессоров, миксеров и кранов. Данная серия изготовлена для двигателей с мощностью от 0,18 до 7,5 кВт. К преимуществам преобразователей частоты Emotron серии VSA/VSC относятся:
· Эргономичность.
· Значительные функциональные возможности.
· Лёгкая адаптация во всем требованиям системы.
· Компактность, которая даёт различные варианты монтажа.
· Лёгкая настройка всех параметров.
· Удобный и понятный дисплей.
· Прекрасная оснащённость.
· Быстрое и лёгкое переключение скоростей вращения.
· Emotron CDU/CDX. Преобразователи данной серии предназначены для контроля за лифтами. Они обеспечивают безопасную, надёжную и удобную езду в лифтах. К преимуществам указанной серии относятся:
· Высокая плавность лифта.
· Большая скорость лифта.
· Обеспечение комфорта и безопасности.
· Бесшумная работа.
· Плавные и мягкие запуски, а также остановки.
· Ровная остановка.
· Хорошие тормоза.
· Минимизация вибрации.
· Emotron FDU 2.0. Данная серия изготавливается для управления вентиляторами и насосами. К преимуществам серии FDU 2.0 относятся:
· Наличие функции регулировки скоростей двигателя.
· Минимизация мощности, которая потребляется.
· Обеспечение плавной работы оборудования.
· Использование двигателя в виде датчика.
· Контроль нагрузки.
· Встроенная панель управления.
· Защита от перегрузок.
· Автоматическое промывание насосов.
· Наличие меню на русском языке.
· Emotron CF. Предназначены для регулировки скорости трёхфазных асинхронных двигателей. К преимуществам данной серии относятся:
· Гибкость преобразователей частоты.
· Удобный дисплей.
· Простота установки.
· Быстрая регулировка скорости вращения.
· Компенсация скольжения.
· Защита от перегрева.
     Частотный преобразователь Emotron – это правильный выбор, сделанный в пользу контроля Вашего процесса. Если Вы хотите обеспечить эффективную и долгую работу Вашего оборудования, приобретайте частотные преобразователи надёжной фирмы Эмотрон  в нашем интернет-магазине по доступным ценам.




























Emotron MSF 2.0
Понятие
    Устройства плавного пуска (УПП) с множеством функций для двигателей, которые имеют мощность 7,5-1600 кВт – это Emotron MSF 2.0. Основная задача данного устройства – обеспечить плавный пуск, а также останову двигателя при этом максимально экономя электрическую энергию. УПП указанной серии выполняет важные защитные функции. УПП Emotron MSF 2.0 находит своё применение в таких механизмах, как: насосы, конвейеры, вентиляторы, краны и т.д.
Основные достоинства  Emotron MSF 2.0
· Вспомогательная функциональность понижает стоимость эксплуатации оборудования.
· Компактные габариты.
· Огромное количество функций, которые облегчают работу механизма.
· Уменьшение числа составляющих системы.
· Делает сервис более упрощённым.
· Лёгкость в эксплуатации.
· Экономия электроэнергии.
· Исключение провалов напряжения.
· Быстрый останов.
Защитные функции УПП состоят в предотвращении:
1. Перегрева двигателя.
2. Перенапряжения.
3. Недогрузки или же перегрузки механизма.
4. Пропадания фазы.
5. Дисбаланса фазы.
Современные удобства состоят в: 
· Управлении по 3-м фазам
· Медленной скорости
· Нарастании напряжения
· Ограничение тока
· Возможность осуществлять торможение с помощью постоянного тока
· Экономия электроэнергии
· Множество видов пуска
Распространенные методы
1. Метод управления током. Уровень ограничения тока – это главнейший показатель пуска. Он регулируется самостоятельно в зависимости от использования в той или иной ситуации.
2. Способ управления напряжением. Распространенный метод. Плавный пуск обеспечивается специальным пускателем, который равномерно, как увеличивает, так и уменьшает напряжение. 
3. Метод управления моментом. Самый удобный способ при запуске двигателя. УПП обеспечивает запуск, минимизируя значение тока. 
4. Метод экономии электроэнергии. Очень часто электродвигатель вынужден работать очень долгое время, при этом нагрузка остаётся маленькой. Управляя уровнем мощности, MSF 2.0 сохраняет максимальную экономию электрической энергии.
5. Метод быстрого останова. УПП останавливает различные механизмы, которые имеют высокую инерцию, за очень короткое время.
6. Метод плавного пуска двигателя. Используется в механизмах с повышенным моментом старта. Некоторые устройства бывает, что тяжело тронуть с места. Процесс запуска двигателя при этом усложняется. С помощью броска момента и получения большого тока при пуске, разгон будет продолжаться, что даст трогание механизма.
7. Метод диагностики и отображения. На дисплей можно вывести огромное количество информации, которая поможет персоналу контролировать множество параметров системы, а также выявить причины аварийного состояния, если таковы имеются.
    Мягкий пускатель, он же софт-стартер, является прекрасной заменой автотрансформаторам, которые используются для пуска асинхронных электродвигателей. Если сравнивать мягкий пускатель и преобразователь частоты, то первый стоимость первого обойдется дешевле. Конечно же, его нельзя назвать конкурентом преобразователям частоты, но как экономный вариант, УПП выполнит свои функции на все 100%. Устройства плавного пуска Emotron зарекомендовали себя, как надёжные и функциональные устройства.  
     Использование устройств плавного пуска обеспечит снижение нагрузки на сеть, уменьшит затраты на различные оборудования, сэкономить электроэнергию даже при больших нагрузках. 
     Если Вы решили купить устройство плавного пуска, без сомнений, Вам стоит обратиться  в наш интернет-магазин Eltaltd. Ведь мы предлагаем своим клиентам:
· Качественный и надёжный товар.
· Гарантию эффективной работы оборудования.
· Широкий ассортимент продукции.
· Низкую стоимость.
· Профессиональную консультацию специалистов.
· Внимательное отношение к каждому клиенту.
Выбирайте и заказывайте у нас Emotron MSF 2.0, который поможет Вам найти оптимальные решения для защиты электродвигателей.




























Siemens Sirius 3RW
   Понятие
       Siemens Sirius  – это устройства, которые обеспечивают максимально облегченный режим при работающем двигателе, при этом уменьшая момент пуска. Наличие специальной коробки питания исключает опасные моменты с помощью уменьшения использования тока во время запуска. 
    Серии
Самой популярной из всех серий описываемого механизма является 3RW. Она, в свою очередь, также подразделяется на определенные виды. 
1. Устройства плавного пуска (далее – УПП) Siemens Sirius 3RW30 создаются для мягкого запуска электродвигателей. Являются самой простой серией для выполнения этой функции. Применяются в шлифовальных столах, мешалках, пилах и т.д. К преимуществам данной серии относятся:
· Конструкция позволяет использовать УПП при температуре окружающей среды до 600С без снижения тока.
· Эргономичность. Увеличение огромного количества свободного места.
· Снижение мощности потерь.
· Удобная регулировка времени разгона и  выпуска.
· Оперативное подсоединение. 
· Варианты разных установочных положений.
2. Siemens Sirius 3RW40. Современная модель включает в себя важные функции защиты от чрезмерной нагрузки двигателя. Также механизм прекрасно балансирует управление. Устройство используется для среднего и тяжело пуска. Применяются в насосах, вентиляторах, центрифугах, эскалаторах,  компрессорах и т.д. К достоинствам этой серии можно отнести:
· Хорошие функциональные качества. Специальная система позволяет максимально экономить электроэнергию и исключает перегрев механизма. 
· Предотвращение процесса перегрузки двигателя.
· Компактность, экономия места. 
· Возможность подключения дополнительных устройств для выполнения вышеперечисленных функций.
· Защита от неожиданного повышения силы тока, благодаря специальному ограничителю.
· Наличие специальных приборов, позволяющих определить действующий режим работы оборудования.
· Возможность сброса после того, как сработала защита. 
3. Siemens 3RW44. Данная серия имеет множество функций для повышенных требований использования оборудований. Эта новая модель является достойной альтернативой преобразователям частоты. Это устройство помогает решать всевозможные задачи. Здесь исключены внезапные перепады напряжения тока. Модель сочетает в себе самые разные виды работы. Применения находит в: насосах, лифтах, морском транспорте, компрессорах, миксерах, пилах и т.д. Софт-стартер имеет максимально эффективные функциональные возможности. К преимуществам серии Siemens 3RW44 можно отнести:
· Минимизация рисков утраты энергии.
· Лёгкое, быстрое и надёжное торможение.
· Предотвращение перегрева механизма во время своей работы.
· Удобная панель со всеми параметрами работы, а также сигналами о неисправности, если такова возникла.
· Предотвращение чрезмерной нагрузки двигателя.
· Ограничения тока, которое можно настроить самостоятельно.
· Совмещение нескольких видов торможение.
· Определение разгона.
· Стильный дисплей, который имеет подсветку.
· Простота в обслуживании.
· Компактность, соответственно, и наличие свободного места.
· Доступная цена устройства.
· Легкость монтажа.
· Простота регулировки.
· Срабатывание защитных функций в случае перегрева.
     Итак, Сименс Сириус  предназначены для простых условий пуска. Не допускается использование ёмкостных элементов в цепи двигателя. Бюджетный вариант устройства подойдёт каждому, кто ищет такого рода устройство плавного пуска. Столь практичное устройство необходимо выбирать в зависимости от видов пуска (лёгкий, средний, высокий), и какое количество пусков происходит за один час. Также при выборе следует с акцентировать внимание, при какой температуре окружающей среды будет работать устройство. 
     Приобрести устройство плавного пуска Siemens всех перечисленных серий можно в нашем интернет-магазине. Обратившись за устройством в интернет-магазине Eltaltd, Вы получаете:
· Надёжную продукции.
· Гарантированное качество.
· Широкий ассортимент товара.
· Доступные цены.
· Консультации специалистов в данной сфере.
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О компании
     Emotron – один из самых знаменитых лидеров во всем мире в сфере выпуска устройств для защиты работы оборудования, которые используются в различных сферах промышленной деятельности. Отличное качество оборудования Эмотрон и его практичность достигаются с помощью постоянного контроля на всех этапах производства, тестированием полученного товара, выбором самых оптимальных технологических позиций. Устройства данной фирмы созданы для надёжного управления различными приборами, при этом происходит экономия электроэнергии. При использовании преобразователей частоты Emotron улучшается работа оборудований и их процессов, которые основаны на эксплуатации двигателей.
    Emotron – фирма родом из Швеции. Предприятия по производству находятся в самой стране, а также в Голландии. Сервисные центры швейцарской фирмы расположены по всему миру. Компания радует своих клиентов более 30 лет, постоянно усовершенствуя свою продукцию в различных областях строительного и промышленного применения. Фирма предлагает продукцию, которая адаптирована под: насосы, вентиляторы, мельницы, смесители, краны.
     Классификация частотных преобразователей Emotron
1. Emotron FDU 2.0 – устройства с регулировкой скорости, предназначенные для вентиляторов, насосов, компрессоров. Применяются с учётом всех установленных требований для данных видов оборудования. Эксплуатация данного устройства очень легка, благодаря простой инструкции на русском языке. При использовании преобразователей частоты данной серии регулируется скорость двигателя и количество энергии, которая потребляется; обеспечивается плавная работа оборудования, что снижает количество его ремонтов. К функциям указанной серии устройства относятся:
· Использование двигателя в качестве датчика.
· Обеспечение минимальной нагрузки на приборы.
· Использование различных фильтров при работе.
· Защита от любых видов перегрузки оборудования.
· Автоматическая чистка насосов.
· Использование безопасного пуска.
· Защита двигателя от повышенной температуры.
· Управление всеми насосами.
· Подсчёт времени работы каждого насоса.
· Быстрая остановка работы насоса при внезапном повышении давления. 
· При включении дополнительных насосов предотвращается резкое повышение давления работы устройства.
2. Emotron VFX 2.0 – серия широко применяемых частотных преобразователей. Предназначена для работы механизмов с высокой динамикой. Отличаются легкой и мягкой регулировкой скоростей, а также надежным процессом торможения. Данная серия является потрясающей заменой дорогим устройствам. К функциям Emotron VFX 2.0 относятся:
· Подключение дополнительного скоростного датчика.
· Вычисление оптимальной скорости с помощью специального датчика.
· Функция настройки минимизации запуска устройства.
· Уменьшение времени при пуске устройства.
· Эффективное торможение, которое исключает использование дополнительных устройств для процесса остановки работы оборудования.
· Точное управление моментом.
· Снижение количества бесполезных отключений устройства.
· Изменение данных двигателя.
· Плавное управление механизмами.
3. Emotron MSF 2.0 – серия, которая обеспечивает  надёжную работу множество механизмов, используемых в повседневной жизни. Частотные преобразователи указанной модели представлены компактными размерами, но при этом их функциональные возможности остаются на высоком уровне. Отличаются лёгкой настройкой параметров, которые позволяют облегчить работу устройства. К функциям этой серии относятся:
· Отключение при низком напряжении.
· Автоматический перезапуск устройства в случае выхода из строя.
· Регулировка подачи тока при разгоне и торможении.
· Защита от перегрева, высокого напряжения.
· Снижение количества бесполезных отключений устройства.
· Эффективное управление механизмами.
    Чтобы убедиться в практичности и надёжности популярной шведской компании, обращайтесь в наш интернет-магазин. Мы поможем Вам подобрать нужное устройство компании Emotron, начиная от эргономичной серии Emorton VFD, заканчивая практичной  Emotron MSF 2.0, без потери времени и финансов. Eltaltd  предоставляет своим клиентам только качественный товар.
