Параметрический директ-бокс / предусилитель фирмы
«Л.Р. Бэггз» (L.R. Baggs) для акустической гитары
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1. Р У Ч К И    Н А С Т Р О Й К И
A. Регулировка нижнего диапазона частот (85 Hz): Данная частота нижнего диапазона звукового спектра воспринимается на уровне ощущений не меньше, чем на уровне человеческого слуха.
B. Регулятор уровня громкости режекторного фильтра (notch) и регулятор выбора обрабатываемой частоты (в диапазоне от 98 до
247 Hz): Этот регулятор необходим главным образом для устранения проблем, вызванных обратной связью («фидбеком»). Например, если определенная струна начинает заводиться или гудеть, Вы можете использовать режекторный фильтр, чтобы вырезать эту проблемную частоту. С целью облегчения поиска проблемной частоты, вокруг регулятора выбора обрабатываемой частоты нанесены четыре позиции, каждая из которых представляет определенную ноту. Теперь попробуйте увеличить громкость с помощью регулятора режекторного фильтра (поверните его до отказа по часовой стрелке), а затем крутите регулятор выбора обрабатываемой частоты до тех пор, пока не найдете частоту, на которой происходит «фидбек». Когда Вы найдете эту частоту, то услышите, как «фидбек» резко возрастет. После этого крутите регулятор режекторного фильтра против часовой стрелки, чтобы вырезать эту частоту. Не вырезайте слишком сильно, чтобы не сделать сигнал тонким, а лишь настолько, насколько будет достаточно для устранения «фидбека». Регулятор режекторного фильтра может быть использован также и для других целей эквализации. Например, небольшой срез между точками D и B (это в районе 200 Hz) поможет устранить гулкий или неясный звук, а небольшое увеличение в этом диапазоне придаст тонко звучащей гитаре больше «тела» и акустического звука (смотрите также: Invert Switch (переключатель фазы). (Условия, в которых Вы играете, подскажут Вам, в какую сторону крутить регулятор режекторного фильтра. Например, вследствие тех или иных акустических характеристик помещения, в нем может наблюдаться либо излишек гулких частот, либо нехватка «тела» в этом диапазоне. Также и сигнал усилителя или акустических систем, через которые Вы играете, может обладать характеристиками либо первого, либо второго случая. – Прим. переводчика)
C. Регулятор среднего диапазона частот (от 400 Hz до 1.6 kHz) и регулятор выбора обрабатываемой частоты: Фильтрует частоты от верхней середины («теплой» полосы частот) до «гнусавой» полосы частот. Усиление в диапазоне около 400 Hz может придать больше «теплоты» звуку, а срез в районе 0.8 kHz – 1.6 kHz может убрать «гнусавость». У многих акустических гитар при подключении в усилитель резонирует частота 1 kHz. Часто для того чтобы устранить этот резонанс, нужно срезать на этой частоте от 3 до 6 децибел.
D. Регулятор эффекта «присутствия» (pres, т.е. presence) (около 5 kHz): усиление в районе этой частоты может послужить причиной возникновения шипящих звуков, но также может придать яркости звуку. Срежьте в этом диапазоне, если колонки, через которые Вы играете, обладают чрезмерной яркостью, или добавьте, если колонки «глухие», т.е. им, наоборот, не хватает яркости.
E. Регулятор высоких частот (около 10 kHz): Самые высокие частоты звукового диапазона, "воздушные" или "морозные", как их еще называют. (Хотя верхний предел воспринимаемого человеческим слухом диапазона – 20 kHz, здесь указан диапазон около 10 kHz. Это, видимо, сделано потому, что на самом деле частоты от 15 до 20 kHz многие люди практически не слышат. – Прим. переводчика).
F: Светодиод, показывающий степень заряда батареи: Горит постоянно, когда устройство включено, и начинает мигать, если заряд батареи на исходе. Светодиод начинает мигать, когда напряжение батареи снижается до 6 вольт, и прекращает мигать, когда напряжение падает до 5 вольт.
