Сортовой прокат

В условиях бурного развития промышленности и постоянного строительства металлические изделия очень востребованы. Поэтому металлопрокат выпускается в большом количестве и разнообразии форм и размеров. Особым спросом пользуется сортовой прокат – заготовки из цельных кусков металла, которые производят на прокатных станках горячим или холодным методом продольной прокатки.
Сортовой прокат
Все детали, которые объединяют под общим названием «сортовой прокат», имеют элементарную форму поперечного сечения, контур которого не будет пересекать касательная линия, проведенная к любой его точке. Для их производства используют железо-углеродный сплав, а технология обработки придает ему дополнительную прочность.
Горячий и холодный прокат позволяет получить детали различных размеров и характеристик, основные свойства которых:

· долговечность;

· многофункциональность;

· устойчивость к коррозии.
При изготовлении металлических деталей прокатные заготовки в раскаленном или холодном виде пропускают через станки с роликами, которые задают определенную форму. Далее заготовки разрезают специальными инструментами для разных видов металла:
· цветной металл режут пилами;

· для круглых и квадратных стальных заготовок используют специальные ножницы;
· если нужен особо точный разрез, подходят аппараты анодно-механического типа или искровые;
· в других случаях применяют токарные резцы, устройства для газо-плазменной или плазменно-дуговой резки.

Все изделия из сортового проката изготавливаются согласно действующим регламентам и стандартам. Для него подходит углеродистая сталь, низколегированная и конструкционная, а изделия производят крупного, мелкого или среднего размера, в зависимости от сферы использования.
Где используется сортовой прокат?
Промышленное назначение сортового проката очень обширно. Больше всего его потребляют различные сферы промышленности, он широко применяется в:

· строительстве;

· сельском хозяйстве;
· изготовлении комплектующих для приборов;

· при добыче нефти и газа;

· машино-, судостроении, на производстве воздушного транспорта и железнодорожных составов;

· медицина;
· пищевая промышленность;

· опреснительных системах и при транспортировке воды;

· как заготовки для производства различных металлических деталей, крепежей – болтов, заклепок.

Наиболее часто используются двутавры, арматура и балки, а также швеллера, рельсы для железных дорог, профили. Но и простой сортовой прокат незаменим из-за чего его производство постоянно возрастает. Стандартная длина сортового металлопроката составляет 6–12 м, что очень удобно для транспортировки и хранения.
Большинство сортовых прокатных изделий предназначены для дальнейшей переработки, они являются полуфабрикатами, из которых производят более сложный металлопрокат. По этому параметру прокат разделяется на сырьевые группы:
· 1ГП – используется без дополнительной обработки;

· 2 ГП – прокатывается горячим способом;

· 3 ГП – фрезеруется, сверлится или режется для придания окончательной формы.

Каждая разновидность металлопроката находит широкое применение. Например, цилиндрические детали производятся из проката круглой формы, а шестигранники применяются для изготовления, гаек, элементов крепежей, болтов и метизов. Для сварных конструкций подходят необработанные прокатные заготовки. Поскольку потребности в таких изделиях очень значительны, то и предложений купить сортовой прокат на рынке довольно много.
Виды сортового проката
Металлопрокат делится на несколько видов, имеющих разные свойства и назначение. Среди них простой сортовой прокат объединяет заготовки такой формы:

· квадратной;

· круглой;

· шестигранной;

· изделия в виде полос и лент;

· штрипсы.

Кроме того, к сортовому металлопрокату относят:

· периодические профили;

· фасонные изделия.

Первые выносятся в отдельную группу арматурных деталей с ребристой поверхностью. Получают их продольной или поперечно-винтовой прокаткой стали. Фасонный прокат имеет более сложную конфигурацию, чем простой, например:

· специальные профили (колеса, кольца, шары и др.);

· уголки;

· двутавры;

· балки.

Самым распространенным видом сортового проката является арматура. Без нее невозможно соорудить различные конструкции для строительства мостов, крыш и высотных зданий, в частности колонны, перекрытия. Уголки и швеллеры особенно востребованы в строительной отрасли.
Изделия круглой формы нужны для крепежных конструкций и армировании, с их помощью обустраивают тоннели, мосты, трассы. Квадрат может быть как заготовкой, так и самостоятельным изделием для фармацевтики, пищевой и текстильной промышленности. Простой пример квадратного проката – кованые ограды и решетки.
Болты и гайки традиционно делаются из шестигранников. А полосы – самый универсальный вид проката. Они нужны для производства гнутых профилей, рессор, декоративных элементов и металлоконструкций, а также профилей для режущих инструментов.

Ассортимент сортового проката очень разнообразен и способен удовлетворить самые разные потребности всех отраслей народного хозяйства. Множество поставщиков предлагают заказать сортовой прокат в ….. Но при его покупке очень важно выбрать надежного производителя, который гарантирует высокое качество продукции, поскольку от этого в значительной мере зависит долговечность самого изделия и всей конструкции, в которой оно используется.
