Безопасность сварочных работ 

[bookmark: _GoBack]Сварочные работы характеризуются повышенной опасностью. А при несоблюдении правил безопасности можно получить ожоги, поражения электрическим током, различные травмы. 
Основные профилактические требования во время сварки:
· Защитить органы зрения и кожу лица. Для этого достаточно пользоваться защитной сварочной маской или щитком.
· Защитить открытые поверхности кожи. На руки одевать сварочные перчатки.
· Обеспечить хорошую вытяжную вентиляцию.
· Работать вдали от легковоспламеняющихся материалов.
· Пользоваться нетоксичными сертифицированными сварочными материалами.
· В особо опасных случаях пользоваться противогазом или респиратором.
· Заземлить сварочный аппарат (корпус, электрическую часть, рубильник).
· Применять автоматические выключатели высокого напряжения.
· Проверить изоляцию кабелей.
· Не допускать работу в мокрой одежде и обуви.
· Не работать под дождем или снегом. Если это невозможно – необходимо установить навес, под ноги положить огнеупорный изоляционный коврик или обуть резиновую обувь, пользоваться огнеупорными шлемами, наколенниками и налокотниками.
· Работая на высоте – обязательно пользоваться страховкой.

Соблюдая эти предосторожности можно сохранить не только свое здоровье, но и собственную жизнь.
