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6 Применение кабеля ВВГ 3x4

Кабель силовой ВВГ 3х4 с тремя медными, токопроводящими одножильными проводами, толщиной 4 мм² каждая, в индивидуальной пластиковой изоляции и общей оболочке. 
Данная марка кабеля применяется для подключения к энергоснабжению неперемещаемых объектов (зданий и сооружений), где потребляемое напряжение имеет стандартные значения 660 В и 1000 В, и частоту 50 Гц. ВВГ используется в помещениях с различной влажностью воздуха. Закладку кабеля нужно производить в специальных инженерных коммуникациях (тоннелях, траншеях, шахтах). Закладываться ВВГ может как вертикально, так и горизонтально. Также он применяется в энергосистемах  переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью. Период работы при фазном коротком замыкании на грунт – восемь часов, а суммарное время эксплуатации в таком режиме - 125 часов в год.

Выполнение ВВГ 3х4

Тип кабеля ВВГ – трехжильный, медный (токопроводник монолитный, толщиной 4мм², круглой формы). Покрытие силовых жил имеет разные цвета. Жила, которая используется как ноль, покрывается пластмассой голубого или синего цвета. Заземляющая жила покрыта пластмассой желто-зеленой цвета.
Индивидуально заизолированные медные проводники перехлестываются друг с другом и образуют так называемый «сердечник» кабеля. При одиночной прокладке кабели ВВГ имеют свойство не поддерживать горение. Оболочка поливинилхлоридная, шланговая. Она дает возможность использовать изделие на улице при любых погодных условиях.
Характеристики силового медного кабеля ВВГ 3*4:
• Рабочее напряжение - 660В;
• Стандартная частота – 50Гц;
• Эксплуатационная температура для кабеля этой марки – от -50 °C до +50 °C;
• Долгая работа при нагреве медной жилы до +80 С° нежелательна;
• Обычный нагрев жилы при стандартной работе + 70 С;
• Ток к.з. - +160 С – не более 4 секунды;
• Тестовое испытание напряжением 3000 В при частоте 50Гц (10 мин);
• Максимальное напряжение в энергосистемах с тремя фазами при работе изделия – 720 В;
• Закладка изделия производится при температуре окружающей среды максимум – 15°C. В противном случае нужно производить предварительный нагрев кабеля, чтобы уберечь внешнюю оболочку от разрывов;
• Максимальный радиус изгиба при закладке - 104,4 миллиметров;
• Максимальная нагрузка на разрыв при закладке ВВГ 3х4 не должна быть выше, чем 600 Ньютонов;
• Токопроводящие жилы могут выполнять свои функции, если их нагрев при токах к. з. - + 150 °С;
• Максимально возможный нагрев жил, если нет открытого огня во время короткого замыкания – + 350 °С;
• Сопротивление изоляции: не<10 1="" t="20" p="">;
• Вес 1000 м -213 кг, диаметр кабеля – 12,1 см;
• Срок активной работы - 25 лет. 
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7 Короткое описание ВВГ 3*6
Силовой кабель ВВГ 3*6 состоит из трех токопроводящих медных проволок толщиной 6мм². Каждая из них индивидуально заизолирована. Все вместе они помещены в поливинилхлоридную изоляционную трубку. Кабель имеет круглую форму, может использоваться как внутри здания, так и на улице.
Технические характеристики кабеля ВВГ 3*4:
• Количество жил – 3шт.
• Сечение жил - 4мм².
• Диаметр кабеля – 13,1.
• Материал жилы: медь.
• Внешняя изоляция – ПВХ.
• Изоляция медных жил – ПВХ.
• Температура внешней среды при эксплуатации от -50 °С до +50 °С.
• Сопротивляемость к воспламенению: не распространяет огонь и не поддерживает горение.
• Срок активной службы - 25 лет.
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8 Применение кабеля ВВГ 3*6
Кабель силовой ВВГ 3*6 с тремя токоведущими проводниками из меди толщиной 6 мм² в пластиковой защитной трубе и индивидуальной изоляции каждой жилы. Тройной ВВГ монолитный кабель предназначен для энергоснабжения недвижимых сооружений и зданий, со стандартами по напряжению 660 Вольт и 1000 Вольт при частоте 50 Герц. Изделие данной марки используются для развода электроэнергии по этажам, запитывают щитовые, промышленные агрегаты, механизмы и станки с постоянным подключением. Также часто ВВГ 3*6 применятся для питания промышленного освещения и осветительного оборудования. Самый приемлемый вариант для его закладки - это специализированные сооружения (эстакады, мосты, коллекторы, траншеи, туннели, шахты, балки строительных конструкций), ниши и каналы в бетонных элементах зданий. Данный кабель прокладывается и по улице, главное обеспечить его физические нагрузки.
Выполнение ВВГ 3*6
Силовой кабель ВВГ 3х6 состоит из сердцевины кабеля и внешней защитной оболочки. Сердцевина кабеля включает в себя три монолитные медные жилы диаметром 6мм² каждая. Каждая медная жила залита в поливинилхлоридную пластмассу разного цвета. Жилы скручены между собой для жесткости всего кабеля. Сверху скрученные токопроводники покрыты трубчатой изоляцией черного цвета. Внутренняя и внешняя изоляции устойчивы к высоким температурам, и не дают распространяться пламени при одиночной закладке кабеля ВВГ 3*6. Кабельная продукция марки ВВГ не предназначена для сильных воздействия на нее физических и механических нагрузок. Это нужно учитывать при планировании и монтаже кабеля. Кабель ВВГ 3*6 можно монтировать при любой погоде. Если температура воздуха опустилась ниже 15°С, кабель перед монтажом следует прогреть, чтобы избежать нарушения внешней оболочки.
Характеристики силового медного кабеля ВВГ 3*6
· Номинальное напряжение - 660 В, частота – 50 Гц.
· Изделие прошло тестирование напряжением 3000 В при частоте 50Гц в течении 10 минут.
· Рабочее напряжение в энергосистемах с тремя фазами при работе ВВГ 3*6 – 720 В.
· Эксплуатационные показатели температур окружающей среды от - 50°С до + 50°С.
· Нагрев медной жилы при стандартной нагрузке до +70°С и до +160 °С при к. з., длительность – 4с.
· При аварийной ситуации разрешается работать с разогретой жилой до +80°С, не больше восьми.
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9 Применение ВВГ 4х2,5
С помощью кабеля марки ВВГ осуществляется подвод электроснабжения к неподвижным объектам: к зданиям и всевозможным сооружениям. Также с его помощью распределяется электроэнергия внутри этих зданий. Изделие может эксплуатироваться в большом диапазоне внешних температур: от -50 °С до + 50 °С. При любой закладке нужно обеспечить ему защиту от физических и механических воздействий, это нужно предусмотреть еще на этапе планирования. При закладке кабеля в земле должны быть построенные специальные коммуникации: траншеи, тоннели, коллекторы. Часто кабеля прокладывают в земле в асбестовых или других трубах.

Выполнение ВВГ 4*2,5:
Силовой медный кабель ВВГ 4*2,5 с поливинилхлоридной изоляцией имеет конструкцию согласно аббревиатуре. У него есть четыре однопроволочные токопроводящие жилы. Каждый медный проводник изолирован поливинилхлоридной пластмассой различного цвета для удобства монтажа. Жилы, которая используется как заземляющий провод всегда желто-зеленого цвета, а жилы нулевые – светло-синего (голубого) цвета. Все четыре провода скручиваются между собой и образуют сердечник кабеля. Внешняя трубчатая оболочка кабеля изготовлена из черного ПВХ. Внешняя изоляция защищает сердечник кабеля от ультрафиолетовой радиации и является термостойкой к высоким температурам и открытому огню. Она обеспечивает, при правильной эксплуатации кабеля, его надежную, до 25 лет работу.

Характеристики силового медного кабеля ВВГ 4*2,5:
· Номинальное напряжение 660 В.
· Изделие прошло тестирование в течение 10 минут при напряжении 3000 Вольт.
· Номинальное напряжение в электросистемах с тремя фазами при работе кабеля - 720 В.
· Стандартный нагрев токопроводящих медных жил при нормальной работе + 70 °С.
· Сопротивление(R) изоляции 1000 метров кабеля при температуре + 20°С - 10 Мом.
· Работу с силовым кабелем производят при температуре внешней среды более 15°С, при более низких температурах кабель требуется предварительно подогревать.
· Эксплуатационные параметры температур от - 50 °С до + 50 °С;
· При правильной эксплуатации медный кабель должен прослужить 25 лет.
· Максимальная температура нагрева токопроводящих жил, при коротком замыкании + 160 °С, в течении 4 секунд.
· Медная жила может работать разогретой до + 80 °С при нестандартной ситуации, не больше 8 часов.
· Вес 1000 метров кабеля - 183 кг.
· Диаметр сечения кабеля- 11,1 мм².
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[bookmark: _GoBack]10 Применение кабеля ВВГ 4*25:
Силовой ВВГ 4*25 кабель состоит из четырех медных проводников толщиной 25 мм² и защитной пластмассовой оболочки
Основная задача кабельной продукции – энергоснабжение постоянных сооружений и перераспределение потоков электроэнергии между ними. Данная марка кабеля может прокладываться как одиночным способом, так и с другими коммуникационными кабелями в системах кабельных трас. При закладке в землю, нужно предусматривать защитные элементы кабеля (инженерные сооружения, трубы и т.д.). При прокладке без других кабелей, не поддерживает горение и не способствует распространению огня. Предназначен для работы в энергосистемах с напряжением 660 В и частотой 50 Гц., может использоваться в энергосистеме с тремя фазами с максимальным напряжением 720 В. Каждая медная жила подключается к одной из фаз, а четвертая используется как земля.
ВВГ 4*25 прокладывается на разных уровнях кабельных трас, как горизонтально, так и вертикально. При пакетной прокладке кабеля ВВГ нужно предусмотреть огнезащитную систему.
Выполнение ВВГ 4*25:
Из названия изделия видно, что у данного изделия четыре токопроводящие жилы с одинаковым сечением. Все они залиты поливинилхлоридным пластмассой. Покрытые изоляцией токопроводники скручиваются между собой и составляют сердечник кабеля. Сверху сердечник заматывается полиэтилентерефталатною пленку, которая является поясной изоляцией. Сверху все покрывается в трубчатую оболочку из ПВХ, которая защищает кабель от физических и ультрафиолетовых воздействий. Производитель дает на свою продукцию пятилетнюю гарантию, а время всей эксплуатации кабеля 25 лет
Характеристики силового медного кабеля ВВГ 4*25
· Стандартное напряжение - 660 В;
· Номинальное U трехфазной сети: 720 В;
· Оптимальная температура медных жил - + 70°С;
· Изоляционное сопротивление 1000 метров данного ВВГ - 7 Мом;
· При нестандартных ситуациях допускается нагрев однопроволочной жилы до +80 °С, но не больше 8часов в сутки.
· Прокладка силового медного кабеля осуществляется при любых температурах. Если температура воздуха ниже -15 °С, нужен предварительный подогрев кабеля.
· Время службы данной марки кабеля при соответствующих условиях эксплуатации – не меньше 25 лет. 
· 230, 4 мм – максимально допустимый радиус изгиба изделия при монтаже.
· Максимальное усилие на разрыв при монтаже данной марки ВВГ - 5000 Ньютонов.
· При к. з. жила может без последствий нагреться до +150 °С .
· Диаметр сечения кабеля - 23,2 мм
· Вес 1000 м данного изделия - 1176 кг на 
· Величины токовых нагрузок кабеля ВВГ 4х25:
· Допустимый ток при эксплуатации на улице – 112 А.
· Предельно допустимый ток при прокладке в грунте – 133 А.
· Максимально допустимый краткосрочный ток при односекундном к. з. – 21780 А.
· Активное сопротивление медных проводников кабеля составляет 0, 74 Ом/км.

