Особенности установки пилона в доме

Профессиональные пилоны для танцев часто устанавливают для занятий в жилых помещениях. Эта задача посильна даже неспециалистам. Достаточно прочесть инструкцию, которая прилагается к изделию, и приложить некоторые физические усилия. Поделимся информацией о том, как установить пилон в доме или квартире просто и быстро. При этом учитываем основное требование – обеспечение надежности конструкции.
Подготовка пола и потолка

Разжимные быстросъемные модели пилонов POLE2 и POLE3 устанавливают на подготовленных поверхностях. Есть ряд нюансов, которые учитываются в процессе работы:
· прочность пола и потолка;

· отделка и покрытие пола и потолка;

· фиксация напольного покрытия.
Чтобы установить пилон, нужно проверить прочность поверхностей. Пол может иметь бетонное, металлическое или деревянное основание. Важно учесть тот момент, что не допустимо пригибание или шатание пола при нагрузке. Если покрытие пола мягкое, следует учитывать, что на месте размещения пилона могут образоваться незначительный вмятины. Устанавливая пилон на ковровом покрытии, предварительно зафиксируйте его или вообще обрежьте, чтоб исключить скольжения поверхности. 
Пилон можно установить и на кафельную плитку, если она качественно уложена и не имеет пустот. Еще один важный момент – перед установкой пилона нужно очистить пол и потолок от загрязнений или влажности.

Нестрандартные ситуации
Возможно, у вас в доме или квартире – подвесной потолок или натяжной. В таком случае, легко и просто установить шест не получится. Сначала прийдется добраться к несущей поверхности и подготовить сильную основу между краями основного подвесного потолков. В подвесном потолке нужно сделать отверствие диаметром примерно 30 сантиметров. Верхнюю опору и разжимной механизм нужно крепить к несущему потолку.
Чтоб закрыть отверстие в натяжном или подвесном потолке, мы предлагаем специальные металлические заглушки. Эти элементы крепятся непосредственно на шесте. 
Если приходится крепить пилон к потолку из гипсокартона, следует разжать шест в ребро жесткости. 
Что нужно для замеров?
Любые действия по установке конструкций, даже самых простых, требуют замеров и четких расчетов. Место, где будет расположен пилон, нужно выбирать с учетом расстояния от стен, мебели, а также любых других стационарных предметов быта. Высоту шеста замеривают от места нижнего крепления до места верхнего крепления.

Возьмите рулетку стал или стремянку и приступайте к замерам. Чтоб легче определить высоту потолка, воспользуйтесь отвесом – ниткой с грузом на конце. Так сможете точно измерить расстояние от потолка к полу. 

Рекомендации 

Чтоб установить шест, где будет комфортно тренироваться, придерживайтесь простых рекомендаций:

· расстояние от шеста до любого препятствия – стены, мебели и прочего должно быть не менее полтора метра;

· если в помещении несколько пилонов, расстояние между ними должно быть не менее трех метров.
      

Установка в несколько шагов

Если все для установки пилона готово – предусмотрена надежность поверхностей и сделаны необходимые замеры, можно установить нужную конструкцію. Сама комплектация разжимного пилона очень проста и надежна. Поэтому и установка не требует значительных усилий. 

Модели POLE2 и POLE3 отлично подходят для установки в любом помещении. 

1. Сначала выставляем нижнюю опору.

2. В нижнюю опору вставляем шест.
3. Надеваем на разжимный винт верхнюю опору;
4. Выкручиваем разжимной винт;
5. Выставляем шест точно по уровню;
6. Разжимаем винт до упора;
7. Закрепляем к шесту гайку.
