**Бензиновый триммер Champion T433S-2** – аппарат для скашивания травы на лужайках загородных усадьб и придомовых территориях в пределах городской черты. Прочная стальная рама с прямой штангой и защитный кожух гарантируют безопасность работы, а рукоятка велосипедного типа и входящий в комплект плечевой ремень удобство управления.

## Конструктивные особенности

Роторная режущая система приводится в движение двухтактным двигателем внутреннего сгорания мощностью 1250 Вт с верхним расположением. В качестве горючего используется бензин, помещаемый в бак емкостью 0,95 л. с.

Основные технические параметры ДВС:

* объем цилиндра 43 см³;
* максимальная мощность 1,7 л. с.;
* уровень шума 102 дБ.

Ширина захвата зависит от установленной насадки: при установке лопастного ножа она равна 25 см, катушки с леской 40 см. Небольшой вес 8 кг способствует сохранению работоспособности на весь трудовой день.