Декоративная мозаика
«Декоративная мозаика» - это в определённом смысле оксюморон, вроде «масла масляного». В целом так и есть, почти никогда мозаичные композиции не решают строго технические задачи. Напротив, на первый план в подавляющем большинстве случаев выходит эстетическая составляющая. И всё же терминология имеет право на существование, поскольку «мозаичными» называют, к примеру, и некоторые виды полов, которые устраивают в производственных цехах, подъездах домов, холлах общественных учреждений… Да, такие покрытия тоже несут декоративную функцию, но в этом случае она совсем незначительна. Вы все видели эти полы: мраморная крошка, смешанная с цементно-песчаным раствором, застыла, поблёскивая полуглянцем, образовавшимся после обработки шлифовальной машиной.
Краткая история мозаики

Для нас интерес представляет всё, что выходит за узкие рамки технической мозаики. А это обширнейший пласт искусства оформления поверхности. Мозаикой увлекались уже тысячи лет назад. Особенно большими любителями собирать пазлы были древние римляне. Считалось особым шиком отдекорировать жилище панно, отражающим те далёкие реалии. Первые композиции из смальты – одного из самых популярных мозаичных материалов – были выложены именно в Риме.
Кульминация развития мозаики – период расцвета Византийской империи. Это время славно появлением большого числа мастерских по выплавке смальты. «Фишкой» византийской мозаики был золотистый фон, который выгодно подчёркивал мозаичные иллюстрации.
Огромный вклад в мозаичное искусство внесли флорентийские мастера. Их техника отличалась сложностью: тонкие каменные пластины подгонялись друг к другу очень плотно. Бесшовная мозаика требует тщательного подбора материала, расчёта. В качестве «сырья», как правило, использовали мрамор и яшму.
Мозаика на Руси была не менее любима. Толчок к развитию «пиксельное» искусство получило с усовершенствованием стекольного производства. Однако по-настоящему мозаичная работа забурлила благодаря М. Ломоносову, который разработал технологию получения более качественной смальты. Он же несёт ответственность за более продуктивный способ набора мозаики.
Смерть учёного принесла с собой некоторое затишье в развитии искусства. Новое дыхание оно обрело в советскую эпоху. Отечественные мозаисты подарили нам тысячи монументальных картин, собранных буквально по крупицам.
Сегодня «крупицы» как фундаментальное начало шедевральных композиций интересуют существенно меньшее количество людей. Виной тому технологический скачок – сейчас рынок декоративной мозаики, в основном, представлен мозаичными модулями. Другими словами, уже не нужно работать с «пикселями», последние собраны (чаще всего наклеены) на пластиковой или бумажной основе. Упрощение позволяет работать с мозаикой во многом, как с обычной керамической плиткой.
Виды мозаики

«Ассортимент» материалов, из которых изготавливают современную мозаику, радует разнообразием.
Стеклянная мозаика

Это, пожалуй, самый популярный вид декоративной мозаики. Относительно недорогое производство повлияло на распространение стеклянного материала, но никак не сказалось отрицательно на эффектности мозаичных модулей.
Элементы мозаики получаются в результате разливки по формам жидкой стекольной массы, которую получают из белого кварцевого песка. Базовые элементы (от 1 до 5 см в диаметре) бывают:
· с матовой и глянцевой поверхностью;
· однотонные и разноцветные;
· прозрачные и «с дымкой»;
· однородные и с добавлением минералов, которые делают мозаику сверкающей;
Большинство из этих свойств присущи и прочим видам. Стандартные решения предполагают оформление однотипными модулями формата 30х30 см (наиболее популярный размер). Матрицы, повторимся, могут быть как однородными во всех отношениях, так и являться частью готовой иллюстрации. Обычно за более глубокую иллюстративную функцию отвечают декоры, которые используются точечно, но нередко «декорами» становятся целые стены, превращаясь в произведения искусства. Правда, в отличие от ещё недавнего времени, сегодня мозаичные картины в готовом формате можно заказать у производителя.
Стеклянная мозаика имеет почти нулевой коэффициент водопоглощения, устойчива к бытовой химии и механическим воздействиям. Всё это позволяет использовать её, в том числе, и в помещениях с повышенной влажностью: бассейнах, саунах, ванных комнатах.
Смальтовая мозаика
Смальту мы уже упоминали. Фактически, широко отделывать здания декоративной мозаикой начали именно с появлением смальты. Что же это такое? По сути, это обычное стекло, только непрозрачное и цветное. Но качества, которые столь ценятся специалистами в этом материале – повышенная ударопрочность, стойкость к химической агрессии, морозоустойчивость – стекло приобрело после добавления в него солей калия и большего количества минеральных добавок. В результате мозаика не выцветает и не истирается.
Однако главное свойство смальты носит характер декоративный. Смальтовая мозаика обладает эффектом внутреннего свечения. Даже однотонный материал характеризуется перламутровыми переливами. Элитные оттенки – золотистые и серебристые – превращают даже самое невзрачное и «сухое» помещение в яркий и сочный образец великолепного дизайнерского оформления.
Смальту используют как профессиональные мозаисты, выкладывающие оригинальные панно, так и производители плитки, предлагающие смальтовую мозаику в виде готовых модулей. Обладая чистотой и огромным богатством оттенков, смальта и стоит дороже стеклянных «родственников».
Каменная мозаика
Элементы из натурального камня используются в соответствующих интерьерах. Наверное, чаще всего каменной мозаикой оформляются камины, столешницы. Достоинства камня заключаются в возможности разной степени полировки, в замысловатых и не очень фактурах, в грубоватом внешнем виде. «Потолок» размеров элементов в этом случае немного увеличивается.
Керамическая мозаика
Это та же самая, привычная нам, плитка, только уменьшенного формата. Как правило, нарезается из обычных настенных плит, а затем наклеивается на подложку. В качестве основы для нарезки применяют глазурованный кафель, матовый, рельефный, а также керамогранит.
Металлическая мозаика
Этот вид пока ещё молод и стоит немалых денег, поэтому используется обычно в качестве эффектных интерьерных вкраплений. Подложку изготавливают из резины или прочного пластика, лицевая часть – это латунь или нержавеющая сталь. В основном, металлическая мозаика служит усилению «хай-тековских» идей в интерьере. Однако отдельный – элитный – «подвид» рассчитан на различные, но обязательно заточенные под донесение идеи роскоши, стили, поскольку мозаика выполнена из драгметаллов.
Несмотря на декоративное великолепие, металл – материал холодный и капризный, требующий особого ухода. В этом смысле металлическая мозаика проигрывает стеклянной, каменной и керамической.
Деревянная мозаика
В эксплуатационном отношении мозаика из дерева тоже очень уступает стеклу, камню и керамике, но ценные породы деревьев, из которых изготавливают базовые элементы, делают этот вид очень привлекательным.
Псевдомозаика
Для тех, кто не может позволить себе оригинальную декоративную мозаику, производители выпускают её имитацию. Визуально она похожа на настоящую, собранную из самостоятельных единиц, но на деле представляет собой обычную габаритную плитку. За имитацию отвечает фактура кафеля. Она либо изначально рельефна, либо после обжига подвергается обработке, выражающейся в прорезании канавок.
Среди достоинств псевдомозаики, помимо скромной цены, скорость укладки – всё же пазл собирать сложнее, и оригинал требует подготовленного основания. На этом плюсы заканчиваются. Подобие:
· не столь эффектно выглядит;
· не даёт возможность облицовывать криволинейные поверхности, а это очень важный плюс мозаики – часто решающий;
· требует более качественной затирки; правда, фугование не всегда и нужно (например, если плитка имитирует гальку), но в тех случаях, где это необходимо, менее глубокие канавки уменьшают адгезию замазки с плитой.
Ценителям мозаики можно подсказать ещё один вариант – сделать её своими руками. Конечно, если нет художественных навыков, рассчитывать на потрясающий результат не стоит, но в любом случае, при должном техническом исполнении, получится весьма эффектно. Мозаика собирается из битого сырья, которое можно выпросить или за копейки приобрести в специализированных магазинах. Затем разноформатные кусочки приклеиваются на ровную поверхность в порядке, предусмотренном проектом. Впрочем, декоративная мозаика своими руками – это совершенно отдельная тема.
Технология укладки стеклянной декоративной мозаики
Речь о модульной мозаике, изготовление художественных панно оставим профессионалам. Облицовка мозаикой – дело более трудоёмкое, чем работа с обычной плиткой. Часто, в силу стоимости материала, даже «золоторукие» умельцы не рискуют с ходу баловаться пазлами, а обращаются за помощью к плиточникам. Но, независимо от того, какой способ выберете вы, полезно понимать аспекты, касающиеся мозаичных работ.
Декоративная стеклянная мозаика имеет или бумажную, или полимерную подложку-сетку. Это очень важное отличие, влияющее на метод укладки. К бумаге мозаичные компоненты приклеены лицевой частью, соответственно, к основанию клеится стекло. К пластику элементы приклеены тыльной стороной, поэтому здесь поступают противоположным образом – клей наносится на стены/полы и полимер. Бумажный вариант требует дополнительных усилий по удалению подложки после облицовки. Делается это с помощью воды – сетка удаляется легко.
Выбор клея тоже серьёзный аспект. Смесь должна быть:
· высокоадгезионной;
· влагостойкой;
· морозоустойчивой (если предполагается соответствующее использование);
· белой или цветной (в тон с мозаикой);
На нашем сайте вы можете почитать рекомендации по укладке плитки вообще. Здесь приводятся советы по работе с мозаикой. Этапы работ:
· Подготовка поверхности. Основание должно стремиться к идеалу – другого мозаика не терпит. Готовую поверхность обязательно грунтуют.
· Разметка. Она мало чем отличается от обычных ситуаций, за исключением более частых «декоративных» ситуаций, а значит, и, возможно, большего количества отправных точек.
· Облицовка. В случае с мозаикой клеем обрабатывают основание – зубчатым шпателем с мелкими зубьями. Сложность укладки заключается в необходимости соблюдать приемлемую шовность. Модули сами по себе часто грешат некоторым смещением элементов. К этому добавьте остальные параметры – новичкам в этом деле непросто. Наклеенные матрицы следует выравнивать и по плоскости, делают это по-разному: с помощью фанеры, правилом…
· Резка мозаики. Модули режут обычным ножом или ножницами. Что касается стекла, здесь в помощь болгарка. Но нужно быть осторожным – стекло очень хрупкое.
· Чистка швов. Каждый шов после схватывания клея должен быть очищен от смеси.
· Затирка. Выбирайте фугу с высокой адгезией. Лучше всего для мозаики подходят эпоксидные затирки.
Примеры коллекций

Не будем лукавить: выбор своей коллекции – дело нелёгкое. Какой вариант ни возьми – всё впрок интерьеру. Производители предлагают бездну текстур, среди которых роскошные «золото», «серебро», дерево, камень и прочие, не менее манящие, вариации. Не станем и рисковать, навязывая какое-либо решение. Но пройтись небольшим списком по коллекциям не помешает.
· Adriatica – китайская мозаика от компании Natural Mosaic. Великолепный монохромный вариант. Точнее, варианты – в комплекте множество цветов, каждый из которых представлен несколькими оттенками.
· Bruma – испанская мозаика от Mosavit. Классическая акватематика – голубые чипы так и норовят оказаться на стенах и полах ванной.
· Drops – мозаика от Art&Natura (Италия). Глядя на переливающиеся «камни», понимаешь, насколько богат мозаичный мир!
· Kerion Luxor – португальская мозаика от компании Kerion Mosaics. Роскошный отделочный материал – да вы и сами всё видите!
Увы, статья должна быть невероятно объёмной, чтобы иметь право называться путеводителем по коллекциям декоративной мозаики. Поэтому на этой ноте оставим вас в предвкушении приятнейшего путешествия по каталогу. Уверены, ваши фантазии не сумеют обойти реалии.
