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Description: Что такое панели солнечной энергии, какими бывают панели, сколько энергии дает солнечная панель и при каких условиях. Что необходимо для повышения КПД солнечной панели.
Панели солнечной энергии – это устройства, которые служат для преобразования энергии солнца в постоянный ток. Работа этих панелей основана на работе фотоэлементов – преобразователей, которые соединены между собой в один модуль.  Совокупность модулей называется батареей, или панелью солнечной энергии.
Виды солнечных батарей
Существует несколько типов панелей, которые отличаются своей работой, материалами изготовления, технологиями производства и другими деталями, существенно влияющими на эффективность и цену систем. 
Солнечные панели разделяют на две основных категории: кремниевые и пленочные. В кремниевых панелях основным материалом, выступающим в качестве приемника света, выступает кремний в различных своих состояниях. Пленочные панели отличаются большей дешевизной материалов и изготовления, и часто – эластичностью панелей.
Среди кремниевых батарей выделяют:
· Монокристаллические. Их производят по сложной технологии, которая требует полной очистки кремния, из которого потом отливают монокристалл. Из монокристалла затем делают пластины толщиной до 300 мкм, которые потом соединяют электродами на одном модуле. За счет структуры кристалла, которая образует параллельные соединения, монокристаллические панели обладают высоким коэффициентом полезного действия – до 22%.
· Поликристаллические. Они более просты в производстве, что обеспечивает менее высокие цены, но и меньший КПД. Чтобы изготовить поликристаллический кремний, его медленно охлаждают. За счет образования поликристаллов, отличающихся непараллельными соединениями, КПД такого фотоэлемента падает до 18% и ниже.
· Аморфные. В технологии производства аморфных кремниевых панелей используют кремневодородный материал. Он отличается своей эластичностью, лучшей поглощаемостью солнечного света (почти в 20 раз больше, чем у кристаллических панелей). Такие солнечные батареи способны преобразовывать даже солнечный свет в облачную и пасмурную погоду, во время сумерек. Но то, сколько  энергии вырабатывает аморфная солнечная панель, немного расстраивает: ее КПД колеблется в пределах 5%. 
Кроме основных видов солнечных батарей на кремниевой основе, существуют так же смешанные. Их принцип работы основан на смешивании технологий, скажем, монокристаллических панелей с аморфными. Такая конструкция помогает компенсировать недостатки одной технологии преимуществами другой, что значительно повышает производительность системы.
Солнечные панели пленочного типа:
· На основе Irtran-6 (кадмия теллурид). Материал хорошо поглощает свет, благодаря чему широко используется в изготовлении солнечных батарей для бытового, промышленного использования, а так же для солнечных энергостанций в космосе. Вопросом, который повсеместно ставят противники использования солнечной энергии, является влияние яда, выделяемого в атмосферу при использовании батарей с этим веществом. Но специалисты, изучающие эту проблему, утверждают, что количество яда не может оказать серьезного влияния на организм человека или окружающую среду.
· На основе полупроводникового твердого раствора селена, индия, меди и галлия. При изготовлении солнечных панелей этого типа индий является основным веществом. Иногда, его могут заменять галлием, схожим по свойствам с индием. Благодаря такому соединению веществ, КПД этих панелей повышается до 20%. 
· На основе полимеров. Это один из самых дешевых и легких в производстве типов солнечных батарей. Они не выделяют никаких токсинов в атмосферу и отличаются крайней эластичностью, достигаемой благодаря толщине светоприемников: 100 мкм. Но, за счет дешевых материалов и простоты производства, у таких батарей довольно низкая производительность – их КПД не выходит за пределы 5%.
То, сколько выдает энергии солнечная панель, зависит так же и от угла падения солнечных лучей на поверхность батареи. Самые высокие показатели производительности достигаются, когда лучи падают на панели под углом 90̊ . И для того, чтобы сохранять эти показатели существует технология «слежения» за движением Солнца в течение дня, которая помогает повернуть солнечную батарею в нужную сторону для достижения наилучшего эффекта. 
В последнее время появилось так же понятие «улучшенная солнечная панель» и многие задаются вопросом, чем же она лучше остальных и сколько дает энергии улучшенная солнечная панель. Немецкие специалисты и ученые других стран смогли усовершенствовать процесс производства панелей так, что их производительность приближается к граничным показателям даже при условиях неидеальных для работы системы. Эти показатели колеблются в пределах 18-23% коэффициента полезного действия. 
Если выяснять, сколько выдает энергии солнечная батарея на 150 ватт, можно найти подробные расчеты по регионам, где используются такие батареи.
Преимущества и недостатки использования солнечных батарей
У любой технологии есть свои преимущества и недостатки, и солнечные панели – не исключение. 
Преимущества:
· Батареи безвредны для окружающей среды.
· Экономят Ваши средства сравнительно с затратами на оплату услуг электросетей.
· Обеспечивают финансовую независимость от экономических условий.
· При должном обслуживании, работают до 30 лет.
Недостатки:
· Дорогие, как сами панели, так и сервисные услуги.
· Требуют постоянного ухода.
· Производительность слишком зависит от погоды.
· Для полного обеспечения автономности, нужно большое количество модулей.
Таким образом, тщательно разобравшись в вопросе выбора панелей солнечной энергии, расчета рентабельности их установки и других моментах, Вы можете сделать вывод, насколько хорошим решением будет именно для Вас приобрести такую батарею.
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TpoBepKa yHUKanbHOCTH TNposepka opdorpacun

Yuukansuocts: 100.00% B Tekcre Haiigeno 10 ownbok:

« MoroxpucTanmuecive.
« KOTOPaA TDEGYET NOMHOTi OUCTKV KDEMHUS, U3 KOTODOTD
« MonpcTanmsecke.

3atyKcuposaTL yKaNSHOCTS
Monyuwre ionky, yaanstocTs

ToAcaeueHo:  HeyHUKansHuIe GparmeHTs!

FTRETCR OCHOHEH SELLECTSoH VIROTRS, €70 WOTVT S3HERATS FaIVEN, CXONH T CaOACTE3M CVEVEN. braroRoA Takowy CorRIesi SeLiecrs, KITL 3
3TUX NaHeneit NoBLILIAETCA A0 20%.

* Ha 0CHOBE NONUMEDOS. 3TO OIWH U3 CaMeX ABWEBLIX ¥ NIETKVX B NPOSB0ACTBE TUNOB CONHeuHLIX GaTapeii. OHY He BEIIENAIOT HUKAKIX TOKTHHOB 8
aTMOCEDY M OTNMUIOTCR KPaiiHel 3NaCTUUHOCTLI0, AOCTUraeMoit Gnarofaps TonWwHe CBETONPUEMHMKOB: 100 MKM. Ho, 33 CYET AeleBLiX METEpUANoE U
MPOCTOTSI NPOWSBOACTES, Y Takix BaTapeii JOBONLHO HUSKaR NDOMZBOAUTENEHOCTS — Ux KT He BEIXOAMT 33 NpeAens! 5%.

TO, CKONLKO BLIAET 3HEPTUM CONHENHR NaHENs, 33BUCUT TaK XK 1 OT YTNa NafleHu s COMHEUHLIX Nyueil Ha N0BEPXHOCTS BaTapen. Cambie BicokMe
NOKG3ATEH NPOHSBOMTETLHOCTH AOCTHTGIOTCS, KOTAR Ty G K2 aHeN 0B YoM 90 . M A3 0T, “T0B6! COXPAFAT 5T NOKGSaTEN

CYLYECTBYET TEXHOMOMUR «CeXexus» 33 ABvxeHmem CONHLA B TeueHue AHS, KOTOPas MOMOraeT NOBEPHYTL CONHENHYH0 GATaDEI0 B HYXHYIO CTOPOHY ANS
BocTKeH HaHYLEO SbeTa.

B ROC7S[4e2 B9SHA NORRMTOGs TaK XE MOKTUE €YyLLEHHAR COMHENHAR HET>  MHOTHE 3aRAIOTCH SOTPOCON, YoM XE OKa YIS OCTaNKH 1

CHOISKO REET SHS0TVI YTYHUUEHHR COTHEHGR TBHETe, HEVELI/ CrELYaCTS! U YeHble A0Y X CTE3# CHOTT Y COBEPLLEHCTa083Ts ROUec
NPOK3BO/CTEA NaHeney TaK, YTO MX NPOUIBORUTENLHOCTE NPUBNMXASTCA K MPAHNUHLIM NOKSATENAM J3XE NP YCTOBUAX HENARANEHBIX AR paboTs!
CHCTeMbi. 3TV NoKazaTeMM KonebIoTCA B Npefienax 18-23% KoxpULMEHTa NONESHOTO AeiCTaMA.

ECTM BIACHATS, CKONLKO BLAET 3HEDTMM CONHENHas GaTapen Ha 150 BaTT, MOXHO HaliTV NOAPOGHLIE PACYETLI NO DErOHaM, TAE MCTONLIYIOTCA TaKke:
Batapeu.

TMpevMylLeCTBa U HEAOCTATKN MCTONLIOB3HWR CONHEuHbX GaTapei

'Y moGoii TEXHONOTMM ECT CBOW NPEMMYLUECTEA 1 HEAIOCTTKM, U COMHEUHLIE NaHENN — HE MCKTIOUSHHE.

Mosumyuectsa:

* BaTapev Gesapearsl A% OKDYXaioluei cpefsl.

* IKOHOMAT B3l CPECTBA CPIBHUTENHO C 33TPTaMM Ha ONNATY YCIYT NEKTPOCeTel.

* 06eCNeUmBaIOT DUHHCOBYIO HES3BUCMMOCTE OT KOHOMUUECKWX YCTIOBHIA
* Mpu gomx+om oBcryxwearuy, paGoTaioT 4o 30 net.

Hegocraror:

- Loporse, KaK Cavit aHEW, TaK  CERBUCHSE YCYTU.

- Toebyior nocros0r0 yoga.

- MPOV3BORHTELHOCTS CTULKOM S3EHCHT OF OB,

* [ins NoMHOTO 0BeCrevyeHs BBTOHOMHOCTH, HYXHO GONLLIOS KOMMMECTBO MORYNEH.

Takum 06pasom, TWaTeNLHO pasobpasLmCce B BONPOCE BLIGOPa NaHENEl CONHEUHOI 3HEPTUM, PACUETa PEHTABENLHOCTH MX YCTaHOBKM 1 ADYTIX.
MOMEHTaX, Bl MOXSTS CAI2NaTs BLIBOR, HACKONLKO XOOWMM pelLeHvteM BYAST WMk 4% Bac npopecTy Takyio Garapeio.
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