Противопожарные ворота — это некая конструкция, которая кроме своих стандартных функций (защита от  несанкционированного проникновения и взлома) еще и изолирует помещение, в котором началось возгорание, а также защищает смежные помещения от проникновения дыма. Как правило, ворота противопожарной защиты устанавливают в местах с повышенной опасностью возгорания или же в местах массового скопления людей (торговые и складские помещения, производственные цеха, жилые дома, офисные здания)

Что же представляют собой ворота с противопожарной защитой? Эта конструкция состоит из двух сэндвич-панелей (материалы, используемые для их изготовления обладают повышенной огнестойкостью), пространство между которыми, заполняется специальной минеральной ватой, обладающей повышенной теплоизоляцией (как правило, для этого используется базальтовая вата). Кроме того, все щели между несущими стенами и воротами, заполняются специальной противодымной вставкой, которая при высокой температуре нагревается и образует густую пену, тем самым предотвращая проникновение едкого дыма в смежные помещения.

Для удобства использования и повышения безопасности многие ворота (в индивидуальном порядке) снабжаются возможностью дистанционного закрывания, либо же связаны с системой противопожарной защиты и закрываются автоматически при поступлении сигнала о возгорании или задымленности. Но тут возникает резонный вопрос, что же делать, если изолированном помещении остались люди? Во избежание подобных ситуаций (по желанию заказчика) в одной из створок противопожарных ворот устанавливают специальные калитки, которые открываются вручную, вне зависимости от того заперты ворота или нет.

Ворота с противопожарной защитой различаются между собой по многим характеристикам. Рассмотрим только самые основные из них.  

Первое и главное, на что следует обратить внимание при выборе, это предел огнестойкости (обычно он маркируется индексом ЕI). Что же это такое? ЕІ противопожарной конструкции это то время, которое она сможет противостоять воздействию высокой температуры. Самыми распространенными цифровыми значениями являются 30, 60 и 90 (соответственно именно такое количество времени, исчисляемое в минутах, смогут выдержать ворота при постоянном нагреве)

Вторая характеристика, на которую следует обратить внимание это форм фактор, выбираемого изделия. Этот пункт также имеет важное значение, поскольку вид ворот выбирается в зависимости от размеров и типа помещений, в которых будет произведена их установка. Существует три основных вида ворот с противопожарной защитой: распашные, сдвижные, подъемно-секционные. Рассмотрим вкратце каждый из этих видов.

Распашные ворота представляют собой две распашные створки, которые, как правило, открываются наружу. Одним из плюсов данного типа ворота можно назвать простоту их установки, к минусам же относится большая используемая площадь при их закрывании. Этот  вид конструкции можно отнести к самым недорогим.

Сдвижные или как их еще называют откатные ворота можно отнести к средней ценовой категории. Установка их занимает чуть больше времени, но зато их выгодно отличает небольшая площадь, использующаяся при их эксплуатации. Они представляют собой  противопожарное полотно, которое может двигаться в разных направлениях параллельно стене, на роликовых опорах по нижней и верхней направляющей рельсе.

Ну и наконец, самыми сложными с точки зрения конструкции и как следствие из этого, самыми дорогими являются подъемно-секционные ворота. Их цена в большей мере обуславливается сложностью в производстве и установке, а также наличием дополнительного электропривода, без которого сдвинуть эти ворота невозможно. Эти ворота представляют собой набор секций, которые двигаются вверх по специальным направляющим и могут либо сматываться в специальный короб на манер обычных ролет, либо же располагаться над дверным проемом параллельно стене.






