Как выбрать бойлер?

Горячая вода является одним из главных условий комфорта в доме. Обеспечить такой комфорт можно при помощи специального водонагревателя, который будет использовать в качестве питания электрическую сеть. В настоящее время существует большое количество разновидностей водонагревателей, выбрать которые можно не только по типу питания, нагреву или монтажу, но даже внутреннему покрытию.
Виды бойлеров.

По методу нагрева воды можно выделить три основные группы водонагревателей:
1. Проточные. В данном случае вода мгновенно нагревается при прохождении через тэн. При использовании одного крана, воды будет достаточно для принятия душа, мойки посуды и прочих потребностей, а вот две и более точки могут не обеспечить одновременный нагрев до нужной температуры.
2. Накопительные. В данную группу входят бойлеры с собственным запасом воды. Емкость наполняется по мере опустошения, а вода всегда сохраняется одной температуры за счет датчиков включения. В зависимости от объема бойлера можно обеспечить достаточное количество горячей воды для семьи из любого количества человек.

3. Совмещенные. Совмещение проточных и накопительных бойлеров в одном баке позволяет обеспечить наибольшую экономию и удовлетворить потребности в любом количестве горячей воды.

Отличия между проточным и накопительным водонагревателем.
Главным отличием будет потребности каждого типа нагревателей:

1. Накопительному нужно время для нагрева всей емкости.

2. Проточному нужна мощность для прогрева воды.

Среди особенностей проточного нагревателя воды можно выделить:

· постоянный расход энергии;

· небольшие размеры;

· легкий монтаж.

Обратите внимание, что проточный нагреватель большой мощности не всегда можно подключить в обычную сеть. Такое подключение к розетке доступно только для оборудования до 8 кВт. Также при слабой проводке даже маломощный нагреватель может стать причиной короткого замыкания.

Особенности накопительных водонагревателей:

· возможность выбора любого объема емкости;

· постоянное поддержание температуры воды с минимальным расходом энергии;

· легкость подключения;

· небольшая мощность.

Сухой и мокрый тэн.
Традиционным является "мокрый" тэн, который погружается в емкость и прогревает воду. Главной проблемой такого оборудования будет возникновение накипи. То есть, тэн покрывается накипью и быстро повреждается, что требует дорогостоящего ремонта.
"Сухой" тэн обладает такими преимуществами:

· большая поверхность для теплоотдачи;

· длительный срок эксплуатации.
Однако, такие водонагреватели имеют существенную отрицательную сторону – цену. Стоимость оборудования с "сухим" тэном значительно выше.

Выбираем бак по внутреннему покрытию.
Последним отличием между бойлерами будет внутреннее покрытие. Среди основных видов такого покрытия можно выделить нержавейку и эмаль. У каждого покрытия будут свои преимущества и недостатки. Нержавеющее покрытие обладает такими особенностями:

· длительная эксплуатация;

· невысокая цена;

· большой вес.

Эмалированное покрытие стали также имеет свои особенности:

· отталкивание накипи;

· длительность эксплуатации;

· высокий коэффициент теплоотдачи.

Таким образом, нержавейка и эмалированное покрытие практически идентичны по свойствам. Однако, эмаль еще и отталкивает накипь, что увеличивает срок службы. Конечно, накипь никуда не денется, и постепенно будет накапливаться в баке, но этот фактор позволит нагревателю проработать более длительный срок.

Исходя из всего вышесказанного, электрический водонагреватель следует выбирать по условиям эксплуатации и ценовой категории. Дорогостоящие нагреватели обладают большим сроком службы, что подтверждает и гарантийный срок.
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MOACEEUEHD!  HEYHAKAMHbIE DArMEHTE!

Kax eeifpate Boiinep?

TOpAUaA B43 FENASTCA DAHIAM W3 FM3BHEIX YCNDEMA KOMAOPT B AOME, OBECTIEUTL TaKkDH KDMAOPT MOXHO
DM NGO CIBUAMHOTD EQAGHATPEBATENS, KOTRLI GyAST UCNDNE30EATS B KAUSCTEE MATAHAA
SMEKTPUHECKYID CeTh. B HACTOALIES BIEMA CYUECTEYET BONbUIDE KOMUHECTED PasHOBNAHOCTEl
BOADHATPEEATENEH, BLITPATS KOTODLIE MOXHO HE TOMLKD N0 Ty MATAHV, HATDEBY MV HOHTEXY, HO ABKE
BHYTREHHEMY MOKDLITAC,

Buasl Boinepce.

0 METORY HarDEE3 B0 MOXH EWAETMTE TPM DCHOEHEIE MDYl BOACHATDEBATENEI
1. TIPOTOUHLIE. B A3HHOM CIY|38 BDA3 MTHOBEHHO HArDBEAETCA DM MDOXCKASHUN USPes ToH, TTpi
VIEMONL30BaHAN DAHOND KD3HS, E0A GYAST AGCTATONHO ANA MOVHSTAA AYLL3, MO MOCY A6 W MPOUWK
NOTPEGHOCTe, 3 BT AgE 1 BONSs TOUK MOTYT He CBECTIBUITE DAHDEREMESHHeI HArDSE AD HYXHO
TeMnEpaTypSi

2. HakOrMATENEHbIS, B 43HHYI0 MDYy BXOAAT GOiiNeps! € COGCTE=HHEIM 33M13C0M E0fl, EMKDCTS HADTHASTCR
0 MBS GMYCTOWEHA, 3 B0A3 BCEr A3 COPSHABTCA OAHOT TEMMEPATYDsI 33 CUST A3TUWIKDE BKIIOUEHIA, B
3FBUEMMDETY O D5 YEMa BOANEDS MOXXHD GECTIBUTE ADCTATOUHOR KOWNECTED FOpAUSit B0l ANA Cob 13
G0N KDNMUBETES UBNDEEK,

3. COBMBUEHHbIE. COBMBLEHIE MAOTOUHEIX 1 HAKOTMTENSH:IX GOiNENa & DAHOM faKe Noseonser
(OBECTILITE HAMBOTLILYID SKDHOMVIO W YADBNETBOPHTL MOTPEBHOCTI & IOBOM KDNMUSCTES FOpAEH oL

OTAMUS MEAKAY MDOTGNHEIN 1 HAKOMTE T HEIM BDACHArDBEATENEN.
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