Из каких этапов состоят услуги по прочистке канализации
Многие думают, что засоры канализационных систем не несут какого-либо вреда. Однако, на самом деле все достаточно серьезно. Благодаря удалению грязи можно существенно продлить эксплуатационный срок труб. Если в системе образовались засоры, вам понадобятся услуги по прочистке канализации. Рекомендуем обращаться в компанию Trubolub. Здесь работают профессионалы своего дела, которые быстро и качественно справятся с задачами любой ложности. Цены вполне демократичные и точно вам понравятся. Вы останетесь довольны качеством обслуживания и результатом.
Этапы прочистки
Прочистка канализации состоит из нескольких этапов:
· Подготовительный – специалист спрашивает о возможной причине засора. Данная информация помогает в подборе наиболее подходящего метода чистки.
· Устранение засора – в канализационные трубы помещается специальный трос, предназначенный для устранения засора. Он продвигается внутрь, за счет чего обеспечивается эффективное устранение засора.
· Завершающий – в конце работ специалист проверяет канализационную систему.
Поэтапное выполнение осуществляется высококвалифицированными профессионалами, которые успешно справляются с засорами любой сложности. Обратившись к специалистам, можете смело рассчитывать на качественную прочистку канализационных систем, быстрое ее выполнение. 
Зачем нужна чистка и методы ее устранения
Трубы требуют профилактических работ, особенно если постоянно эксплуатируются. Благодаря данной мере продлевается их долговечность. В случае неправильного обслуживания внутри образуются различные засоры и отложения. Несвоевременная чистка приводит к негативным последствиям, таким как появление неприятного запаха, вы не сможете пользоваться туалетом. За счет установления причины засора, можно подобрать подходящий метод его устранения:
· Механический – эластичный шланг, имеющий мягкую вращающуюся головку, проникает даже в труднодоступные места, не вредит пластиковым трубкам и герметичности соединения узлов.
· Гидродинамический – высокое давление воды пробивает даже сложные засоры, не повреждая систему.
· Химический – в воду добавляются различные реактивы, повышающие эффективность очистки и обеспечивающие дезинфекцию. 
· Термический – под сильным напором подается горяча вода, расщепляющая жиры. 
· Пневмогидроимпульсный – ударная волна устраняет сложные производственные отложения и любые загрязнения.
Прочистка особенно старых труб требует бережного отношения, в противном случае можно повредить слабые участки. Мастера часто останавливаются на комбинированных методах, позволяющих максимально качественно и эффективно очистить загрязнения и избавиться от отложений, в том числе жирового налета. Для пластиковой канализационной системы идеальным вариантом станет механический способ очищения. Не стоит самостоятельно выполнять очистку, лучше доверить ее профессионалам. У них есть все необходимое оборудование и средства. [image: ]
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