Шаровые краны из нержавеющей стали

Конструктивно кран шаровой из нержавеющей стали представляет собой цельносварное или разборное устройство, укомплектованное уплотнительными (усиленными) прокладками, обеспечивающими герметичность. Используется как запорная арматура в промышленном секторе. Подходит для комплектации трубопроводов, транспортирующих жидкости, сжатый воздух, газ, парообразные вещества, включая агрессивные смеси. Между собой краны из нержавейки отличаются способом подсоединения к трубе:
· стандартные и короткие приварные изделия не разборного типа;
· фланцевые нержавеющие краны (разборные) различного диаметра;
· резьбовые (муфтовые) конструкции – трехходовые, неполно проходные.
Продукция этого типа применяется на технологических участках химической, нефтяной, пищевой, косметической промышленности, при проведении водоочистки и водоподготовки.

Конструктивные особенности

Запирающие детали шаровых кранов из нержавейки подразделяются на два вида:
1. [bookmark: _GoBack]Изделия с жестко закрепленным на оси, шаром. Герметичность конструкции обеспечивается прижатием уплотнителя болтами или тарельчатой пружиной. Для облегчения эксплуатации отдельные модификации оснащаются подшипниками скольжения.
2. Шаровые нержавеющие краны с подвижным шаром, где не скрепленный со шпинделем затвор увеличивает герметичность, меняя положение под воздействием рабочей среды. Все муфтовые соединения выглядят именно так. Продукция производится до DN200, что несколько ограничивает сферу применения.
По диаметру шаровая запорная арматура делится на полно и неполно проходную. Первый вариант имеет одинаковое с подсоединяемым трубопроводом отверстие, у второго этот показатель немного меньше.
Длительный эксплуатационный ресурс, устойчивость к механическому воздействию и высоким нагрузкам, легкий монтаж, ремонтопригодность – основные факторы, сделавшие запорную продукцию из нержавейки популярной у потребителя.

