Стек для коптера Rush FPV BLADE Stack F722 V2
Планируете создать скоростной дрон, который будет четко реагировать на команды и надежно работать? Данный стек для коптера идеально подойдет каждому, кто ищет баланса стабильности, мощности и скорости. Это оптимальный выбор как для опытных пилотов, так и для энтузиастов. 
Благодаря специальному разъему для системы DJI стек rush blade для дрона максимально просто подключить, не зависимо от того, используете вы аналоговое или цифровое управление. 
Высокотехнологичный стек для беспилотников на базе мощного MCU STM32F722RET6 с точным гироскопом ICM42688P обеспечит высокую производительность, точность реагирования на команды и стабильную работу. 
Выход питания 5 В 3А гарантирует надежную работу подключенных модулей и аксессуаров. Дополнительно есть возможность подключить светодиодные ленты WS2812, что сделает ваш дрон более функциональным. Для расширенных возможностей в полетный стек rush blade интегрированы Blackbox на 16 МБ, барометр, 5 портов UART и 6 PWM-выходов, а также 2 ADC и 1 I2C.
Сравнительно компактные габариты (36.5 * 37 * 5.2 мм) и небольшой вес (всего 11г без кабеля) делают стек f722 blheli32 для беспилотника наилучшим вариантом для пилотов, которым важна легкость конструкции, высокая маневренность и надежность оборудования даже при экстремальных нагрузках.
RushFPV BLADE Stack F722 V2 — это надёжное сердце вашего дрона.


Стек для коптера Rush FPV BLADE Stack F722 V2
Плануєте створити швидкісний дрон, який чітко реагуватиме на команди та надійно працюватиме? Даний стек для коптера досконало підійде кожному, хто шукає балансу стабільності, потужності та швидкості. Це оптимальний вибір як для досвідчених пілотів, та і для ентузіастів. 
Завдяки спеціальному роз’єму для системи DJI стек rush blade для дрона максимально легко підключити, не залежно від того, чи використовуєте ви аналогове або цифрове керування.
Вискотехнологічний стек для безпілотників на базі потужного MCU STM32F722RET6 з точним гіроскопом ICM42688P забезпечить високу продуктивність, точність реагування на команди та стабільну роботу.
Вихід живлення 5 В 3А гарантує надійну роботу підключених модулів та аксесуарів. Додатково є можливість підключити світлодіодні стрічки WS2812, що зробить ваш дрон більш функціональним. Для розширених можливостей у польотний стек rush blade інтегровані интегрированы Blackbox на 16 МБ, барометр, 5 портів UART та 6 PWM-виходів,  а також 2 ADC і 1 I2C.
Порівняно компактні габарити (36.5 * 37 * 5.2 мм) та невелика вага (лише 11г без кабелю) роблять стек f722 blheli32 для безпілотника найкращим варіантом для пілотів, для яких важлива легкість конструкції, висока здатність маневрувати та надійність обладнання навіть під час екстремальних навантажень.
 RushFPV BLADE Stack F722 V2 – це надійне серце вашого дрона.
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