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Какие бывают лампы – виды ламп
С появлением электричества человечество сделало шаг вперед, это придало и без того двигающемуся прогрессу дополнительное ускорение – тот самый волшебный мотивационный пинок. Сегодня электричество есть в каждом доме, и одна из его функций – освещение.
Современным осветительным приборам отводится не столь практическая, сколь декоративная роль: эксклюзивные люстры, креативные торшеры, минималистские точечные светильники – полет дизайнерской мысли не остановить. Но без ламп это будут всего лишь бесполезные «стекляшки» в красивой обертке. «Сердце» любого осветительного прибора – лампочка – элемент, несущий свет. О нем и поговорим!
Какие виды ламп бывают?
Сегодня рынок предлагает потребителю лампы с различным набором характеристик по совершено разным ценам: например, в ценовом эквиваленте светодиодная лампа равноценна 10 лампам накаливания, но экономия в данном случае не более чем иллюзия. Разберемся в вопросе предметно, поочередно разложив на молекулы каждый вид ламп: 
Лампа накаливания. Ее концепция и дизайн хоть и считаются атавизмом осветительного мира, на самом деле очень символичны – именно с изобретения лампочки Ильича технический прогресс рванул с места в карьер, а повальная электрификация «накрыла» весь бывший СССР. Лампа накаливания сильно морально устарела, в ней греется вольфрамовая нить, более излучающая тепло, нежели свет. Поэтому, КПД лампочки Ильича ничтожно мало, зато свет она дает приятный глазу, близкий к естественному. Ее характеристики:
· потребление электроэнергии: высокое, от 40 до 100 Вт;
· нагрев/теплоотдача: сильно греется, в нижней части колбы температура может превышать 2000С;
· срок службы: около 1000 часов;
· безопасность: низкая, лампы накаливания могут быть причиной возгораний;
· цена: от 15-16 руб.
Галогенная лампа. Это – вариация на тему лампы накаливания, отличающая от классического варианта наполнением колбы (галогенные газы) и более ярким свечением. Галогенки очень сильно греются, источая инфракрасное излучение. Исключительное свойство галогенного света – способность подчеркивать яркость и интенсивность цветов освещаемых предметов, благодаря чему они широко применяются в шоу-румах и выставочных залах. Характеристики:
· потребление электроэнергии: аналогично предыдущему виду;
· нагрев/теплоотдача: очень сильно греется, свыше 2500С;
· срок службы: от 2000 до 12 000 часов (редкий случай);
· безопасность: низкая в силу сильного нагрева колбы;
· цена: от 20 руб.
Люминесцентная. Гораздо экономичней предыдущих вариантов в плане потребления энергии. До недавнего времени люминесцентные лампы были представлены исключительно трубчатыми моделями, прославившимися холодным и неуютным светом. Но времени сменились, сейчас они приобрели нормальный размер и значительно расширили спектральный диапазон. Главные недостатки люминесцентных ламп – мерцание и шумы, в современных моделях практически нивелированы.
· потребление электроэнергии: от 8 до 80 Вт;
· нагрев/теплоотдача: около 70-800С;
· срок службы: в 10-20 раз больше, чем у ламп накаливания;
· безопасность: относительно безопасны в плане возгорания, но содержат пары ртути и должны утилизироваться специальным образом;
· цена: в среднем от 50 руб.
Светодиодные (LED). Лампы будущего – самые экономичные и безопасные. Работают на светодиодах – полупроводниках, излучающих свет под воздействием электротока. Производят разнообразнейший свет: от теплого желтого до космического синего. Прогнозируется, что скоро все освещение будет исключительно светодиодным.
· потребление электроэнергии: в 10 раз ниже, чем у ламп накаливания;
· нагрев/теплоотдача: незначительна, колба прогревается до 30-350С;
· срок службы: 30 000-50 000 часов или 10-11 лет работы;
· безопасность: высокая;
· цена: от 80 руб.
Какие цоколи бывают у ламп?
Цоколь – важнейшая деталь лампы, необходимая для ее фиксации в патроне. Тип цоколя обозначается аббревиатурой, где первой стоит буква, за ней следует числовое значение, указывающее в мм расстояние между контактами. Самыми распространенными являются резьбовые цоколи E, менее известны цоколи G – штырьковые. 
Цоколь-лидер, применяемый в большинстве бытовых осветительных приборов – резьбовой Е27 (диаметр 27 мм). Немного отстает от него Е14, в народе «миньон». Большой цоколь Е40 и миниатюрные Е5, Е10 и Е12 встречаются гораздо реже.
Штырьковый цоколь G отличается от резьбового способом соединения с патроном. Добавочные буквы U X Y Z определяют модификацию конструкции, а числовое значение говорит об удаленности контактов друг от друга. Например, цоколь G4 применяется в миниатюрных галогенных лампах, а G5 – в трубчатых люминесцентных.
Правила подбора ламп
В завершении темы освещения, хочется дать несколько советов, помогающих правильно подобрать лампы:
1. Смотрите на цоколь и изучите патрон осветительного прибора, чтобы купить лампочку подходящего вида.
2. Соблюдайте требование по мощности. Если осветительный прибор рассчитан на лампу до 60 Вт, то не экспериментируйте, пытаясь для большей яркости взять лампу мощней. 
3. Определись с приоритетной световой температурой. «Теплый» свет дают лампы со световой температурой 2700-3000 К (Кельвинов), «холодный» дневной – 4000 К.
4. Дизайн. Он важен, если плафоны люстры открыты и «обнажают» лампочку, во всех прочих случаях ее внешний вид второстепенен.
Теперь вы знаете, какие бывают лампы для освещения!



