Облицовка плиткой в вопросах и ответах
Глубокая тематическая статья – хорошо, но вкусный и полезный информационный винегрет в формате «вопрос-ответ» – тоже неплохо. Ниже представлены одни из самых популярных вопросов, касающихся облицовочной плитки, и краткие ответы на них.
Какой срок службы керамической плитки?
При должной укладке и правильной эксплуатации вам точно хватит – несколько десятков лет обеспечены. Точно сказать невозможно, поскольку срок службы зависит от качества кафеля и условий использования. Однако некоторые экземпляры украшают архитектуру уже добрую сотню лет, утратив декоративную привлекательность совсем незначительно.
Как рассчитать количество плитки?
Прибавьте к облицовочной площади 5-15 %. Чем сложней геометрия основания под керамическую плитку, тем больший запас кафеля должен быть. Стандартная раскладка «шов в шов» и помещение без архитектурных витиеватостей требуют пятипроцентного излишка. Укладка по диагонали приводит к большему количеству отходов, а значит, и к более длинному «хвосту». Здесь учитывается и возможный ремонт. Важно не скупиться – плитка склонна  к тональным капризам: очень сложно подобрать необходимый оттенок спустя некоторое время.
Можно ли класть плитку на плитку?
Да, можно. Однако следует убедиться, что старый кафель приклеен основательно. Кроме этого, эмаль керамики характеризуется очень низким водопоглощением. Исходя из этого, клей должен обладать высокой адгезией. Не используйте смеси, рассчитанные на глубокое проникновение в кафель. Не укладывайте новую плитку поверх старой на цементно-песчаный раствор. Последний можно использовать в двух случаях:
· при наличии обязательной клеевой прослойки между основанием и раствором;
· в случае слоя, превышающего 7 см – масса состава фиксирует «пирог»; но и в этой ситуации лучше не пожалеть времени и средств на предварительную обработку клеем; столь большой слой не рекомендуется, но практикуется, что и объясняет включение этого пункта в список.
Можно ли класть плитку на нестандартное основание?
Идеальное основание под плитку: кирпич, бетон, гипсокартон, штукатурка. Укладка на металл или фанеру возможна, но требует использования специальных клеящих составов или специфической подготовки, результат которой – новое основание, подходящее для облицовки. В любом случае поверхность должна быть жёсткой и фиксированной. Иначе кафель продержится совсем недолго.
Проигрывает ли раствор клею для плитки?
В целом да, клей обладает более впечатляющими характеристиками. Существуют специализированные смеси, позволяющие выполнять облицовку в нестандартных условиях. Но если речь идёт о внутренней укладке керамической плитки на вполне рядовое основание, цементно-песчаный раствор незначительно уступает клею. При этом, с его использованием открывается возможность укладки без сложной подготовки поверхности. Практика показывает, что раствор способен на долговечную (вплоть до нескольких десятилетий) облицовку.
Можно ли смешивать раствор и клей?
Логика подсказывает, что добавление в раствор более мощной плиточной смеси способствует убийству двух зайцев: укладке без подготовки и крепкой облицовке. Однако на деле всё иначе – раствор и смесь в большинстве случаев обладают взаимоисключающими характеристиками. Союз того и другого приводит к ухудшению свойств вяжущего состава. Исключение – мастерок клея на ведро раствора. Это делает состав более пластичным и помогает при укладке на тонкий слой.
Можно ли укладывать напольную плитку на стены?
В отношении прочности проблем нет. Наоборот. Однако нужно понимать, что напольная плитка бывает разной, и часто обладает низким коэффициентом водопоглощения. Особенно это характерно для керамогранита. Поэтому важно использовать соответствующие клеевые смеси.
Какая плитка подходит для уличной облицовки?
В первую очередь, морозостойкая. Влага, проникающая внутрь плитки, в условиях температурных перепадов губительно влияет на облицовочный материал. Для улицы подходит плитка с низкой пористостью, плохо впитывающая воду. Для горизонтальной облицовки на улице следует выбирать ещё и более прочный кафель. Обычно снаружи используется керамогранит и клинкер.
Чем керамогранит лучше обычной керамической плитки?
Керамический гранит значительно прочней и характеризуется дополнительными преимуществами: морозостойкостью, устойчивостью к истиранию и влиянию химии, однородностью. Его можно использовать на улице, керамику – нет.
Почему керамогранит потерял свои декоративные свойства в процессе эксплуатации?
Как уже сказали, керамогранит – прочный и однородный материал. Потеря визуальных достоинств, скорее всего, говорит об использовании плитки, не соответствующей области применения. Каждая плитка соответствует определённому классу истирания (от I до V по шкале PEI). Возможно, в помещении с высоким человекопотоком была использована плитка с неподходящим классом.
Что означают рисунки и надписи на упаковке плитки?
На упаковке в формате текста и иллюстраций указана практически вся необходимая информация о плитке:
· название плитки;
· название фабрики;

· страна-производитель;

· номинальный размер плитки;
· сорт;

· количество (в штуках и квадратных метрах);
· толщина;
· калибр;
· тон;

· номер партии;

· технология изготовления;
· класс водопоглощения;

· тип поверхности;
· класс истирания;
· некоторые другие моменты, включая возможные комментарии производителя.
Нужно ли увлажнять плитку перед укладкой на клей?
Нет, не нужно. Клей для плитки плохо переносит избыток влаги, адгезия существенно снижается. Увлажнить керамическую плитку можно в том случае, если укладка выполняется на очень тонкий слой. В такой ситуации влага из смеси очень быстро проникает в плитку и/или основание, а клей пересушивается. Увлажнение даёт временную фору.
Почему так часто отпадает плитка на крыльце и цоколе?
Причина распространенного явления заключается в несоблюдении правил выбора плитки и укладки. Выше мы уже сказали о том, какая плитка подходит для уличной облицовки. Оформление ступеней обязывает к тщательному соблюдению технологий, поскольку здесь присутствует повышенная нагрузка на керамику. К сожалению, крыльцо и цоколь часто облицовывают по правилам внутренней укладки.
Как увеличить сопротивление скольжению на ступенях?
Это можно сделать как до облицовки, так и после. В первом случае антискольжению способствует выбор плитки с рельефом – специальными полосами на краю кафеля. Во втором – используют антискользящие накладки. В самом худшем варианте можно ограничиться матовой, шероховатой плиткой.
Как увеличить адгезию (сцепление) плитки с основанием?
Кроме очевидного решения – использования более мощной смеси, рекомендуется наносить клей и на основание, и на плитку. Даже минимальное присутствие клея на тыльной стороне кафеля в несколько раз увеличивает сцепление.
Какую гребенку (зубчатый шпатель) использовать?
Чем крупнее плитка и менее ровное основание, тем больший размер должны иметь зубья шпателя. Некоторые плиточники гребенки изготавливают самостоятельно, не довольствуясь представленными на рынке размерами шпателей. Это позволяет более комфортно и быстро укладывать керамику даже на относительно кривую поверхность. Обычный разброс размеров гребенок: 6-12 мм.
Что делать с пятнами от затирки на плитке?
В основном, пятна появляются на пористой плитке. Поэтому самая важная рекомендация: стараться затирать швы очень аккуратно, нанося фугу непосредственно на стыки, лишь немного захватывая кафель. Чтобы снизить пропитку, желательно увлажнять керамику перед затиркой. После обработки следует хорошо промыть плитку, а после застывания замазки нужно обработать поверхность специальным составом, который можно приобрести в магазине бытовой химии.
Почему темнеют и желтеют швы между плитками?
Затирка со временем изменяет цвет там, где имеется контакт замазки с влагой. Но это происходит только в случае использования недорогой фуги на цементной основе. Влага, проникающая  в верхний слой замазки, становится желанной и питательной средой для бактерий. Более достойный вариант – использование водоотталкивающей затирки с последующей обработкой швов специальной пропиткой. Самое лучшее решение – применение эпоксидной затирки, не меняющей своих свойств и не реагирующей на бытовую химию.
Чем резать плитку?
Инструментарий обширный, и выбор конкретного инструмента зависит от плитки и целей резки. Самый доступный вариант – чертилка или стеклорез. Но они хорошо режут лишь мягкую настенную плитку. К тому же здесь требуется навык правильной ломки кафеля.
Самый ходовой вариант – ручной плиткорез. Ему уже доступна более толстая и плотная напольная керамика. Но здесь есть проблема – дешевые модели режут быстро, но неровно. Со временем люфт только увеличивается. Чтобы получить возможность резать качественно, приходится приобретать дорогие плиткорезы.
Пожалуй, оптимальное решение – электрический плиткорез. Он не очень удобен в транспортировке, зато обладает обширным функционалом (зависящим от конструкции). По цене сопоставим с дорогими ручными моделями, но при этом «умеет» резать под углом.
Фигурную несложную резку обеспечивает болгарка. Её удобно использовать для резки кафеля вокруг труб, розеток и т. д. Если возникает необходимость в сложной художественной резке, на помощь приходит гидроабразивная технология – под управлением компьютера вода с мелким абразивом вырезает любые фигуры.
Можно ли сегодня пользоваться гидроуровнем или он проигрывает лазерному инструменту?
Достоинства сообщающихся сосудов никто не отменял. Если лазер в чём и выигрывает, так это в удобстве эксплуатации: дальность «полета» луча, возможность горизонтально-вертикальной разметки и отсутствие «разминки» в виде подготовки к использованию – большой плюс. Но в плане точности на небольшой площади лазер никаких преимуществ не имеет. Зато обладает недостатком – гораздо более высокой стоимостью.
Как заменить плитку?
Основное условие замены отдельной плитки – обеспечение безопасности окружающих плит. Чтобы кафель, не требующий переоблицовки, не отпал вместе с нужной керамикой, вокруг последней нужно аккуратно прочистить швы. Как только нарушен контакт плитки, требующей замены, с её окружением, можно приступать к извлечению старого и последующей укладке нового кафеля.
Как заменить затирку?
Затирка удаляется механическим путём – с помощью ножа, стамески или подобного инструмента. Если швы широкие, основную часть фуги можно удалить болгаркой. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить плитку. Перед новой замазкой стыки следует очистить полностью. Въевшуюся фугу хорошо растворяют спецсредства.
Как выполнить бесшовную облицовку?
Для этого есть ректифицированная плитка, точные размеры которой позволяют укладывать кафель без стыков. Однако нужно понимать, что швы в любом случае будут заметны. Снизить контраст помогает выбор пёстрой плитки и затирка подходящей фугой.
Как оформлять углы?

 Углы декорируют с помощью плиточных уголков и заусовок – подрезки кафеля под углом в 45°. В техническом помещении возможен стык внахлёст.
Как класть плитку над проёмами?
Есть два варианта:
· окружить дверной или оконный проём целой вертикальной плиткой, оставив надпроемному участку подрезку; если выходит непривлекательная небольшая подрезка, как правило, режут две плитки таким образом, чтобы получилось два одинаковых широких куска;
· идти от угла стены целым кафелем, не обращая внимания на проёмы; в этом случае вверху подрезки не будет.
Как именно резать, можно решить, ориентируясь на месте – стараясь разметить под максимально целостную облицовку.
Как класть кривую плитку?
Основные форматные дефекты: раскалибровка и кривая плоскость плитки, которая обычно в одной серии и выпуклая, и вогнутая. Чтобы добиться сносной облицовки, плитку нужно откалибровать. С плоскостью сложней. Даже после «просеивания» дуга мешает формированию ровной поверхности. Единственное, что можно сделать (помимо отказа от работы с таким кафелем) – хотя бы в самом просматриваемом месте класть плитку с дугой в одном направлении.
В чём отличие отечественной плитки от импортной?
Многие наслышаны о том, что отечественный кафель производят по иностранным технологиям. Почему же тогда европейская плитка ценится выше? Одних технологий мало. Иностранная продукция, а особенно, испанская и итальянская плитка, имеет богатые традиции производства и, как следствие:
· соответствует более жестким стандартам;

· представлена в огромном ассортименте.
Испания и Италия – самые популярные страны-производители – это фактически отдельный мир в большом мире плиточной индустрии. В принципе, продукции этих стран вполне хватит, чтобы удовлетворить любую эстетическую потребность.
Можно ли использовать отходы плитки?
Ещё как! Из отходов получается великолепная брекчия – разноформатная мозаика, которую можно использовать практически везде.
В чём функциональное отличие крестиков от клиньев?
Крестики подходят для откалиброванной плитки, клинья помогают сформировать пристойные швы при облицовке плиткой с размерными отклонениями.
По многим из этих вопросов вы можете найти развёрнутые статьи. Но и этих блиц-ответов достаточно, чтобы сформировать представление об облицовке плиткой.
