Дозатори і насоси

5024
Przewód FI 50 do pompy

W204001
Urządzenie wielofunkcyjne do dozowania, kremowania i pompowania miodu z blatem
Dane techniczne:
» opcja kremowania
» samozasysająca, wolnoobrotowa pompa z wirnikiem silikonowym, 
» urządzenie sterowane techniką komputerową 
» napełnia około 350 słoików 500 g/godz. (w zależności od rodzaju i gęstości miodu). 
» dokładność napełniania +/- 1 g 
» zakres napełniania od 4g do 45kg 
» do użycia również jako pompa 
» wszystkie części, z którymi styka się miód są wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością. 
» zasilanie 230V / 200 W
Skład urządzenia:
1. blat
1. pedał uruchamiający dozowanie
1. kruciec do węża
1. złącze do łączenia węża z pompą
1. opaska zaciskowa do węża
1. 1,5 metra węża


W2021GN
Urządzenie ssąco-tłoczące do kremowania i przepompowywania miodu 400V 0,37kW
Urządzenie ssąco-tłoczące:
1. wydajność przy temperaturze miodu 30°C: 900 L/godz.
1. zasilanie: 400V
1. nowe, łatwe i czytelne sterowanie
1. szybkozłączki do węża


W2021GNF
Urządzenie ssąco-tłoczące do kremowania i przepompowywania miodu 230V 0,37kW
Urządzenie ssąco-tłoczące:
1. wydajność przy temperaturze miodu 30°C: 900 L/godz.
1. zasilanie: 230V (falownik)
1. płynna regulacja
1. nowe, łatwe i czytelne sterowanie
1. szybkozłączki do węża


W20210S
Pompa ślimakowa do kremowania i przepompowywania miodu
Pompa ślimakowa wykonana ze stali nierdzewnej o sztywnej konstrukcji, przeznaczone do wypompowywania miodu. Wewnątrz przewodu znajduje się ślimak transportowy. Pompę można zamocować do ściany lub ustawić na beczce przy pomocy dedykowanego krzyżaka (dołączany w zestawie do pompy).
Specyfikacja:
1. moc: 2,2kW
1. zasilanie: 400V
1. wydajność od 1500 l/h do 3000 l/h, 2800 obr/min

W204013
Urządzenie wielofunkcyjne do dozowania, kremowania i pompowania miodu wraz ze stołem obrotowym małym
Dzięki zmniejszeniu wymiarów stołu oraz zlikwidowaniu stojaków zostały znacznie zmniejszone gabaryty urządzenia umożliwiając jego użycie również w pracowniach o mniejszej powierzchni.
Kompaktowe wymiary ułatwiają pracę jednej osobie podczas procesu napełniania słoików miodem.
Wymiary urządzenia:
1. długość: 810mm
1. szerokość podstawy: 500mm
1. wysokość: 635mm
1. średnica obrotnicy: 600mm
Dane techniczne dozownika:
1. samozasysająca, wolnoobrotowa pompa z wirnikiem silikonowym
1. urządzenie sterowane techniką komputerową
1. napełnia około 350 słoików 500 g/godz (w zależności od rodzaju i gęstości miodu)
1. dokładność napełniania +/- 1g
1. zakres napełniania od 10g do 45kg
1. do użycia również jako pompa
1. wszystkie części, z którymi styka się miód są wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością
1. zasilanie 230V / 200W.







5024
Кабель FI 50 до насоса

W204001
Багатофункціональний пристрій для дозування, відстоювання і відкачування меду зі штативом 
Технічні характеристики:
-Функція відстоювання
-Самовсмоктуюча, низькошвидкісний насос з роторем двигуна
-Пристрій обладнаний комп’ютерною технологією
-Наповнює близько 350 банок 500 г/год (в залежності від тип і густоти меду)
-Точність наповнення +/- 1 г
-Діапазон заповнення від 4г до 45кг
-Використовується також як насос
-Всі частини, з якими вступає в контакт мед, виготовлені з нержавіючої сталі або матеріалу, дозволеного для контакту з харчовими продуктами.
-Потужність 230В/200В
Склад пристрою:
-Штатив
-Педаль, яка приводить дозування в дію
- З'єднувальна труба для робочого шланга
- Роз'єм для підключення шланга від насоса
- Затиск для шланга 

W2021GN
Пристрій всмоктувально-нагнітальний для відстоювання, відкачування меду 400В 0,37кВ
Пристрій всмоктувально-нагнітальний:
-Продуктивність при температурі меду 30 ° С 900 л / год.
-Потужність: 400В
-Новий, простий і легкий контроль
-Швидкоз’єднувачі для шлангу

W2021GNF
Пристрій всмоктувально-нагнітальний для відстоювання, відкачування меду 230В 0,37кВ
Пристрій всмоктувально-нагнітальний:
-Продуктивність при температурі меду 30 ° С 900 л / год.
-Потужність: 230В (інвертор)
-Плавне регулювання 
-Новий, простий і легкий контроль
- Швидкоз’єднувачі для шлангу

W20210S
Гвинтовий насос для відкачування і відстоювання меду
Спіральний насос виготовлений з нержавіючої сталі, з жорсткою конструкцією, придатною для викачування меду. Всередині проводу знаходиться шнек. Насос може бути прикріплений до стіни або встановлений на барабані за допомогою виділеного перетину (входить в комплект з насосом).

Особливості:
-Потужність: 400В; 2,2кВ
-Продуктивність від 1500 л/ч до 3000 л/ч, 2800 оборотів за хвилину
W204013
Пристрій багатофункціональний для дозування, відстоювання і відкачування меду з малим поворотним столом. За рахунок зменшення розміру столу і усуненню стійок були значно зменшені габарити пристрою, що дозволяють використовувати його також в приміщеннях менших за площею.
Компактні розміри полегшують працю одній особі під час процесу наповнення банок медом. 
Розміри пристрою:
-Довжина: 810мм
-Ширина основи: 500мм
-Висота: 635мм
-Діаметр поворотного столу: 600мм
Технічні дані живильника:
- Самовсмоктуюча, низькошвидкісний насос з роторем двигуна
- Пристрій обладнаний комп’ютерною технологією
- Наповнює близько 350 банок 500 г/год (в залежності від тип і густоти меду)
-Точність наповнення +/- 1 г
-Діапазон заповнення від 10г до 45кг
-Використовується також як насос
-Всі частини, з якими вступає в контакт мед, виготовлені з нержавіючої сталі або матеріалу, дозволеного для контакту з харчовими продуктами.
-Потужність 230В/200В


