The air surrounding the Earth is really a mixture of well-known gases: about 77% nitrogen, 21% oxygen, and 1% argon. The remaining 1% includes small quantities of such gases as carbon dioxide, hydrogen, neon, krypton, helium, ozone, and xenon. The atmosphere is the densest at sea level. For measuring the atmospheric pressure a device, called a barometer, is used. In common use, there are today two kinds of barometers – the mercury barometer and the aneroid barometer.
Some barometers work on a different principle from the mercury “weather glass”. They are known as aneroid barometers. An aneroid consists of a thin metal box from which the air has been removed. The atmospheric pressure pushes in (presses) the sides of the box. As the pressure decreases, they spring outwards. This movement is magnified and communicated to a pointer by a system of levers. Some aneroid barometers are self-registering (they are called barographs). This carries an inked stylo, which moves over a roll paper fixed to a drum, which is slowly turned by clockwork. In the way continuous records of the atmospheric pressure can be taken for periods of a week or longer.
If you look at the dial of a household barometer, you can see the following readings: “Very dry, fair, rain, much rain, change, stormy”.
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Повітря, що огортає Землю, - це дійсно суміш відомих газів: близько 77% азоту, 21% кисню та 1% аргону. Решта 1% включає малі кількості таких газів, як вуглекислий газ, водень, неон, криптон, гелій, озон та ксенон. Атмосфера найгустіша на рівні моря. Для вимірювання атмосферного тиску використовується прилад, який називається барометром. У загальному користуванні сьогодні існує два види барометрів - ртутний барометр та анероїдний барометр.
Деякі барометри працюють за принципом, відмінним від ртутного «погодного скла». Вони відомі як анероїдні барометри. 
Анероїд складається з тонкої металевої коробки, з якої було видалено повітря. Атмосферний тиск тисне на боки коробки. У мірі зниження тиску вони спливають назовні. Цей рух збільшується і передається покажчику системою важелів. Деякі анероїдні барометри самореєструються (їх називають барографами). У ній знаходиться чорнильний стило, який переміщується над закріпленим на барабані рулонним папером, який повільно повертається годинниковим механізмом. Таким чином, безперервний облік атмосферного тиску можна проводити протягом тижнів і довше.
Якщо ви подивитесь на циферблат побутового барометра, ви можете побачити наступні показання: «Дуже сухо, сухо, ясно, перемінно, вітряно, дощ, шторм»

