Холдинг BAXI GROUP был основан в 1866 году в Англии. Это один из самых крупных и наиболее профессиональных компаний в области отопления. Он занимает третье место в Европе по количеству производимых отопительных систем. На сегодняшний день в структуру холдинга BAXI GROUP входят 16 производственных предприятий, которые расположены в семи странах Западной Европы.

Продукция BAXI является результатом внедрения самых передовых технологий в сочетании с богатейшим, накопленным за много лет, опытом. Продукция BAXI – это гармония максимальной эффективности, наилучших рабочих показателей и разумной цены.

Колы Baxi LUNA-3 Comfort HT оборудованы специальной конденсационной системой, которая обеспечивает КПД порядка 110%. Из всех котлов LUNA-3 Comfort HT выделяет съемная цифровая панель, которая также является датчиком комнатной температуры. Съемная конструкция позволяет Вам установить цифровую панель в удобном для Вас месте и управлять прибором дистанционно.
Специальная конструкция камеры сгорания, изготовленной из композитного звукоизоляционного материала, и других элементов этого котла обеспечивает пониженный уровень шума во время работы прибора.
Газовые котлы BAXI LUNA-3 Comfort адаптированы к эксплуатации в газовых сетях России. Они стабильно работают на максимальной мощности при пониженном давлении природного газа на входе в систему (до 5 мбар).

В газовом котле Baxi LUNA-3 Comfort HT установлен модуль непрерывного управления горелками. 

Вы можете легко проверить работу котла благодаря новой съемной цифровой панели управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопочным управлением, которые находятся на передней панели прибора. Настройка котла, а также все неисправности системы сообщаются простыми и понятными символами.

Плавное электронное зажигание избавит Вас от необходимости дополнительных источников огня (спичек или зажигалок).

Газовая горелка атмосферного типа, изготовленная из нержавеющей стали, прослужит Вам долго, не изнашиваясь. Кроме того, есть возможность настроить горелку на работу на сжиженном (баллонном) газе – таким образом, Вы можете выбирать тот энергоноситель, какой Вам более подходит в настоящей ситуации. 
Благодаря предварительному смешиванию подаваемого газа с атмосферным воздухом, газ перегорает полностью, оставляя в отработанной смеси минимум вредных газов.
Гидравлическая система котла оснащена манометром, фильтром на входе холодной воды и автоматическим байпасом. Встроенный в газовый котел электронный датчик протока горячей воды позволит Вам контролировать ее расход. Прибор также имеет высокоскоростной циркуляционный насос оборудованный автоматическим отводом воздуха.
Первичный теплообменник газового котла изготовлен из нержавеющей стали AISI 316L. Этот атмосферный котел также оснащен электрическим трехходовым клапаном.
В газовый котел Baxi LUNA-3Comfort HT встроена автоматика, с помощью которой осуществляется контроль температуры. Удобный регулятор в котле позволит Вам устанавливать комфортную для Вас температуры в системе отопления в диапазоне 25-80 градусов. Также Вы можете дифференцировать климатические зоны, устанавливая различную температуру в разных комнатах.

Газовый котёл Baxi LUNA-3 Comfort HT оснащен  самоадаптируемой погодозависимой автоматикой, к которой может быть подключен датчик уличной температуры. Заданная Вами температура регулируется и поддерживается в автоматическом режиме. Все данные о температуре выводятся на цифровой индикатор.

Ионизационный датчик контроля горения пламени автоматически прекращает подачу газа в том случае, если огонь по каким-либо причинам в камере сгорания исчезает. 

Функция защиты от блокировки насоса срабатывает каждые 24 часа. Благодаря этому в отопительной системе и ГВС не образуются застои, а главное – при низких температурах система не перемерзает.
В систему отопления газового котла Baxi LUNA-3 Comfort HT встроен прессостат, который срабатывает при недостаточном давлении воды.

Первичный теплообменник оборудован защитным термостатом от перегрева, который автоматически отключает котел, если температура воды в системе поднимется выше указанного Вами показателя.
Датчик контроля тяги отключит горелку и сообщит об ошибке в том случае, если в вентиляции пропала тяга или снизилась до уровня, недостаточного для беспрепятственного удаления продуктов сгорания газа. Это защитит Вас от попадания в помещение вредных газов, образующихся в процессе работы котла.
Значительно повышает безопасность использования этого газового котла наличие предохранительного клапана на 3 атмосферы в контуре отопления и на 8 атмосфер в контуре ГВС.
Встроенная защита от замерзания позволит Вам не беспокоиться об исправности котла даже при очень низкой температуре на улице и внутри помещения. Антибактериальная защита обеспечит санитарное состояние подаваемой Вам горячей воды.
