Огляд мобільного телефону HTC One S
Компанія HTC зробила не один, а відразу кілька кроків уперед, представивши на ринок свою нову модель мобільного телефону – HTC One S. Чим він такий особливий, поцікавиться рядовий споживач. Усім – від зовнішності до начинки. По суті це флагман в когорті цифрових пристроїв на платформі Android.

Упаковка та комплектація

Упаковка також отримала оновлений формат. Тепер це картонна коробка білого кольору з обтічними кутами, фото телефону у верхній частині та реквізитами з боків. Комплектація стандартна:

· гарнітура;

· кабель;

· зарядний пристрій.

Характеристики

HTC One S – це передусім іміджевий апарат, тому технічні навороти йдуть у ньому «другим ешелоном». Однак платформа Android з Sense 4.0 відмінно виправдовує звання флагмана і робить телефон набагато цікавішим і спритнішим, ніж з «голим» Android’ом.

А тепер про техпараметри докладно:

· номінальна вага – 119,5 г;

· живлення – незнімна акумуляторна батарея на 1650 мАг;

· камера – фронтальна (VGA), з LED-спалахом, на 8 МП та записом відео 1080 p;

· величина – 130,9×65×7,8 мм;

· екран – на 4,3 дюйми, з роздільною здатністю 540x960 пікс., тип – Samsung SuperAMOLED;

· пам’ять – 25ГБ у Drop Box на 24 місяці, ПЗП – 16ГБ, ОЗП – 1ГБ, без слота розширення;

· чіпсет – 2-ядерний процесор 1,5 ГГц, тип – Qualcomm MSM 8260A;

· операційна система – Android серії 4.0.3 (з інтерфейсом Sense 4.0).

Дизайн

Так, телефон HTC One S заточений під імідж і високий статус. Зовнішність – його коник. Це не просто тонкий цифровий пристрій, а найтонший в асортименті НТС – усього 7,8 мм. Друга сторона дизайну – ширина. Тут варто відзначити, що корпус телефону не виконаний у вигляді ультрамодної лопатки з великим дисплеєм. Ні, тут усе дещо поміркованіше – 65 мм, наближене до стандарту. Але металевий «кожух» виводить його у лідерство.

За кольором доступні два варіанти – чорний та сірий. Найкраще – перший. Саме він забезпечений металевим корпусом, виконаним методом плазмово-електролітичного анодування. У другому – стандартно-анодований алюміній з градієнтним покриттям.

Управління та налаштування

Управління HTC One S не можна назвати революційним, швидше традиційним. По суті це основні деталі, за допомогою яких відбувається налаштування телефону. Базові елементи включають:

· 3 кнопки під дисплеєм (повернення, меню, додому);

· microUSB (з лівого боку);

· клавіша увімкнення (вгорі);

· міні-джек;

· тумблер налаштування звуку (з правого боку);

· слот під micro-SIM (ззаду, під знімною панеллю).

Переваги та недоліки

До переваг HTC One S належать:

· оновлена ​​ОС Android 4 ICS;

· інтерфейс Sense 4.0;

· металевий корпус;

· ергономічний дизайн;

· стійкість до подряпин та стирання;

· ультратонкий литий корпус без люфту та скрипів;

· іміджевість.

Серед недоліків цієї моделі:

· відсутність окремої апаратної кнопки камери;

· нестача слота розширення;

· неможливість використання повнорозмірної SIM-картки;

· відходження покриття по кутах.

Особливості HTC One S

1. Завдяки спеціальній технології обробки металу корпус став на порядок несприйнятливішим до подряпин. У цьому плані One S випереджає Mozart, який теж має металевий корпус.

2. У нього не залишається плям на дисплеї, як у Sony XperiaS.

3. Автономна робота пристрою набагато краще демонструє себе, ніж, скажімо, у Nokia Lumia 800, де недоопрацьований софт.

4. У порівнянні з Sensation XL, у телефону відсутні зазори на переходах між пластиковими та металевими елементами (кнопками та корпусом).

5. Зовні HTC One S нагадує серію Desire, але з посвіжілими та оновленими мотивами в дизайні.

6. На відміну від Xperia S, чіпсет One S зроблений за технологією 28 нм (у першого – 45 нм). Крім того, новинка оснащена досконалішим графічним прискорювачем – Adreno 225 замість Adreno 220. Звідси – різниця у продуктивності, яка зросла на 20 відсотків.

7. Незважаючи на менш ємний акумулятор, цей 2-ядерний пристрій працює набагато довше і впевненіше за «4-ядерник» One X.

