Кришка з геометричними параметрами довжина 2,5 м та шириною 1,1 м.
[image: конструкция защитной крышки]
Креслення кришки
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Кінцево-елементна модель з навантаженнями
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Напруження (Розрахунок на міцність)



























Дванадцятигранна панельна пластикова опора
Висота 60 м, 240 пластикових панелей, металічний каркас з 750 профелів, 210000 болтів кріпрелення. Конструкція виконана з 3 секцій. Елементи solid кількістю 1000000.
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Кінцево-елементна модель опори з навантаженнями та кріпленням
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Розподіл головних напружень по осі X, (секція 1), кгс/см2
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Розподіл головних напружень по осі X, (секція 2), кгс/см2
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Розподіл головних напружень по осі X, (секція 3), кгс/см2
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Розподіл головних напружень по осі X (секція 1 в наближенні), кгс/см2
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[bookmark: _GoBack]Модель колони з обшивкою 1 та без 2. Рама під обшивкою - 3.
Висота 31 м. 
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Кінцево-елементна модель колони з навантаженнями та кріпленням
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