Застеклить лоджию 6 метров.
Комфортность лоджии во многом зависит от качественного ремонта. Используя остекленение 6 метровой лоджии можно увеличить жилую площадь и улучшить теплоизоляцию. Если вы желаете проводить время в вашей лоджии холодными зимними вечерами, ее обязательно необходимо теплоизолировать. Очень важно брать во внимание то, что вес данной конструкции не маленький, поэтому для того, чтобы разные вибрации не раскачали ее, необходимо подбирать нетяжелые и надежные профили. Кроме того следует померить окна, выбрать материал профиля, продумать сколько будет поворотно-откидных и глухих створок и подсчитать затраты.
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1. Способы остекленения:

· Остекленение лоджии 6 метров используя пластиковые или металлические рамы и стекло. В конечном счете, будет закрытая площадь, но температура внутри будет всего на пару градусов выше, нежели на улице.
· Второй вид заключается в том, что происходит монтаж конструкции, затем герметизируются стыки, а далее происходит отделка вагонкой. В конечном счете, получается красивая, но не теплая лоджия.
· Третий вид  самый дорогой, но самый новый. Он представляет собой остекленение пластиковыми окнами, с полной герметизацией и утеплением. В результате вы получаете уютную, а главное теплую комнату.  В ней возможно находиться долгое время, не зависимо от времени года.

2. Подбор материала.
В нынешнее время существует много видов, как превратить обычную лоджию в жилую комнату. 

Дерево. 
Многие люди отдают предпочтение экологически чистым материалам, именно поэтому в качестве материала для остекленения выбирают дерево.
Положительные моменты материала: Экологически чистый материал, неплохая теплоизоляция, красивый внешний вид.
Отрицательные моменты: Дорогой вид остекленения, материал со временем портится и его нужно обрабатывать специальными защитными средствами и, как известно, дерево быстро возгорается.

Стальное остекленение.
Этот вид мало используют в нынешнее время. Сначала конструкцию сваривают при установке. Затем ставят стекла в рамы, и уплотняют, используя шнур из резины.  Такие рамы не обеспечивают хорошую тепло- и шумоизоляцию и кроме того задерживают свет. 
Алюминиевое остекленение.
Наиболее известный способ - применение профиля из алюминия. Данный материал по своим свойствам, бесспорно, преобладает над деревом и ПВХ. Конструкция является нетяжелой и крепкой, может раздвигаться. Оконные системы такого вида обеспечат наилучшую теплоизоляцию и кроме того будут смотреться очень красиво как снаружи так и внутри конструкции.
Существует также установка оконной системы из ПВХ. Целесообразно использовать легкий трехкамерный профиль с однокамерным стеклопакетом. 
Наиболее привлекательным и новым способом является безрамное остекленение по финской методике.  В конструкцию входят 2 профиля из алюминия. По ним с помощью роликового механизма передвигаются створки (8 мм) из стекла, которые у стенки складываются «книжкой». Данный способ очень дорогой.
3. Оформление комнаты из застекленной лоджии.
Остекленение лоджии 6 метров и ремонт с теплоизоляцией, позволяют сделать из лоджии, целую комнату.  Использовать ее можно в любое время года. Можно сделать мастерскую или кабинет, игровую или зимний сад.  Для того, чтобы ваша еще одна комната была более теплой, можно сделать пол с подогревом. 
Если вы хотите иметь дополнительную площадь в квартире, застеклите вашу 6 метровую лоджию, утеплите, оборудуйте ее как вам хочется и наслаждайтесь в ней удобством и комфортом в любое время года.

