Лодка Gladiator Active C 400, цвет САМО, бело – синий, желто – синий, зеленый, красно - черный, светло- темно – серый, синий, темно – серый.

Лодка Gladiator Active C 400 – одна из лучших моделей в серии лодок, предназначенных для путешествий и отдыха. Основным отличием от серии лодок  LIGHT( популярных среди любителей активного отдыха), является расширенная комплектация данных.

Даная модель, пассажировместимостью 6 человек, укомплектована двумя веслами и двумя сидениями. В штатный комплект так же входят: сумки – 2 подседельные,2 для переноски, и носовая; насос типа лягушка, ремонтный комплект, рым якорный типа утка. А для моделей, начиная от 330, так же предусмотрена комплектация носовым тентом и транспортировочным чехлом.

Из главных преимуществ выделим следующие:

- компактность;

- небольшая масса;

- размер баллона переменный;

- возможность использования баллона большей мощности за счет усиленного транца.

Лодка Gladiator Active C 400 – имеет достаточно прочную и плотную ткань ПВХ-0,9мм 1100 г/см2, жесткий, алюминиевый пол, помимо этого пайол лодки изготовлен из влагостойкой и высокопрочной фанеры.

Характеристики
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                                                     Баллоны

Для изготовления баллонов и днища лодки производителями была использована армированная ПВХ ткань Южнокорейской фирмы Mirasol, имеющая 0,9 мм толщины и  100гр/м2 плотности. Следует отметить и то, что ткань Mirasol устойчива к агрессивному воздействию бензина, масел и солнечных лучей.
Пол

В данной модели использован алюминиевый ( либо фанерный) пайол. В комплектации со стрингерами.

Пайол из фанеры( она влагостойкая) дешевле и намного теплее алюминиевого. Но намного менее долговечен.

Банки (сиденья)

Лодка укомплектована двумя сидениями.
Транец

Транец лодок GLADIATOR рассчитан для короткой длинны дейвуда мотора – это 381 метр.
Комплектация Лодок Gladiator Active C 400 :

•
тент носовой + дуги надувные;

•
сумка-рундук носовая;

•
 две накладки на сиденья мягкие + сумки;

•
усиленная нижняя часть баллонов и киля. Броня из полиуретановой    ленты толщиной 5мм;

•
два клапана итальянского производства( стравливающий и сливной);

•
крепление для фиксации бензобака;

•
ручки для переноски лодки;

•
причальный брус;

•
якорный рым;

•
алюминиевый или фанерный пайол;

•
 весло - 2 шт;

•
алюминиевые сиденья - 2 шт;

•
ремкомплект;

•
насос ножной;

•
 сумка для переноски- 2 шт.

Гарантия производителя:

5 лет

2.

Лодка Gladiator Active C 400AL, цвет САМО, бело – синий, желто – синий, зеленый, красно - черный, светло- темно – серый, синий, темно – серый.

Лодка Gladiator Active C 400AL – достойная вашего внимания лодка в серии лодок, которые предназначаются  для путешествий и активного отдыха. Главное отличие от лодок серии LIGHT( самые популярные у  любителей активно отдохнуть), это расширенная комплектация .

Даная модель, с пассажирской вместимостью  6 человек, имеет в комплекте два весла и два  сидения с мягкими подушками. В штатный комплект так же входят: сумки – по две штуки подседельных и  для переноски, и одна носовая; насос лягушка, ремкомплект, рым якорный - утка. А для моделей, начиная от 330 доукомплектация носовыми  тентами  и транспортировочными чехлами.

Из главных преимуществ выделим такие:

- компактная;

- достаточно легкая;

- с переменным размером баллонов;

- усиленный транц, дающий возможность использование переменного баллона большей мощности.

Лодка Gladiator Active C 400AL – сделана из  достаточно прочной  и плотной  ткани  ПВХ-0,9мм 1100 г/см2. У нее, жесткий, алюминиевый пол, пайол лодки изготовлен из  высокопрочной и влагостойкой  фанеры.

Характеристики:
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	Диаметр баллона, м
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Баллоны

Баллоны и днища лодки изготовлены с использованием армированной ПВХ ткани Южнокорейского производства, фирмы Mirasol, имеющей 0,9 мм толщины и   плотность 100гр/м2. Преимуществом  ткани Mirasol является и ее устойчивость к агрессивному воздействию бензинов, масел и ультрафиолета.
Пол

 Пол изготовлен из алюминия либо влагостойкой фанеры. Укомплектован стрингерами.
Следует отметить, что пол изготовленный из алюминия более прочен и долговечен, но при использовании лодки на холодной воде о так же становится очень холодным.

Банки (сиденья)

Два сиденья с мягкими подушками к ним.
Транец

Транец  GLADIATORа рассчитан для длинны дейвуда мотора 381 метр.

Комплектация Лодок Gladiator Active C 400 : 

•

•
ручки для переноски лодки;

- тент носовой + дуги надувные;
- две накладки на сиденья мягкие + сумки

- сумка-рундук носовая;

- ремонтный комплект;

- ножной насос – лягушка;

- два сидения алюминиевых;

- два алюминиевых весла;

- рым – утка якорный;

- брус причальный;

- паспорт

- гарантийный талон. 

Гарантия производителя:

5 лет

3.
Лодка Gladiator Active C 420, цвет САМО, бело – синий, желто – синий, зеленый, красно - черный, светло- темно – серый, синий, темно – серый.

Лодка Gladiator Active C 420 –лучшая модель из серии лодок,  которые предназначаются для активного времяпровождения во время отдыха и путешествий. Основным отличием  лодки Gladiator Active C 420 от других ,популярных у любителей активно отдохнуть, лодок,  является расширенная, улучшенная комплектация .

Даная модель, пассажировместимостью 7 человек, имеет в своей комплектации два весла и два пассажирских сидения, к которым прилагаются и две мягкие подушки. В штатный комплект так же входят: сумки –  подседельные и  для переноски – по две штуки, плюс к ним одна  носовая; насос - лягушка, ремонтный комплект, рым якорный - утка. А для моделей, начиная от 330, производитель предусматривает в дополнение к основной  комплектации носовой тент и транспортировочный чехол.
Компактность, маленькая масса изделия, переменный размер баллона и возможность его использования большей мощностью с помощью усиленного транца – вот главные и далеко не все, преимущества данной модели лодки.
Лодка Gladiator Active C 420 – изготовлена из высокопрочного и очень плотного материала : ПВХ-0,9мм 1100 г/см2. Жесткий, устойчивый пол - алюминиевый , возможен вариант изготовления пайола лодки  из влагостойкой и высокопрочной фанеры.

Характеристики
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Баллоны

Для изготовления баллонов и днища лодки производителями была использована армированная ПВХ ткань Южнокорейской фирмы Mirasol, имеющая 0,9 мм толщины и  100гр/м2 плотности. Следует отметить и то, что ткань Mirasol устойчива к агрессивному воздействию бензина, масел и солнечных лучей.

Пол

В данной модели использован алюминиевый ( либо фанерный) пайол. В комплектации со стрингерами.

Пойол из фанеры( она влагостойкая) дешевле и намного теплее алюминиевого. Но намного менее дологовечен.

Банки (сиденья)

Лодка укомплектована двумя сидениями.

Транец

Транец лодок GLADIATOR рассчитан для короткой длинны дейвуда мотора – это 381 метр.

Комплектация Лодок Gladiator Active C 400 : 

•
тент носовой + дуги надувные;

•
сумка-рундук носовая;

•
 две накладки на сиденья мягкие + сумки;

•
усиленная нижняя часть баллонов и киля. Броня из полиуретановой    ленты толщиной 5мм;

•
два клапана итальянского производства( стравливающий и сливной);

•
крепление для фиксации бензобака;

•
ручки для переноски лодки;

•
причальный брус;

•
якорный рым;

•
алюминиевый или фанерный пайол;

•
 весло - 2 шт;

•
алюминиевые сиденья - 2 шт;

•
ремкомплект;

•
насос ножной;

•
 сумка для переноски- 2 шт.

Гарантия производителя:

5 лет

4.

Лодка Gladiator Active C 420AL, цвет САМО, бело – синий, желто – синий, зеленый, красно - черный, светло- темно – серый, синий, темно – серый.

Лодка Gladiator Active C 420AL – одна из лучших моделей в серии лодок, предназначенных для путешествий и отдыха. Основным отличием от серии лодок  LIGHT( популярных среди любителей активного отдыха), является расширенная комплектация данных.

Даная модель, пассажировместимостью 6 человек, укомплектована двумя веслами и двумя сидениями. В штатный комплект так же входят: сумки – 2 подседельные,2 для переноски, и носовая; насос типа лягушка, ремонтный комплект, рым якорный типа утка. А для моделей, начиная от 330, так же предусмотрена комплектация носовым тентом и транспортировочным чехлом.

Из главных преимуществ выделим следующие:

- компактность;

- небольшая масса;

- размер баллона переменный;

- возможность использования баллона большей мощности за счет усиленного транца.

Лодка Gladiator Active C 420AL – имеет достаточно прочную и плотную ткань ПВХ-0,9мм 1100 г/см2, жесткий, алюминиевый пол, помимо этого пайол лодки изготовлен из влагостойкой и высокопрочной фанеры.

Характеристики
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                                                  Баллоны

Для изготовления баллонов и днища лодки производителями была использована армированная ПВХ ткань Южнокорейской фирмы Mirasol, имеющая 0,9 мм толщины и  100гр/м2 плотности. Следует отметить и то, что ткань Mirasol устойчива к агрессивному воздействию бензина, масел и солнечных лучей.

Пол

В данной модели использован алюминиевый ( либо фанерный) пайол. В комплектации со стрингерами.

Пойол из фанеры( она влагостойкая) дешевле и намного теплее алюминиевого. Но намного менее дологовечен.

Банки (сиденья)

Лодка укомплектована двумя сидениями.

Транец

Транец лодок GLADIATOR рассчитан для короткой длинны дейвуда мотора – это 381 метр.

Комплектация Лодок Gladiator Active C 400 : 

•
тент носовой + дуги надувные;

•
сумка-рундук носовая;

•
 две накладки на сиденья мягкие + сумки;

•
усиленная нижняя часть баллонов и киля. Броня из полиуретановой    ленты толщиной 5мм;

•
два клапана итальянского производства( стравливающий и сливной);

•
крепление для фиксации бензобака;

•
ручки для переноски лодки;

•
причальный брус;

•
якорный рым;

•
алюминиевый или фанерный пайол;

•
 весло - 2 шт;

•
алюминиевые сиденья - 2 шт;

•
ремкомплект;

•
насос ножной;

•
 сумка для переноски- 2 шт.

Гарантия производителя:

5 лет

