Антифриз ЛУКОЙЛ G12 Yellow
При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания может возникать проблема критического перегревания двигателя, что приводит к нежелательным последствиям, вроде скоропалительного износа деталей мотора. Во избежание таких инцидентов, в корпусе автомобиля устанавливается система охлаждения, которая предотвращает перегрев. Основным элементом такой системы является охладительная жидкость – тосол (производство по традиционной технологии) или антифриз (производство по карбоксилатной технологии).
Предприятие Лукойл занимается разработкой антифризов, которые не подвержены влиянию температур в рабочем температурном диапазоне двигателя, то есть, имеют широкий температурный спектр. Одним из таких антифризов является LUKOIL Antifreeze G12 Yellow.
Продукт и его особенности
Антифриз ЛУКОЙЛ желтый G12 – это охладительная жидкость желтого цвета для различных типов двигателей. В состав средства входит высококачественный этиленгликоль с пакетом присадок, которые направлены на оптимизацию технических характеристик антифриза. Данная охладительная жидкость изготовляется по карбоксилатной технологии, что позволяет ей эффективно защищать двигатель от перегревов и их последствий. Принцип работы заключается в точечной защите очагов коррозии и ржавления, что не пускает коррозийные процессы дальше, и сохраняет металл от разрушения. Защита являет собой образование тонкой пленки (0,0006 мм) в местах коррозии, а преимуществом локальной защиты является сохранение теплопроводных способностей металла. 
Антифриз обладает свойствами защиты от кавитационных воздействий на металл, но при этом не содержит в составе таких присадок, как фосфаты, нитраты или силикаты, что обеспечивает долгий срок службы антифриза, по сравнению с охладителем традиционной технологии производства, где эти компоненты присутствуют. Широкий температурный диапазон позволяет обеспечить условия для оптимальной работы системы двигателя: температура кипения составляет 111°С, а температура кристаллизации – -41°С. 
Цвет антифриза не влияет на его свойства – он служит для обнаружения утечки в охладительной системе. 
Эксплуатационные характеристики
Антифриз LUKOIL G12 Yellow универсален в применении с различными типами автомобилей, его используют в замкнутой (гибридной) системе охлаждения двигателя. Замену средства необходимо производить раз в 5 лет, регулярно доливая жидкость для бесперебойной работы системы охлаждения. 
Для сохранения технических характеристик антифриза, таких как температурный диапазон, не рекомендуется смешивать его с охладительными жидкостями от других производителей.
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Плюсы и минусы
Желтый антифриз ЛУКОЙЛ G12 обладает множеством преимуществ, которые были выявлены при использовании средства автовладельцами:
· Пакет высококачественных присадок в составе антифриза обеспечивает хорошую температурную устойчивость.
· Металлические поверхности надежно защищаются от коррозии и разрушения, при этом, не теряя теплопроводных свойств.
· Защита от влияний кавитационных процессов.
· Не допускает вероятности критических перегревов мотора.
· Универсален в применении с различными металлами, из которых изготовлен двигатель, в том числе и с алюминием.
· Совместим с различными типами уплотнителей в системе охлаждения двигателя.
· Лимит использования составляет 5 лет, что является довольно продолжительным периодом использования для охладительной жидкости.
Минусов в использовании, при соблюдении правил применения, не обнаружено.
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TNposepka opdorpadum

Tonyuwe cceinky 1@ npoBEDKY, B RaHHOM TeKCTe OWMGKY He HaiiZeHbI.
3atyKcuposaTL yKaNsHOCTS

Tonyuwre Kionky, yHkansHocTA

Moncasuero:

Avncopis IVKOI G12 Yellow

TIpW SKCTNVaTaLUM ASHTTENeH BHYTDSHHErO CrODHUR MOKET BOSHHKETS MPOBTIEMA KDMTYNECKORO M1EDENDESaHYA ASHTETENS, JTO DASORMT K
HEXENTE/NsHLM NOCTECTaMSM, BDOfle CKOPOMATHTENSHOTO UEHOCa ASTaNef MOTOD3. BO MEBEKEHHE TaKkYX UHLVISHTOS, & KODNYCe a8TOMOBHTA
YCTBHBBTHESETCA CUCTEMa XNEXREH/, KOTOREA NPEACTERALLEET Neperpes, OCHOSHeIM 3MEVEHTOM TaK0T C/CTENS! RETFTCR OXTBNTENEHER XIUAKOCTS
"~ 70€07 (MDOWSE0ACTE0 10 THAAMLIOHHOT TEXHOOTYH) W ZHTHODVS (TDOVEEOACTE 10 KZDGOKCURTHOT TEXHOMOTA).

MipeanpwsTAe [NKO/in 32HAMBETCS P3paGOTKOR ZHTHODHZ08, KOTODLIE HE MOABSDKEH! BTMAHYD TEMNEDETYD B DAGOUEM TEMNEDATYDHOM AUanasone
IBUTaTENS, TO &CTe, UMEIOT WIMDOKW TEMNERATYDHAA CTISKTD. OZIHAM U TaKX aHTAGDHZ08 AEnAeTcA LUKOIL Antfresze G12 Yellow.

TlooayxT v ero ocoBesHocTH

Awtvcopra (YK KeNTsili G12 — 3T0 OXAAUTENsHaR XUAKOCTS KE/TOTO UBETa AR PASTHYHEX TNOB ABMTATENe. B COCTaB CPEACTSE BXOIUT
BECOKOKEECTEEHHA STWTSHTTHKONS C NEKETOM NDACBAOK, KOTODHE HAMDAENEHS! Ha OTTHMIZALIK TEXHIUECKIX XEDKTEDHCTK BHTADDUE3. [IZHHas
OXTaTENHaR KUIKOCTS USTOTOBNRETCH 0 KAPGOKCHTTHO TEXHOTOYH, |TO NOSEONAET et SOEKTHEHO SaUMLGTS ASHTATEN: OT NEPETPEBOS M WX
ROCReCTaY. TIDAALY PEBOTS! S3KTIUBSTCA 3 TOUEUHOT| 3LUTE 043108 KOPO 1 DXEBNSHAR, 4TO He MYCKEET KORDOSHiHsle MPOLECCH AaTLLLE, 1
CONDaHFET METan OT pazDyLLEHH. 3aLIMTa SENSET COGOM O6Da308HHE TOHKO/ ekt (0,0006 M) B MECTaX KODPO3Hi, & MPEAMYLECTEOM TOKANEHOT
3L ABTAETCR CORpaHEHHE TENMONPOBOTHe CTOCOBHOCTEl eTann.

AWTHGDH 06naaST CROICTBaMY 3BV OT KaEUTBLIMOHHSX BOSASTICTEWTi 3 METAIT, HO DU STOM HE CONEPXUT B COCTZB TakUK MDACAIOK, KaK
GOCHTS, HATDTS: W CHTMKETH, HTO OBECTEWHBBET AONTH COOK CTYXGbl 2HTUADHES, N0 CHRBHEHHIO C OXNBIITENEM TOAMALHIOKHOR TEXHONOTM
FIPOV3B0ACTS3, (A8 3TH KOMMOHEHTS! NPHCYTCTBYIOT. LUMPOKYT TEMTEDaTYDHsIF AWAN330H NO3BOTAET OBECTEWWT YCTIOBYA A1 ONTHMaNHO! P36OT
CUCTM ABUTATEN: TeMEPaTYDa KiNexs COCTaBNRET L11C, 3 TEMNEpaTYpa KpACTaR VALY — 41C.

LIBeT aHTUDDHE2 He BIMSET Ha €0 CEOTCTEA ~ O CTYKHT ANA OGHADYKEHHS YTEUKM B OXTBNTENSHOR CUCTEME.

SHCTTYATALIAOHHL XaPaKTEDACTIKI

AvpHs LUKOIL G12 Yellow YHMBEDCaNeH & MDAMEHEHHA C D2STHIHIMA THTZMY ZTOMOGMIER, 0 UCTIONS3YAOT & SaMKHYTOR (VGDIHOT) CHCTene
XK e NBATETENS 32MeHy CSACTER HEOGXORMMO MDOVSBOMTS D33 8 5 7T, DErVIIADHO MOTHEZA XUEKOCT A7 GecnepeBoiol 2G0T Cucremst
oA,

117 COXDaHEHR TEXHHISCKIX XBP3KTEPHCTIK SHTHOPH33, TaKIX KaK TeMTED3TYPHI AAN330H, HE DEKOMEHAYETCA CHELMBATS £10 C OXNBAHTENGHEMA
KWAKOCTAMU OT APYTUX MIDOM3BOAMTENEH.
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TexHu4eckue XapaKTepuCcTukKu

3nauenme/ EQMHULIbI

Mokasarens MeToa nposepkit omeponns
User TOCT 28084, 4.1 enTiih
MAoTHOCTL NPy 20 °C TOCT 18995.1 1,073 kr/m®
Temnepatypa Hauana TOCT 28084, 4.3 41°C
KpuCTanAM3ALMN

Temnepatypa kuneHua n.7.3CT0 111°C
BonopoaHbii nokasatens (pH)  FOCT 22567.5, TOCT 85

np 20 °C 28084, 4.1

WenourocTs TOCT 28084, 4.9 64mn
KOpposHOHHoe BO3AGACTEME Ha MeTanbl:

Megb M-1 (wan M-3) TOCT 28084, 4.5 001 /M2 cyT
natyHb 1168 (unu 11-63) TOCT 28084, 4.5 001 /M2 eyt
cTanb 08Kn (wnw cTanb 20) TOCT 28084, 4.5 0r/M2 eyt
npunoii MOC 35 TOCT 28084, 4.5 0,07 /M2 eyt
uyrys OH-190,Cu 24-44 (wan Cu  [OCT 28084,4.5 0r/M2 eyt

18-36)
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Op06peHuns, oNyCKU U cneumndukauum

CooTBeTCTEYeT Tpe6OBAHUAM:

= ASTM D 3306 /D 4656 / D 4985,
= SAEJ1034;

= [OCT 28084-89;

= BS6580;

= NFR15601;

= FVV Heft R443;

= UNE26361-88/1;

= NATOS759;

= MILFrance DCSEA 615/C;
= MiLtaly E/L-14150;

= MILSweden FSD 8704;

= MILBelgium BT-PS-606A;
= KSM2142

= JASO M325/JIS K2234;

= MAN 324 SNF;

= MAN B&W (list 3.3.7);

= AG D36 5600;

= Daimler/MB 325.3;

= Cummins CES 14603;
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Cummins/Wartsila 32-9011;

Detroit Diesel Powercool Plus;
Deutz/MWM 0199-99-1115-MWM;
MAK;

Mazda MEZ MN 121D;

Renault Cars/Trucks 41-01-001/-Type D;
Volvo 128 6083/002;

BMW N 600 69.0;

Fiat/Lancia NC 956-16;

FiatIveco 55523/1;

Ford/Jaguar CMR 8229 / WSS-M97B44-D;
Opel/GM/Saab/GM 6277M;

Vauxhall QL 130100 / GM 6277M;
Honda HES D 2009-75;

John Deere JOMHS;

Komatsu 07.892 (2001);

LeylanDAF — Leyland Trucks DW03245403;
Mazda MEZ 121C;

MTU MTL 5048;

Porsche TLVW 774D =G 12;
Renault-Mack 014GS17009;
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Renault-Nissan 10120 NDS00;
Renault RVI 41-01-001/- Q Type D;
Scania TB 1451/ T12-98 08 13;
TB Skoda — Liaz 61-0-0257;
Toyota TSK 26016;

VW TL-VW 774 D/F = G 12/G12+.




