啤酒灌装机操作与维护保养规则
<一>灌装机的操作
①打开电源，检查是否正常，并检查压缩空气是否打开，检查CO₂是否接通，上盖机是否有瓶盖。
②打开水阀，慢慢移动机器（采用手动模式），把机器的视镜与压力表对正面以便观察压力和液位。
③观察压力表是否有压力，当显示有压力后，点动进液阀开关，进液（啤酒）。如图
④观察下盖滑道是否有瓶盖。如果没有，点动理盖开关。如图
⑤当液位达到要求时，显示屏会显示有液。
⑥再次检查压缩气体，CO₂，液位，瓶盖都已就位，即可启动机器。点动返回键，按自动模式，启动机器，旋转调速旋钮并且观察机器，开始灌装。

<2>维护与保养
①每天开动机器前，必须检查机器的各个零件，螺丝是否有松动和掉落现象。
②如发现有松动现象，应把连接螺丝拧紧；如有掉落，应补上螺丝并拧紧。
③检查机器运转是否灵活，有没有卡住，或是否有其他的东西或物品。如有，应及时排除故障。
④检查各零件是否润滑，并加润滑油。
⑤定期查看各转动部位润滑情况（齿轮、轴承座、压盖机凸轮部位），应加注适量的润滑脂。
⑥在机器运转生产过程中应经常观察，机器的所有密封处是否有漏气现象，如有应及时修复，更换密封件。
⑦每次生产结束应清洗机器，并把机器外表擦干净，机器台面上不要留有水及瓶渣等其他东西。

Руководство по эксплуатации и обслуживанию триблока
1. Эксплуатация триблока: 
1) Подключите прибор к питанию, убедитесь, что оно работает исправно. Проверьте открыт ли сжатый воздух, поступает ли CO₂ и заполнен ли элеватор механизма подачи крышек для пива. 
2) Откройте клапан для запуска воды. Запустите машину на медленной скорости (используя ручной режим); с помощью манометра и зеркала, вы сможете отрегулировать давление и уровень жидкости в бутылках. 
3) Используя манометр, проверьте есть ли давление. Когда давление установлено, откройте впускной клапан для жидкости (нажмите на соответствующую кнопку на экране управления, см. табл. 1), чтобы наполнить пивом ёмкость для разлива. 

	MainMotor OFF
	Washing OFF

	Transfer OFF
	Liquid valve ON

	Into Cap OFF
	Sorting cap OFF

	Caploading OFF
	Vacuum OFF

	Foaming Motor OFF
	
	Back


	                  Табл. 1
4) Проследите за тем, чтобы в спусковой дорожке были крышечки для бутылок. Если они не поступили, на экране управления нажмите «Сортировка крышек» (рис. 2.). 

	MainMotor OFF
	Washing OFF

	Transfer OFF
	Liquid valve ON

	Into Cap OFF
	Sorting cap OFF

	Caploading OFF
	Vacuum OFF

	Foaming Motor OFF
	
	Back


Табл. 2
5) Когда жидкость наполниться до требуемого уровня, это отобразиться на экране управления (рис. 1).
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                                                                                        Рис. 1
6) Снова проверьте подачу сжатого газа, CO₂ и крышечек, а также уровень жидкости в ёмкости для разлива пива, чтобы запустить машину на нужной скорости. На экране управления нажмите кнопку «Назад», включите «Автоматический режим» и снова запустите машину. Проверните ручку управления скорости до нужной скорости и следите за наполнением пива в бутылки.
2. Уход и техобслуживание:
1) Ежедневно, перед тем, как запускать триблок, нужно обязательно проверять не ослаблены ли или не выпали ли болты у разных деталей механизма.
2) Если вы заметили, что болты ослаблены, то нужно их подкрутить; а если выпали, то вкрутить новые болты. 
3) Проверяйте, работает ли триблок исправно, не заедает или не застряли ли в механизмах другие предметы (крышечки, стекло и пр.). Если нужно, немедленно устраните неисправность или лишние предметы. 
4) Проверьте, смазаны ли детали механизмов, и в случае необходимости смажьте машинным маслом. 
5) Регулярно проверяйте смазку каждой вращающейся части (шестерни, седла подшипника, кулачковой части укупорочной машины) и наносите необходимое количество смазки.
6) Во время работы триблока нужно регулярно наблюдать за тем, есть ли отток воздуха в местах герметизации. Если нет, немедленно устраните неисправность.
7) В конце рабочего дня по завершению использования триблока, его следует вымыть дочиста. Нельзя оставлять воду, стёкла или крышечки в триблоке.



















喷淋杀菌机操作说明
①打开电源，检查压缩空气、水、蒸汽是否正常。
②打开蒸汽，并启动水泵进行加温。当温度达到设定数值时，即可启动。
③应经常检查蒸汽管路是否有漏气现象，以免烫伤。定期检查各段水箱的水质情况，并排放清洗。
④经常检查喷头是否有堵塞现象，如有，应排除并清洗喷头，更换水箱里的水。
Руководство по эксплуатации пастеризатора
1) Подключите пастеризатор к питанию, проверьте в норме ли подача сжатого воздуха, воды и пара. 
2) Запустите пар и водяные насосы для прогрева. Когда температура достигнет установленного значения, можно запускать пастеризатор.  
3) Контролируйте герметичность паропровода, дабы избежать возможность работников получить ожоги. Регулярно проверяйте качество и наличие воды в каждом баке, а также производите чистку. 
4) Регулярно проверяйте не засорён ли распылитель пара. В случае необходимости достаньте его, почистите и замените воду в баке.














贴标机操作说明
①打开电源，检查是否正常。摆放商标。
②按点动开关，把机器转到合适位置。
③装上标杆，并检查脱标爪是否有胶水，清洗调整脱标爪与皮带之间的间隙。
④转动机器到合适位置，安装胶辊并调整。
⑤安装刮刀并调整与胶辊的间隙，间隙大小视情况调整。不宜太大，这样胶水量太大，影响贴标。
⑥抚标钢丝不应与标杆靠得太紧，应经常观察上面是否有过多的胶水。如有，清洗干净。
⑦经常检查胶水盒里的胶水量，并及时补加，以满足生产需求。
⑧每天生产结束，应把标杆、胶辊、脱标爪拆下清洗，并把胶盒里的胶水取出，用温水把胶盒清洗干净。
⑨把机器上的胶水用温水擦干净。
Руководство по эксплуатации этикетировочной машины
1) Подключите машину к питанию и проверьте, работает ли всё исправно.
2) Используйте переключатель для того, чтобы перевести машину в правильное положение. 
3) Установите рейку и проверьте нет ли клея на лапе, которая захватывает этикетки. Очистите зазоры в цилиндре от клея.  
4) Проверните механизм в нужное положение, установите резиновый валик и отрегулируйте. 
5) Установите скребок и отрегулируйте зазор между ним и резиновым валиком. Расстояние между ними должно быть установлено соответствующим образом: расстояние не должно быть слишком большим, в противном случае собирается много клея, что влияет на этикетку, которая мнётся.
6) Стальная проволока и рейка не должны быть плотно прижаты друг к другу. Следует следить за тем, чтобы между ними не собиралось много клея. По необходимости, убирайте/отмывайте клей.
7) Периодически проверяйте наличие достаточного количества клея в аппарате и добавляйте его по необходимости. 
8) Ежедневно по завершению использования аппарата, рейку, резиновый валик и лапу нужно обязательно снять и вымыть от клея. Используемый клей в аппарате оставаться не должен, остатки нужно достать, а после вымыть отсек для клея горячей водой. 
9) Отмойте остальной клей от машины горячей водой.


膜包机操作说明
①打开电源，开启加温开关进行加温。主机切膜温度在165℃-170℃ 之间。
[bookmark: _GoBack]②打开烘箱电源，启动输送、风机、冷却风扇，然后再启动加温开关。烘箱的温度为185℃.
③当温度升到设定值时即可开机。
④关机时，烘箱的加温应先关闭，等烘箱内部完全冷却后，才能关闭输送、风机、冷却风扇。
⑤主机有一个参数设定项，当连续停机一周以上，参数会自动丢失，需再次输入。见图
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Руководство по эксплуатации термоупаковочной машины
1) Подключите аппарат к питанию, нажмите на включатель нагрева машины. Температура главного двигателя механизма для резания плёнки, должна составлять 165℃-170℃.
2) Подключите термошкаф к питанию, запустите конвейер, вентилятор в машине и вентилятор системы охлаждения. Затем включите нагрев термошкафа. Температура в нём должна быть 185℃.
3) Когда температура поднимется до заданного уровня, можно включать главный двигатель. 
4) При отключении термоупаковочной машины, сначала нужно отключить нагрев термошкафа. Только после того, как внутренняя часть термошкафа полностью охладится, можно выключать конвейер, вентилятор в машине и вентилятор системы охлаждения.
5) Главный двигатель должен иметь установленные настройки (табл. 3). После недели использования, они автоматически сбрасываются. Необходимо вручную вводить их заново.
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                                                                                                   Табл. 3
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