Jabra EVOLVE 65 UC MONO  

Арт. 2179
Описание (уникальность по Адвего 94%)

Jabra EVOLVE 65 UC MONO – топовая беспроводная гарнитура профессионального уровня, позволяющая исключить отвлекающие шумовые факторы при телефонном соединении. Поддержка технологии NFC (быстрое подключение касанием) и управление посредством многофункциональной кнопочной панели позволяют быстро выполнить сопряжение через Bluetooth и удобно использовать функционал гарнитуры – принимать входящие вызовы или слушать музыку.

Достоинства гарнитуры Jabra EVOLVE 65 UC MONO:

· устойчивое беспроводное соединение на удалении до 30 м;

· доступность подключения к 2 устройствам связи одновременно;

· прием и управление несколькими вызовами в режиме удержания;

· индикатор занятости при телефонном соединении;

· высокое качество воспроизведения мелодий;

· продолжительная работа до подзарядки – 10 часов.

Модель привлекает эргономичным дизайном и содержит:

· регулируемое изголовье с магнитным пазом для хранения микрофона;

· складывающуюся штангу микрофона с позиционированием;

· динамики с амбушюрами особой конструкции для эффективного подавления офисного шума. 

Гарнитура Jabra EVOLVE 65 UC MONO адаптирована для использования в системе Unified Communication и может использоваться с аппаратурой для UC от ведущих производителей.

Технические характеристики (уник 45% по Адвего)

Поддерживаемые интерфейсы

· 2 порта FXS; 
· 1 порт E1/T1/J1 (поддержка PRI, MFC R2, SS7).
Функциональные особенности
· 100 внутренних абонентов;

· 50 одновременных разговоров (20 – по SIP, 30 – по потоку E1);

· запись всех разговоров;
· трансфер вызова;
· маршрутизация вызова;
· парковка вызова;
· переадресация вызова;
· захват вызова;
· режим ожидания;
· групповой вызов;
· режим «не беспокоить» (DND);
· конференц-комнаты;
· интерком;
· быстрый набор;
· очередь;
· оповещение (Paging Call);
· детализация звонков (CDR);
· интерактивный автоответчик (IVR) с гибкой конфигурацией;
· музыка в режиме ожидания (Music On Hold);
· функция вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство);
· поддержка видео;
· голосовая почта;
· отображение статуса абонента (BLF);
· личный кабинет пользователя (MRI- MyPBX Recording Interface);
· доступ к линиям по PIN-коду;
· система внешнего доступа к линиям АТС (DISA - Direct Inward System Access);
· Autoprovision;
·  «черный список»;
· записная книга;
· SIP-SMS.
Сетевые характеристики

· 3 режима работы с сетью: динамический IP (DHCP), статический IP и PPPoE;
· межсетевой экран;
· VLAN;
· DHCP-сервер;
· OpenVPN (в продуктах, предназначенных для стран-участников таможенного союза, данная функция отсутствует);
· DDNS;
· QoS.
VoIP-характеристики 

· протокол: IAX2 и SIP 2.0 (RFC3261);
· транспорт: UDP, TLS, TCP;
· транспорт: SRTP (в продуктах, предназначенных для стран-участников таможенного союза, данная функция отсутствует);
· факс: Т.30, Т.37, Т.38, G.711 Passthrough;
· аудиокодеки: G.711, GSM, SPEEX, G.722, G.726, ADPCM, G.729A;
· видеокодеки: H261, H263, H263p, H264, MPEG4;
· режим DTMF: Inband, RFC2833, SIP INFO.
Физические характеристики

· процессор: Texas Instruments;
· LAN: 1 (10/100 Мб/с);
· WAN: 1 (10/100 Мб/с);
· RAM: 512 МБ;
· Flash: 512 МБ;
· USB: 1 (USB 2.0);
· аудио: вход/выход (Musiс-on-hold/Оповещение);
· RS232: 1 (Console порт);
· потребление: 60 Ватт (макс.);
· питание: 100-240В ~  50/60Гц 1.5A макс.

Комплектация (уник 74% по Адвего)

· IP-АТС Yeastar MyPBX U300;

· кабель питания;
· патчкорд;
· телефонный кабель (2 шт.);
· консольный кабель (RS232);
· крепление для стойки (2 шт.);
· установочный CD;
· гарантийный талон;
· краткое руководство пользователя;
· инструкция по установке.
Упаковка (уник 100% по Адвего)

· вес: 3300 г;
· размер устройства: 440х200х45 мм.
