[bookmark: _GoBack]В современном мире глобализации через большую нагрузку на дороги, асфальт наших дорог сильно изнашивается и стареет. Особенно этой проблемой страдает город Киев.  Иногда асфальт на дороге быстро приходит в непригодность через материалы низкого качества и несоблюдения технических требований по укладке дорог. Из-за этого могут возникать неровности, деформации, трещины, ямы и выбоины на дороге.

Современные технологии ямочного ремонта

Современные технологии позволяют выполнять следующие виды работ:

• Дорожно-ямочный ремонт дорог;
• Заделка трещин на дороге;
• Асфальтирование

Все это можно осуществить с применением таких материалов:

• Литый асфальтобетон;
• Холодная асфальтобетонная смесь;
• Струйно-иньекционная холодная технология.

Дорожно-ямочные работы должны соответствовать следующим техническим требованиям

• Низкая цена  ремонтных работ;
• Оперативность в необходимости открытии дорог для движения всех видов транспорта;
• Долговечность отдельно взятой отремонтированной дороги.

Литый асфальтобетон представляет собой горячую смесь тестообразной консистенции, из твердого битума, минерального порошка и щебенки.

Транспортируют тестообразную смесь во вращающихся контейнерах.  Она обладает адгезионными свойствами даже при минусовой температуре и повышенной влажности

Очень долго процесс ямочного ремонтирования дорог считалось сезонным явлением. Сейчас же этот процесс считается круглогодичным. Сегодня применяют новейшую технологию асфальтирования и ямочного ремонта холодными асфальтобетонными смесями.

Холодный асфальт укладка проблемных участков позволяет сэкономить затраты и время на проведение дорожно-ямочных работ даже в самые холодные периоды года.

Струйно-иньекционная холодная технология с применением битумной эмульсии сейчас считается самой прогрессивной из методов латания дорог. На Западе эта технология прижилась уже давно. Все операции по латанию дороги происходят при помощи одной машины самоходного или прицепного типа.

В этом случае обычно применяется мелкий щебеннный камень чистого посева  размером 5-10мм.и катионную или анионную битумную эмульсию.

Если на улице снегопад или дождь, эта технология ремонта работ будет некстати.


Холодная укладка асфальта: процесс и особенности

Отдельно хотелось бы выделить процесс метода холодной укладки асфальта:

• На месте укладки удаляют все мелкие и крупные камешки
• Для того, чтобы покрытие прослужило долго, нужно заняться грунтовкой днища и стенки бетонного основания битумной эмульсией.
• За раз нужно укладывать слой не толще 50мм.
• Равномерно распределить смесь по всему участку.

Смесь нужно держать в теплых условиях при минимальной температуре +10C на протяжении двух суток.

Перед использованием материал нужно разрыхлить и тщательно прогреть проблемное место газовой горелкой.

Среди неприятных особенностей холодной укладки асфальта – это высокая цена, низкая устойчивость к большим нагрузкам и низкая влагозащита.
