Полиэтилен, является материалом массового использования. За последние годы, он закрепил на рынке стройматериалов лидирующую позицию. Этот материал представляет собой, соединение молекул этилена и газа, связанных между собой в процессе полимеризации. Из полиэтилена первичной переработки, делают трубы для воды и газа. Сначала трубы производили из материалов ПЭ32 и ПЭ63, потом им на смену пришли, более усовершенствованные материалы класса ПЭ80 и ПЭ100. В наше время самым востребованным материалом является ПЭ80 и ПЭ100. Из обоих этих материалов производят пластмассовые трубы. В чем же их разница и как подобрать более подходящий материал?
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При выборе труб обычно обращают внимание на диаметр и рабочее давление. Диаметр подбирается индивидуально, для каждого отдельного случая. А давление зависит от толщины стенки трубы и класса материала, из которого она изготовлена.
Основным различием между ПЭ 80 и ПЭ 100, является их молекулярный состав. Марка ПЭ 100 имеет большую прочность и эластичность. Но в то же время ПЭ 80 имеет более упорядоченную молекулярную решетку, в связи с этим считается, что трубы из данного материала будут проще спаиваться, но это не так. Для качественного процесса спаивания труб класса ПЭ 100, необходимо соблюдать более высокий температурный режим и тогда не только не возникнет никаких трудностей, но и соединение данного класса труб будет значительно прочнее, нежели труб класса ПЭ80. 
Отдельным пунктом хотелось бы оговорить, влияние солнечных лучей на трубы этих двух классов, в ходе опытов было доказано, что трубы класса ПЭ100 лучше противостоят влиянию прямых солнечных лучей, за счёт особенностей своей молекулярной структуры.
Что касается ценовой политики, то ПЭ 100 имеет большую стоимость, которая обусловлена, тем что при производстве данного вида труб расход энергии значительно выше и процесс производства, является более долгим и трудоёмким. 
С точки зрения физических характеристик, можно сказать следующее:
- Вес труб ПЭ 80 значительно, выше веса ПЭ 100, значит их перевозка обойдётся дешевле.
- Толщина стенки труб ПЭ 100 значительно меньше, чем у ПЭ 80 и они, как следствие выдерживают более высокое рабочее давление.
- Гибкость труб ПЭ80 , выше гибкости ПЭ100 и их удобнее прокладывать в труднодоступных местах.
- Трубы ПЭ 100, можно производить с большим диаметром, чем ПЭ80.
Подводя итоги можно смело сказать, что каждая из этих труб, обладает рядом достоинств и преимуществ. ПЭ100 и ПЭ80 в равной степени пользуются заслуженным спросом, и имеют срок эксплуатации длиною в 50 лет.
