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	«MECHANICAL SEAL CATALOG
The Mechanical Seal Catalog is a starter reference source to help users identify standard mechanical seal recommendations. This comprehensive catalog includes product overviews, installation data, seal recommendations by fluid, environmental control plans, and technical reference sections.

Heavy Duty Single Seal
Offering maximum reliability in a wide application range
The 180 compact chassis is designed to fit ANSI and API610 pumps with no modifications for ease of use. Advanced design features combined with a rigorous testing regime have yielded this “next step”single seal technology.
Testing to ISO standards has shown the 180 to be a top performer for emissions control. Using finite element analysis, face designs have proven the dynamic emissions to be extremely low. The full featured gland provides quench and drain capability.




Maximum performance for demanding, high-torque applications
_ Cushioned, high strength drives
_ Rugged, high torque monolithic
seal faces
Reliable sealing of slurries
_ Micropolished O-ring surfaces
eliminate O-ring hang-up
_ Stationary springs
_ Narrow rotating face prevents wiping
of solids
Suited for the broadest range of applications
_ Full featured gland with quench/drain
and floating bushing
_ Special metals available for corrosive
services
_ Multi-port flush injection providing
optimized cooling



General Purpose Dual Seal
This dual seal is a value leader in its class

The 250 is designed for cost-effective upgrading from packing and underperforming single seals—further increasing plant reliability. The 250 is an ideal choice for baseline applications where the need for special alloys doesn’t exist.
The off-set gland design is very efficient in barrier fluid exchange when compared to most other cartridge seals in its class. This design has improved heat removal. Seal face geometrics are optimized to ensure reliable sealing under varying temperature and pressure changes.




Provides sealing security that conventional single seals cannot match
· Eliminates leakage associated with
single seal failures
· Back-up seal provides opportunity
for scheduled maintenance
Reliable cartridge design that increases
seal life
· Self-cleaning, non clogging
· Advanced face geometrics
· High torque capability
· Enhanced barrier fluid circulation
· Double balanced

	“КАТАЛОГ МЕХАНІЧНИХ САЛЬНИКІВ” “Каталог механічних сальників” містить  необхідну інформацію, для ознайомлення користувачів зі стандартними характеристиками ущільнювачів. У даному каталозі подано всебічну інформацію про продукцію, вказівки по встановленню, рекомендації щодо контролю за рідинами і  оточуючим середовищем, а також розділ з технічним довідником. 
Зносостійкий одинарний сальник 
Гарантує максимальну надійність для широкого спектру застосувань
Компактний корпус 180-ї моделі розроблений для насосів ANSI  та AP610 без модифікацій, що полегшує використання. Новітній дизайн у поєднанні з жорстким режимом випробувань забезпечили “наступний крок” у технології одинарних сальників.
Тестування на відповідність до ISO продемонстрували найкращі показники 180-ї моделі щодо контролю викидів. Застосовуючи аналіз методів кінцевих елементів, доведено, що робочі викиди є мінімальними для такої форми поверхні. Ідеально припасований гартований сальник забезпечує ефективну дренажну потужність.
Максимальна продуктивність, застосування при високих обертах
- Демпфований, міцні з’єднання
- Міцні, монолітні поверхні, придатні для високих обертів
Надійний ущільнювач від шламу
- Мікрошліфовані торцьові поверхні унеможливлюють застрягання на торцях
- Стаціонарні пружини
- Вузька обертальна поверхня запобігає засмоктуванню мікрочасток
Придатний для найширшого застосування
Ідеально припасована втулка сальника з положеннями для перекриття/дренажу та протоку
Спеціальні метали стійкі при корозійних умовах експлуатації
Багатоканальні протоки забезпечують оптимальне охолодження


Універсальний подвійний сальник 
Даний подвійний сальник є лідером свого класу продукції

250-а модель є економним покращенням неефективного одинарного сальника, схильного до закупорювання – що в свою чергу збільшує надійність агрегату. 250 модель – ідеальний вибір для базових робіт, для яких не існує спеціальних сплавів.
 Дизайн сальника зі зміщеним центром є набагато ефективнішім розподільником рідинних потоків, у порівнянні з іншими касетними сальниками цього класу. Дана розробка дозволяє покращити тепловіддачу. Форма поверхні сальника удосконалена, щоб забезпечити надійну герметичність при перепаді температури та тиску.
   
Забезпечує надійні якості, які не властиві одинарному стандартному сальнику:
· Мінімізує просочування, яке є недоліком одинарного сальника
· Технічний нагляд забезпечує плановий огляд і підтримку.
· Надійний дизайн картриджа подовжує термін експлуатації
· Самоочисний, не закупорюється
· Покращена форма поверхні
· Стійкість до високих обертів
· Покращений захист циркуляції рідин
· Подвійне балансування.
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