Установка электрокотлов котлов в Запорожье
Сейчас есть не мало вариантов отопительных систем. Некоторые из них уже проверенны временем, а другие появились совсем недавно. Когда речь идет о частном доме, от отопительного прибора требуется следующее: высокий КПД, хорошие технические свойства и безопасность. Всем этим обладает электрический котел, поэтому его очень часто устанавливают в качестве основного или дополнительного источника отопления. Монтаж электрокотла проводится непосредственно в доме в подходящем месте. О том, как подобрать место для прибора, и о нюансах монтажа и пойдет речь в этой статье.
Установка электрокотла в частном доме — все, что стоит знать
Электрический котел производит достаточное количество тепловой энергии для обогрева одноэтажного дома средних размеров. Выбирать прибор нужно по характеристикам, таким как мощность, потребление электроэнергии, количество фаз. Для этого заранее нужно знать площадь помещения, чтобы в доме не было холодно, или наоборот, слишком жарко. Если вы не знаете, как правильно выбрать и приобрести прибор, наш специалист проконсультирует вас и поможет с выбором, ознакомившись с планом вашего помещения.
Основные правила установки электрических котлов отопления
Наилучшее место для крепления прибора — стена. Это может быть какая-то служебная комната либо другое помещение. Главное, чтобы поблизости силовых кабелей не было труб водопровода или системы отопления. Дело в том, что категорически не допустимо попадание влаги на кабель. Если это все же может случиться, нужно спрятать кабеля в специальные коробы. Есть еще одно важное правило: корпус электрокотла должен быть заземлен. Способ монтажа зависит от типа котла:
· Котлы с ТЭНом устанавливаются довольно-таки просто. Место для крепления — это зачастую высота 1,5 м от пола.
· Электродный котел имеет несколько электродов, которые и производят тепло. Он не оснащен насосом, а также требует подключение в систему группы безопасности, в которую входят манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан. Поэтому монтаж этого типа электрических котлов требует больше навыков, времени и оборудования.
· Индукционный теплогенератор монтируется следующим образом: к нему подводятся трубы, к которым сразу же подсоединяется группа безопасности. Перед системой отопления на обратную магистраль ставится циркуляционный насос, которого нужно купить отдельно. 
Важно! Приборы электродного и индукционного типа требуют соблюдения
правил безопасности даже после установки. Они не так безопасны, как ТЭНовые котлы, поэтому их нужно устанавливать в недоступном для детей и домашних животных месте.
Установка электрокотла в Запорожье — цены
Установка электрических котлов отопления — очень ответственная процедура, требующая осторожности и опыта. Поэтому стоимость этой услуги в среднем составляет около 2 тысяч гривен. На этой странице вы можете ознакомиться с предложениями мастеров, выполняющих данный вид работ в городе Запорожье. Они произведут профессиональный монтаж прибора любого типа, а также закупят все необходимые элементы, такие как циркуляционный насос.
