Автосигнализация с обратной связью
[bookmark: _GoBack]Вначале разъясним, какую охранную систему для автомобиля можно назвать автосигнализацией с обратной связью. Основной ее признак – это отсылка сигнала на брелок владельца в случае срабатывания одного из датчиков, которые входят в состав системы.
Принцип работы
От обычной сигнализации автосигнализация с обратной связью отличается наличием специального блока, который принимает и обрабатывает сигналы, поступающие к нему от охранных датчиков, и посылает сигнал на брелок владельца. В зависимости от сложности такой системы с этого блока может приходить следующая информация:
· о несанкционированном проникновении в салон автомобиля;
· о механическом воздействии на автомобиль (ударе);
· об открытии багажника;
· о запуске двигателя;
· о местоположении автомобиля.
В наиболее современных моделях дополнительно такая охранная система может:
· запустить двигатель, например, для его прогрева;
· узнавать водителя, «нащупывая» у него брелок и снимать блокировку с дверей.
Критерии выбора автосигнализации с обратной связью
1. Степень защиты от взлома. Наиболее важный критерий. Ведь главное – это защитить автомобиль от угона. Степень защиты зависит от принципа кодирования сигнала, который дает команду на разблокировку автомобиля. Сейчас существует три способа такого кодирования:
· Динамический – брелок посылает один и тот же код. Поэтому злоумышленнику достаточно один раз его перехвалить с помощью специального устройства – код-граббера.
· Диалоговый – брелок посылает сигнал. Он принимается электронным устройством системы, которое находится в автомобиле, которое в ответ посылает сигнал на брелок, сформированный случайным образом. Одновременно по специальному алгоритму оно формирует правильный ответ на этот сигнал. Такой же ответ по такому же алгоритму формирует брелок и посылает на автомобиль. Если ответы совпали, система разблокирует автомобиль. В этом случае перехваченный злоумышленником сигнал бесполезен. В следующий раз будет другой. Надо знать алгоритм обработки. 
· Диалоговый с раздельными кнопками постановки и снятия с охраны. В этом случае записать можно только код постановки на охрану. 
2. Радиус действия сигнала. Чем он больше, тем дороже система. В настоящее время эта величина колеблется в пределах от нескольких сот метров (в бюджетных моделях) до неограниченного расстояния – при наличии GSM модуля, который передает сигнал по системе сотовой связи. 
3. Дополнительные функции. О них мы говорили выше. Это:
· дистанционный запуск двигателя – по сигналу, через определенное заданное время, а также при падении заряда аккумулятора до критической величины (последнее доступно только в дорогих моделях);
· открытие багажника;
· передача координат нахождения машины через GSM модуль. 
Рейтинг автосигнализаций с обратной связью
1. Бюджетный класс:
Pandora DeLuxe 1870i:
· радиус действия – 1700 м;
· автозапуск двигателя;
· многоканальный радиообмен;
· автоматическая простановка на охрану.
2. Средний класс:
StarLine A91 Dialog:
· радиус действия – 2000 м;
· автозапуск двигателя;
· многоканальный радиообмен;
· автоматическая простановка на охрану;
· защита от радиопомех;
· защита от сканирования;
· защита от ложных срабатываний;
3. Премиум класс
Pandora DXL 3910:
· управление и автозапуск двигателя при помощи GSM модуля;
· режим иммобилайзера;
· запуск двигателя по таймеру;
· прослушивание салона;
· блокировка двигателя дистанционно;
· защита от сканирования;
· определение местоположения автомобиля;
· 16 зон охраны.
Какую сигнализацию выбрать? Все зависит от ваших финансовых возможностей и модели автомобиля. Зависимость проста. Чем дороже автомобиль, тем дороже и сложнее его охранная система.
