Наш продукт – это высококачественный поролон (пенополеуритан, полиуритановая мягкая пена, ппу).

Мы предлагаем Вашему вниманию составляющие из пенополиуретана, а так же оборудование предназначенное для того, чтобы напылять и заливать поролон.

Способ производства для пенополиуретана следующий: в специальном устройстве – пеногенераторе – смешиваются жидкие составляющие полиольного компонента А с изоционатным компонентом Б.   Смешение составляющих  поролона в пеногенераторе осуществляется по строго указанной дозировке. В зависимости от необходимой плотности теплоизоляции материала, пеногенераторное устройство можно установить прибор на определенные критерии для осуществления смеси компонентов, установив необходимое соотношение составляющего А и составляющего  Б. Таким образом, при напылении поролоновой теплоизоляции будут использоваться составляющие, которые уменьшают плотность готового изделия. Так же, используя способ заливки во время изготовления формованных изделий, наоборот, применяются составляющие, которые увеличат плотность поролона.

Мы видим, что пенополиуретан является очень простым в использовании. Давайте более детально рассмотрим его преимущества перед прочими утеплителями.

В строительной сфере ППУ может использоваться не только в роли теплоизоляционного материала, но так же  и в роли конструкционного материала. Жесткий поролон применяется в строительных работах, в основном, в качестве блоков и панелей, в обиходе называемых «сэндвич-элементы», которые имеют облицовку из метала, рубероида, штукатурки  либо всевозможных иных плоских профилированных листовых материалов.

Как уже выше упоминалось, Европа и Америка давно оценили позитивные стороны пенополиуретана. Уже порядка тридцати лет в Англии строят одноэтажные и двухэтажные здания, стены и перегородки которых  состоят из сэндвич-панелей, облицованных изнутри слоем жесткого пенополиуретана. Внутри панели покрыты десяти миллиметровым слоем штукатурки, а с внешней части они покрыты шести миллиметровыми асбоцементными листами, на которые очень просто напыляется композиция, которая основана на декоративной крошке и эпоксидной смоле. Внутренний слой являет собой жесткий поролон  толщиной в семьдесят пять миллиметров и с плотностью сорок килограмм на кубический метр. Такого рода постройки имеют стальной каркас, а панели являются всего лишь обшивкой.

Во-первых,  пенополиуретан является очень легким, но в то же время очень прочным пенопластом, который обладает минимальной теплопроводностью, варьирующейся от 0, 02 до 0,04 Вт/м. К, а так же обладает очень невысокой паропроницаемостью. Кроме вышеуказанных преимуществ, ППУ так же очень быстро прилипает к бумаге, древу, металлу, штукатурке и рубероиду. На сегодняшний день, жесткие пенополиуретаны  являются лидерами среди  стройматериалов, который давно уже получил широкое признание  в странах  Европы и Америки.

Во-вторых, как уже упоминалось, пенополиуретан предельно  прост в дозировке и смешивании. ППУ всегда получают из жидких компонентов, благодаря чему их можно очень легко смешать, что упрощает приготовление продукта  как в производственных условиях, так и в бытовых (на месте применения).

В-третьих,  благодаря тому, что очень быстро происходит реакция вспенивания и отвердения, изделие за очень короткий промежуток времени будет пригодным для дальнейшей работы с ним.

В-четвертых, выбирая  пенополиуретан в качестве средства для теплоизоляции зданий, можно значительно сэкономить средства, выделенные на обогрев.. Таким образом, слой поролона шириной в разрезе равной  два с половиной метра  по свойствам  теплоизоляции равноценен кирпичному слою шириной в пол метра либо гранитному слою шириной два с половиной метра. 

Научные опыты, которые проводились в  помещениях, предназначенных для проживания людей, подтвердили, что затраты на обогрев комнат оснащенных  специальной теплоизоляцией из ППУ на девяносто процентов меньше, чем в типичных зданиях с отсутствием  теплоизоляции из ППУ. Так же, эмпирическим путем было доказано, что при применении ППУ для утепления промышленных зданий достаточно даже малого слоя пенопласта, который поможет сократить тепловые затраты на семьдесят процентов, что еще раз подчеркивает экономическое преимущество использования пенополиуретановой теплоизоляции.

Еще одним значимым плюсом, которым обладают блоки и панели из пенополиуретана является устойчивость к температурным перепадам. Даже при температурной сетке, варьирующейся  от минус шестидесяти до плюс ста градусов Цельсия ППУ не теряют своей прочности и  свойств теплоизоляции. 

Скорость процесса  старения пенополиуретана, как и иного рода полимерных материалов, по большей мере зависит от температуры. Опытным путем было определено, что при температуре ниже семидесяти градусов Цельсия скорость процесса старения пенополиуретана очень сильно уменьшается. Важно указать, что восприимчивость ППУ к старению в огромной мере зависит от изначальной температуры.

Еще одним значимым плюсом, которым обладают блоки и панели из пенополиуретана является устойчивость к температурным перепадам. Даже при температурной сетке, варьирующейся  от минус шестидесяти до плюс ста градусов Цельсия ППУ не теряют своей прочности и  свойств теплоизоляции. 

Скорость процесса  старения пенополиуретана, как и иного рода полимерных материалов, по большей мере зависит от температуры. Опытным путем было определено, что при температуре ниже семидесяти градусов Цельсия скорость процесса старения пенополиуретана очень сильно уменьшается. Важно указать, что восприимчивость ППУ к старению в огромной мере зависит от изначальной температуры.

В процессе научных испытаний, проведенных в лаборатории центра по исследованию особенностей материалов для теплоизоляции, в Мюнхене, были рассмотрены 3 кровельные конструкции, утепленные жестким пенополиуретаном (с утеплительным слоем в шестьдесят миллиметров на

одной конструкции и по тридцать миллиметров. на остальных). Данные исследования  оказались ошеломляющими, ибо даже после десятилетней эксплуатации конструкций практически не ухудшилась теплопроводность и не увеличилось влагосодержание в пенопласте. Посему, мы можем с уверенностью утверждать, что жесткий пенополиуретан не только прошел проверку временем, но и проявил себя с лучшей стороны как теплоизоляционный и конструкционный материал!

На сегодняшний день, на просторах нашей Родины в строительстве используется более 10-ти марок жестких ППУ. Различные марки могут использоваться либо отдельно, либо в сочетании с другими марками с целью звуко- и теплоизоляции общественных и промышленных построек, для изоляции от холода холодильного оборудования и трюмов, для улучшения плавучести и сохранности лесоматериалов во время плавания а так же для гидро- и теплоизоляции нефтегазопроводов.
