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Biocamino automatico Dalex plus
Lunghezza: da 300 a 3000 mm
Larghezza: 280 mm
Altezza: 195 mm
Telecomando: incluso
Comando per smartphone: incluso
Vetro di sicurezza: incluso
App mobile: inclusa
Produttore: Gloss Fire
Biocamino automatico Dalex plus di Gloss Fire
Biocamino automatico con sistema di controllo intelligente, centralina elettronica, sensori di sicurezza avanzati con spegnimento automatico e notifiche acustiche.
Il biocamino DALEX plus può essere controllato tramite un'applicazione mobile installata su uno smartphone, oppure a distanza tramite un telecomando e un pannello di controllo intuitivo.
Sullo smartphone è possibile visualizzare il livello del combustibile, regolare l'altezza della fiamma, impostare il codice pin di accesso, cambiare la lingua dei messaggi e dell'app e controllare il caminetto.
Caratteristiche del biocamino automatico Dalex plus
Linea di fiamma più lunga rispetto alla lunghezza del biocamino: sì
Serbatoio del combustibile più grande: nessun costo aggiuntivo (incluso)
Protezione bambini: senza sovrapprezzo (inclusa)
Pannello di controllo a scomparsa (per Dalex plus 700-3000): sì
Telecomando: senza sovrapprezzo (incluso)
Controllo tramite app mobile Gloss Fire: sì
Regolazione dell'altezza della fiamma: 4 livelli + altezza preferita
Blocco dell'altezza preferita: sì
Messaggi vocali: nessun costo aggiuntivo (inclusi)
Sistema di raffreddamento: sì
Blocco del caminetto: sì
Blocco del serbatoio del combustibile: sì
Spegnimento automatico: sì
Tecnologia di combustione dei vapori: sì
Sensori di sicurezza: sì
Sensore di CO2: sì
Autodiagnosi: sì
Vetro resistente al calore: senza sovrapprezzo (incluso)
Fissaggio del vetro: senza sovrapprezzo (incluso)
Pannello frontale da 5 mm: sì
Colore base nero: sì
Superficie nera lucida: opzionale
Aspetto decorativo: sì
Descrizione
Sistema di controllo intelligente con autospegnimento.
Tecnologia di combustione dei vapori di bioetanolo
Tecnologia di risparmio del combustibile.
Lunghezza massima della linea di fiamma per un biocamino di queste dimensioni
Regolazione dell'altezza della fiamma da 40 mm a 200 mm.
Fissare l'altezza della fiamma preferita in qualsiasi momento della combustione.
Indicazioni vocali. Il caminetto è dotato di un modulo sonoro che consente di emettere notifiche vocali utili.
Serbatoio del combustibile maggiorato per un funzionamento continuo del caminetto senza bisogno di rifornimenti.
Comodo sistema per aprire i vani nascosti del pannello di controllo e rifornire il caminetto di combustibile.
Spessore degli acciai utilizzati da 2 a 5 mm
La superficie esterna è verniciata con vernice resistente al calore
Accessori
Vetro termoresistente alto 70 mm, resistente al surriscaldamento e alle spaccature.
Attacco decorativo in vetro nero colorato
Controllo
Applicazione mobile Gloss Fire installata sullo smartphone*
Telecomando**
Pannello di controllo intuitivo a LED nascosto***.
**Lo smartphone consente di visualizzare il livello di combustibile, impostare l'altezza della fiamma, impostare un codice pin, cambiare la lingua dei messaggi e dell'app e controllare il caminetto.
**Il telecomando consente di accendere, spegnere, bloccare e sbloccare il caminetto, impostare l'altezza della fiamma, fissare il livello di fiamma preferito, attivare o disattivare le notifiche sonore, aprire il vano di rifornimento.
***Il pannello di controllo consente di accendere, spegnere, bloccare, sbloccare il caminetto, regolare l'altezza della fiamma, fissare il livello di fiamma preferito, attivare o disattivare le notifiche sonore, aprire il vano di rifornimento, visualizzare il funzionamento del caminetto e mostrare gli errori per mezzo di LED.
Sicurezza:
Sensori di monitoraggio per un funzionamento sicuro del caminetto.
Spegnimento automatico in caso di situazioni di emergenza.
Sensore di CO2 - segnala il superamento del livello di anidride carbonica nella stanza.
Sensore di sovraccarico del combustibile - segnala se il combustibile trabocca durante il rifornimento.
Sistema di raffreddamento attivo: le ventole integrate si attivano automaticamente, raffreddando il caminetto e garantendo un funzionamento sicuro. Questa unità non richiede una griglia di ventilazione.
Sensori di temperatura.
Sensore del livello di umidità nella stanza.
Sensore di perdita di combustibile.
Sensore di surriscaldamento del caminetto.
Dotato di sensore sismico, sensore di inclinazione e sensore di stallo della fiamma.
Autodiagnosi: visualizzazione sul pannello di controllo o sullo schermo dello smartphone degli errori verificatisi.
Blocco:
Funzione di blocco per impedire l'accensione accidentale del caminetto, l'utilizzo da parte di bambini o persone indesiderate.
Blocco del coperchio del vano serbatoio durante il funzionamento e il raffreddamento del caminetto.
Opzioni:
Il caminetto è di serie di colore nero. La superficie frontale può essere verniciata in qualsiasi colore RAL.
La superficie frontale può essere realizzata in acciaio lucido o spazzolato, resistente alla corrosione.
La fornitura standard comprende:   
biocamino, telecomando, vetro di protezione, elementi di fissaggio del vetro 2 pezzi, cavo di alimentazione, istruzioni per l'uso, scheda di garanzia.
Tabella dei costi dei biocamini automatici Dalex plus
Biocamino

Dimensioni, L x L x А, mm

Lunghezza del fuoco, mm

Volume unitario, litri

Superficie della stanza, non inferiore a, m2
* Il tempo di funzionamento è un dato medio e può presentare un piccolo errore. Dipende direttamente dalla marca e dalla qualità del combustibile utilizzato, nonché dalle impostazioni individuali del caminetto.
https://glossfire.com.ua/dizajnerskie-biokaminy/toplivnyj-blok-dlya-biokamina-slider-glass
Blocco combustibile per biocamino in vetro Slider
Descrizione del biocamino in vetro SLIDER del marchio Gloss Fire
La particolarità di questo modello è l'eccezionale aspetto del prodotto.
La parte superiore del blocco combustibile è rivestita di vetro nero resistente al calore.
Il riflesso aggiuntivo del fuoco sulla parte superiore del blocco combustibile, in combinazione con il riflesso della fiamma sul vetro verticale, crea visivamente una combustione super-voluminosa, come in un camino a legna.
Possibilità di essere incassato in una varietà di superfici. 
Sistema di spegnimento innovativo e comodo. Basta tirare la leva e il tagliafiamma chiude l'ugello e spegne la fiamma.
Non cambia aspetto, colore e forma dopo un uso prolungato.
Per saperne di più
Materiale - acciaio per alte temperature, vetro resistente al calore.
Principio di funzionamento - combustione di vapori di bioetanolo.
L'unità è progettata per ridurre al minimo gli odori durante lo spegnimento.
La struttura è ermetica, a doppia parete con un isolante termico all'interno.
Dispositivo interno - distribuisce uniformemente il biocarburante lungo il TB, eliminando l'ebollizione del bioetanolo, gli scoppi e i bagliori.
Rifornimento comodo e veloce attraverso la porta di riempimento.
Estinzione garantita in qualsiasi punto della combustione 10 su 10.
La superficie è verniciata con vernice nera per caminetti resistente al calore.
Il vetro decorativo resistente al calore è resistente al surriscaldamento e alla spaccatura.
Il set di fornitura del biocamino comprende: accendino allungato, imbuto, bottiglia di erogazione, panno per la cura, passaporto del prodotto con scheda di garanzia, istruzioni per l'uso.
https://glossfire.com.ua/vstraivaemye/vstraivaemyj-biokamin-ochag-ms-art-001
Biocamino da incasso "Hearth MS-art.001"
Lunghezza: da 600 mm a 2300 mm 
Altezza: 400mm, 500mm, 550mm 
Profondità: 230 mm, 330 mm
Isolamento termico: incluso
Vetro di sicurezza: incluso
Biocamino da incasso "Hearth MS-art.001" TM Gloss Fire
Il costo del set dipende dalla lunghezza del corpo (da 600 a 2300 mm), dal tipo di blocco combustibile (uno o più), dalla cornice frontale (acciaio inox, metallo verniciato, o la sua assenza), nonché dalla presenza o meno di vetro decorativo. I focolari possono essere realizzati su misura.  
Descrizione del biocamino da incasso "Hearth MS-art.001" del marchio Gloss Fire
Questo modello è costituito da un corpo termoisolante a doppia parete e da un vetro decorativo. 
Il design prevede una cornice metallica per evitare la deformazione del corpo, che è realizzato in metallo di alta qualità con uno spessore di 2-3 mm.
Cassonetto termoisolante a doppia parete che riduce il trasferimento di calore alla struttura di contenimento.
Le pareti laterali sono isolate con materiale incombustibile resistente al calore.
La superficie è rivestita con vernice resistente al calore per caminetti.
Il pannello inferiore della struttura presenta un'apertura per il blocco carburante.
L'involucro a sandwich è un pezzo unico. Viene consegnato pronto per l'installazione. Non è necessario coprirlo con altri elementi isolanti o di altro tipo.  È sufficiente inserire il prodotto nella nicchia predisposta.
Il prodotto è dotato di un vetro protettivo e decorativo, che può essere collocato sia all'interno che all'esterno dell'involucro. 
I fissaggi del vetro sono realizzati in acciaio inossidabile a tutta massa.
Può essere inserito in pareti, aperture, nicchie, portali di caminetti in pietra, cartongesso, gesso, schiuma e cemento cellulare, nonché in altri materiali che richiedono protezione dall'esposizione diretta al fuoco. 
* È possibile dotare il corpo del focolare di biocamini meccanici o automatici.
* A scelta, è possibile inserire all'interno del focolare un vetro nero colorato.
* È inoltre possibile realizzare vari rivestimenti - cornici decorative - in acciaio, metallo verniciato, volumetrici e multistrato.
La fornitura comprende: involucro termoisolante, fissaggi per il vetro, vetro, scheda di garanzia, istruzioni per l'uso.
Focolare MS-art.001 - tipo di costruzione "senza cornice".
Focolare MS-art.001 - tipo di costruzione "con telaio
Focolare MS-art.001 - tipo di costruzione "con cornice" con biocamino Slider
Focolare 1450 mm con telaio volumetrico verniciato e biocamino Dalex 800
Focolare 1450 mm con telaio in acciaio e biocamino Dalex 800
Focolare tra la lunghezza del focolare e la lunghezza del biocamino
Lunghezza dell'involucro, mm È possibile dotare il biocamino di una lunghezza di mm.
Meccanico Automatico
https://glossfire.com.ua/napolnyesh/napolnyj-biokamin-kontsept
Biocamino da pavimento Kontsept
Dimensioni standard del caminetto:
Lunghezza (mm): da 600 a 2300
Altezza (mm): 540
Larghezza (mm): 380
Materiale: metallo
Biocamino da pavimento KONTSEPT del marchio Gloss Fire
Può essere utilizzato come modello indipendente o attaccabile.
Realizzato in metallo di alta qualità
Cassa decorativa - interamente in metallo.
Telaio metallico rinforzato - impedisce la deformazione della cassa.
La superficie frontale e gli elementi laterali sono verniciati con vernice resistente al calore. La verniciatura viene eseguita con un metodo speciale, grazie al quale si ottiene un'elevata qualità della superficie verniciata, un colore saturo e intenso, resistenza agli agenti esterni, durata e conservazione del colore.
Il caminetto a pavimento riprenderà le dimensioni del disegno preconcordato.
* È possibile realizzare un caminetto su ordinazione, di dimensioni diverse.
* È possibile completare con diversi tipi di blocchi di combustibile come meccanici e automatici.
* Possibilità di verniciare il corpo in qualsiasi colore secondo la tavolozza RAL o di combinare i colori.
Il set di fornitura comprende:
Valigetta decorativa, scheda di garanzia, manuale di istruzioni.
https://glossfire.com.ua/napolnyesh/napolnyj-biokamin-module-m8
Biocamino da pavimento Modulo-m8 del marchio Gloss Fire
Prodotto decorativo interamente in metallo di alta qualità.
Telaio in acciaio rinforzato - impedisce la deformazione del corpo.
La superficie esterna e interna del caminetto è verniciata di nero con vernice resistente al calore.
La vernice viene applicata con un metodo speciale, grazie al quale si ottiene l'alta qualità della superficie verniciata, un colore saturo e intenso, la resistenza agli agenti esterni, la durata e la conservazione del colore.
Come opzione, sul pannello posteriore dell'alloggiamento è possibile applicare un vetro decorativo di colore nero.
È possibile dotare il caminetto di diversi tipi di combustibile, sia meccanicamente che automaticamente.
Il caminetto da pavimento riprende le dimensioni del disegno preconcordato.
È possibile realizzare un caminetto su ordinazione, di dimensioni diverse.
La confezione comprende:
Valigetta decorativa, scheda di garanzia, manuale di istruzioni!
