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Паро- и гидробарьер является важным элементом качественной тепловой изоляции. Наиболее распространены пароизоляционные и перфорированные пленки, а также мембраны.
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<h1> Подкровельные пленки: виды, характеристики, отличительные особенности</h1>
	В нынешнее время главной задачей любой производственной постройки и обычного жилого дома является энергосбережение. От его качества и эффективности будет зависеть стоимость услуг за обогрев помещений. Подкровельные пленки в построении качественного энергосбережения играют важную роль и вместе с теплоизолятором являются основополагающими элементами. Такие материалы в Украине имеют широкий ассортимент.
	Давайте рассмотрим наиболее востребованные виды пленок.
[bookmark: _GoBack]<h2> Пароизоляционные кровельные пленки </h2>
	Такие кровельные пленки используются для отделения слоя утеплителя от водяных паров. Например, если ваша крыша утеплена минеральной ватой, то влажный теплый воздух, подымающийся вверх, будет ее увлажнять. Это неминуемо приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств ваты.
	Выполняя монтаж такого «защитного» слоя, нужно уделить особое внимание на качество его герметичности, чтобы не было щелей и зазоров, потому что все проведенные работы будут испорчены. Покупая такую продукцию, обращайте внимание на коэффициент паропроницаемости, чем он ниже, тем лучше. 
<h2> Перфорированные</h2>
	Такая гидро- пароизоляция может использоваться с любыми кровельными покрытиями. В отличие от предыдущего вида у перфорированных пленок очень низкий показатель паропроницаемости, поэтому после ее установки обычно делают небольшие вентиляционные зазоры.
	К преимуществам такой продукции можно отнести ее стоимость и соотношение цены и качества. К недостаткам можно отнести ее монтаж, потому что она требует дополнительной обрешетки.
<h2> Мембраны</h2>
	Если у вас сложная конструкция крыши, то полимерная мембрана будет отличным выбором. Установка ее производится с учетом создания верхнего вентиляционного зазора, что приводит к экономии, потому что нижний не требуется. Применяется в основном вместе с металлочерепицей, потому что хорошо предохраняет ее от коррозии.
<h2> Заключение</h2>
	В подбитии итогов хотелось бы обратить особое внимание на параметры, которые стоит учитывать при покупке такой продукции:
<ul>
<li>Прочность. Паробарьер (гидробарьер) должен иметь этот показатель не ниже 150 Н/5см; </li>
<li>Устойчивость к ИК излучениям. Показатель должен быть не менее двух месяцев; </li>
<li>Водонепроницаемость. </li>
</ul>
