
Дескрипшен: Применение гипсокартоновой перегородки в качестве монтажа строительных конструкций.
Монтаж гипрокартоновой перегородки

На сегодняшний день гипсокартонная перегородка становится все более актуальной. Ее эксплуатируют с целью установки перегородок из гипсокартона. 
Неоспоримые преимущества использования изделия
Прочие строительные технологии постепенно становятся все менее востребованными. Давайте детально рассмотрим основные плюсы монтажа гипсокартонной перегородки.
· Минимальный расход материалов и демократичная цена на выполнение монтажных работ. Вы значительно экономите денежные средства.
· Установка перегородок происходит максимально оперативно, «мокрые» технологии отсутствуют.
· Отличная звукоизоляция и повышенная огнеупорность.
· На перекрытие оказывается минимальная нагрузка.
Какие могут быть ограничения по эксплуатации конструкций из гипсокартона?
· Пониженная устойчивость листов из гипсокартона к влаге. 
· Небольшая жесткость.
Как происходит процесс установки гипсокартонных перегородок?
Для того чтобы правильно выполнить монтаж строительной конструкции, необходимо к предварительно установленному из соответствующих профилей каркасу закрепить гипсокартонные листья. При надобности, с внутренней стороны перегородки размещается звукоизоляционный материал. 
Горизонтальные каркасные профили закрепляются к потолку и полу. Сам каркас выполнен из вертикальных стоечных профилей, промеж которых находится звукоизоляционный материал. Перегородки устанавливаются разного диаметра. Толщина перегородок напрямую зависит от таких факторов, как: размещение эксплуатируемых профилей, количества гипсокартонных слоев и наличия звукоизоляции. 
Перед началом проведения монтажных строительных работ по гипсокартонным перегородкам, обязательно нужно решить, какой будет конструкция изделия. Далее разрабатывается разметка перегородки и помещения, монтируется каркас,  с одной стороны перегородки устанавливаются листы из гипсокартона, производится звукоизоляция, в перегородку проводятся электрические кабели. В результате мы получаем готовую перегородку, полностью зашитую гипсокартонными листами. 
https://text.ru/antiplagiat/59bcf444127f9

Современные типы отопительных радиаторов, их неоспоримые преимущества и особенности функционирования 
Радиаторы отопления – гарант тепла и уюта в вашем доме
Радиатор отопления 
Виды радиаторов отопления
Перед наступлением зимы люди все чаще задумываются о том, что будет их спасать от холода. Разумеется, лучше, чем радиатор отопления вы ничего не найдете. Но перед тем как приобрести это современное оборудование, необходимо ознакомиться с типами и основными особенностями изделий.
1. Стальной вид отопительного устройства.
Панельный стальной радиатор.
Это устройство также известно, как конвектор. Этот вид отопительных радиаторов является самым экономичным для домашнего пользования. Он все чаще эксплуатируется в системах автономного теплоснабжения, поскольку имеет демократичную цену и высокий КПД.
Неоспоримые преимущества стального радиатора.
· Низкая иннерционность.
· Хорошая теплоотдача. 
· Маленькие габариты и небольшое энергопотребление.
· Лояльная стоимость.
В силу того что это устройство является экологически чистым и абсолютно безопасным для человеческого здоровья, его покупают для школьных, дошкольных и медицинских учреждений.
2. Стальной трубчатый радиатор.
Это изделие сконструировано из труб из стали. На изготовление данной аппаратуры уходит большее количество времени и усилий, в связи с чем, ее стоимость будет больше, нежели цена панельного прибора.
К плюсам трубчатого стального радиатора относится отличные показатели давления.
3.  Алюминиевое оборудование.
Этот вид радиатора делится на экструзионный и литьевой. Их применяют для автономного отопления.
4. Литиевый радиатор.
Это изделие, которое изготавливается под давлением способом литья. Его особенностью считаются широкие каналы для прохождения горячей воды и уплотненные стенки.
5. Экструзионный радиатор.
Этот метод изготовления подразумевает выдавливание из сплава алюминия на экструдере вертикальных частей устройства. Коллектор силуминовый. Оборудование цельное, в него нельзя ни добавить секцию, ни убрать. 
Основные плюсы экструзионного радиатора:
· Малый вес, в силу которого вам будет обеспечена простота установки, без использования высокопрочных кронштейнов.
· Хорошая теплоотдача.
· Помещение будет нагрето максимально быстро.
· Отличается изделие экономичностью, может быть снабжено регулятором температуры.
· Выполнен в стильном инновационном дизайнерском оформлении.
6. Чугунное устройство.
Этот тип радиаторов делится на ретро и современное оборудование.
Современные приборы из чугуна считаются одним из наиболее старых типов отопительных радиаторов. У них строгие простые формы, интересное дизайнерское решение. Они нагреваются недостаточно быстро, но зато подходят для центрального отопления. У них демократичная цена, они высокопрочные и долговечные. В связи с этим, при выборе радиаторов, множество людей отдает предпочтение именно этому виду.
Ретро радиаторы из чугуна выполнены методом художественного литья, что вписывается в любой интерьер и выглядит довольно утонченно. 
Преимуществами ретро чугунных приборов являются:
· Они могут функционировать на протяжении более 50-ти лет.
· Чугун обладает антикоррозийными свойствами.
· Аппарат станет идеальным вариантом для помещений с высокими потолками, поскольку лучевое излучение отлично прогревает такую жилплощадь.
· В случае отключения отопления, оборудование еще долго будет оставаться горячим. 
· Демократичная стоимость (за исключением моделей, сконструированных способом художественного литья).
7. Биметаллический тип радиатора.
Эта аппаратура изготовлена из трубчатой сердцевины из стали и алюминиевой оболочки. Зачастую количество секций четное, но существуют и монолитные варианты. 
Биметаллическое устройство обладает следующими плюсами:
· Хорошая теплоотдача, отсутствие инерционности.
· Малый объем горячей воды.
· Легкость установки.
· Стильное дизайнерское решение.
· Антикоррозийность. 
8. Половой конвектор.
Подпольный тип конвекторов считается настоящей инновацией среди радиаторов отопления. Трубы изготовлены из меди, ребра из алюминия. Есть модели и с трубчатым стальным сердечником. Эти изделия зачастую эксплуатируются при панорамном остеклении. Они покупаются для автомобильных салонов, аэропортов и для спортивных комплексов.
Особенности полового конвектора:
· Малый вес, легкость и высокопрочность прибора.
· Антикоррозийное свойство.
· Небольшие габариты и компактность.
· Их фактически невозможно заметить.
· Простота монтажа и очистки.
· Помещение нагревается равномерно.
· Защищают стекла от запотевания.
9. Плинтусный тип отопительных конвекторов 
Эти приборы также известны, как теплые плинтусы. Их высота составляет 20 либо 25 см, в глубину – всего 10 см. Их можно с легкостью закреплять на стену.
К основным плюсам плинтусного типа изделий относятся:
· Топливная экономичность на нагрев.
· Есть регуляторы температуры, которые оказывают надежную защиту от перегрева.
· Оперативность установки и простота ремонтирования. 
· Тепло по помещению распределяется равномерным образом. 
Теперь вы знаете обо всех особенностях, характеристиках и типах радиаторов, соответственно, сможете сделать правильный выбор.


Лучшие котлы сегодняшнего дня
Отличия и основные характеристики отопительных котлов
Отопительный котел
Виды котлов
Жилые дома, в которых не обустроена центральная отопительная система, должны быть оборудованы самостоятельным индивидуальным отоплением. Отличным вариантом станет отопительный котел. Но, перед тем как его установить, необходимо детально ознакомиться со всеми существующими видами оборудования. Таким образом, в вашем доме всегда будет тепло и уютно.
К основным параметрам устройств следует отнести вид топлива и мощность. Для определения мощности нужно разработать специальный расчет. Делается это благодаря специалистам в этой сфере деятельности и квалифицированным профильным инженерам. При составлении расчета обязательно учитывается материал и плотность стен, габариты оконных рам, наличие либо отсутствие камина и подогреваемого пола, а также предназначение отдельной жилплощади здания.
Котельное топливо бывает электрическим, газовым, жидким либо твердым. Аппаратура для отопления может отличаться такими параметрами, как:
· стальной или чугунный материал производства,
· метод монтажа (установка в стене либо на полу),
· количеством контуров (одноконтурный котел снабжен встроенным бойлером, двухконтурный – змеевиком),
· изделие может быть энергозависимым или энергонезависимым,
Какие бывают типы и особенности оборудования?
Котлы различаются энергетическим источником и методом монтажа. 
Газовое изделие.
Газовые аппараты считаются одними из наиболее востребованных типов котлов, поскольку у них демократичная цена, и они широко распространены в газовых магистралях. Устройства делятся на напольные и настенные. 
Настенный тип котлов делится на двухконтурные и одноконтурные. В первом случае они могут нагревать горячую воду и отлично отапливать все помещение. В связи со своей компактностью они идеально придутся к месту в загородных домах либо в малогабаритных квартирах. Их просто устанавливать, особо ухаживать за ними не нужно. Одноконтурные функционируют только в отопительном контуре на подогрев теплоносителя.
Функционирование напольного типа оборудования происходит за счет теплообменника из стали или чугуна. Напольные устройства могут быть оборудованы двумя типами горелок. Прибор с газовой горелкой будет дешевле стоить, он легок в использовании и бесшумен. В случае атмосферной горелки – она стоит несколько дороже, но и КПД у нее выше. 
Дизельный котел для отопления. 
К основным характеристикам данного аппарата относится сменный тип горелки. После замены этой детали, есть возможность заменить тип используемого топлива. 
Твердотопливная аппаратура.
Этот вид один из самых популярных. Его приобретают с целью поддерживания теплого воздуха и для того чтобы приготовить горячую воду в загородных домах. Оборудование работает в автономном режиме и в полной мере зависит от электричества. 
Электрический вид.
На его установку в частном доме не нужно специальное разрешение. С внутренней стороны конструкции есть встроенный температурный регулятор. Эти котлы можно использовать, как резерв для твердотопливных изделий. Лучше всего устанавливать такие котлы на малогабаритной жилплощади.
Универсальный прибор.
Универсальный аппарат разнится от остальных тем, что его можно эксплуатировать с различным топливом. В качестве основного топлива применяют твердое, дополнительными считаются газовое, жидкое и электроэнергия. Благодаря этому прибор можно устанавливать практически в любых помещениях. Зачастую горелка в комплектацию не входит, она покупается по отдельности. 
Универсальные котлы разделяются на:
· устройство с наличием камеры, предназначенное для того чтобы сжигать твердое топливо. На газ и жидкое топливо можно монтировать навесные горелки. 
· Модель для жидкого топлива и газа с возможностью замены горелок.
· Древесно-газовый аппарат.
Для максимально быстрого отопления можно присоединить аккумулятор нагретой воды. 

Виды кондиционеров
Современные кондиционеры для охлаждения воздуха
Система кондиционирования
Основные виды, особенности и неоспоримые преимущества кондиционеров
Оконным кондиционером называют моноблок, который врезается в проем окна либо в тонкую стенку. Кондиционер зачастую связан с оконным проемом, эффективность его охлаждения будет напрямую зависеть от мощности устройства. 
Неоспоримые преимущества оборудования
Главными особенностями изделия являются доступная стоимость и легкость монтажа.
Давайте подробно рассмотрим, какие бывают виды кондиционеров.
Мобильный вид
Этот аппарат монтируется на полу и с легкостью перемещается по помещению за счет маленьких колесиков. 
Мобильный тип моноблоков станет идеальным вариантом для всех, кто регулярно переезжает на различные квартиры, либо кто проживает в частном доме или на даче.
За счет своей компактности, кондиционер можно с легкостью транспортировать в автомобиле. 

Сплит изделия
Подобное оборудование насчитывает наружный и внутренний блоки. Внутренние блоки хороши тем, что их можно монтировать различными методами. Они отличаются фирменным дизайнерским решением и уровнем мощности.
Внешний тип блоков выглядит идентичным образом. 
Настенные устройства - одни из наиболее актуальных на сегодняшний день. Они малогабаритные, удобные и подходят фактически под любой квартирный интерьер. Отличаются демократичной стоимостью.
Канальная аппаратура монтируется за подвесным потолком в офисных помещениях. Внутренний блок скрыт. 
Кассетный аппарат также монтируется за подвесным потолком, закрывается при помощи декоративной решетки и распределительных жалюзи. Его особенность заключается равномерной подаче воздуха в четырех направлениях. По мощности такое оборудование ничем не отличается от канального. Подобные кондиционеры наилучшим образом подойдут в местах большого скопления людей.
Потолочно-напольное оборудование монтируется на масштабных жилплощадях, где нет подвесного потолка либо где нельзя повесить настенный кондиционер. При нижнем расположении воздух будет направлен вверх, при потолочном – горизонтально.
Колонное устройство предназначено для напольного монтажа. Его лучше размещать на больших площадях, ведь он оказывает сильный поток холодного воздуха.
Приобрести прибор следует для театров, для монтажа в музеях, гостиничных холлах и в исторических зданиях. 
Система-мультисплит
Этот тип системы подразумевает подключение разных внутренних блоков к одному наружному. Неоспоримым плюсом оборудования является уменьшенное количество внешних блоков, за счет чего сохраняется архитектурный облик сооружения.
Мультизональный кондиционер охлаждает множество помещений. В каждом из помещений будет выдержан оптимальный температурный режим. Данные кондиционеры долговечные, надежные и энергосберегательные. 
Затраты на электроэнергию будут снижены за счет инверторного компрессора. Эти кондиционеры имеют самый продолжительный срок службы. 
Центральная система кондиционирования может обслуживать целые сооружения. Такие приборы, в основном, устанавливаются в подсобных помещениях, являются практически бесшумными. Обработанный воздух равномерно распределяется по воздуховодной системе. При монтаже в габаритных помещениях, стоимость такой конструкции будет на порядок дешевле, нежели сразу устанавливать много бытовых кондиционеров.
Прецизионная аппаратура известна, как автономный кондиционер шкафного типа. Поддержание влажности и температурного режима очень точное. 
Теперь вы знаете основные особенности современных систем кондиционирования и сможете сделать правильный выбор при покупке. 
Виды стеклопакетов
Современные долговечные стеклопакеты

Стеклопакет

Лучшие стеклопакеты и их основные особенности и преимущества  

Стеклопакет – это один из самых актуальных и долговечных типов остекления. 
Высокопрочное изделие из стекла в совокупности со сжатым воздухом, который находится промеж стекол, обеспечит стопроцентную защиту от механического воздействия.

Оборудование включает в себя от 2 стеклянных листов, которые скрещены между собой при помощи обоймы из металла. Межстекольное пространство заполняется осушенным и сжатым воздухом, аргоном, ксеноном и углекислым газом. Стеклопакеты являются в полной мере герметичными.

Существует двухкамерный и однокамерный стеклопакет. 
У первого вида более сложная конструкция, поскольку в него входит 3 листа стекла. Изделие устойчиво к плохим погодным условиям, к внешним факторам воздействия, оно шумоизоляционное, обеспечивает надежную защиту от солнца и сберегает энергию.

Второй вид состоит из 2-х листов стекла, и также отличается шумоизоляцией.
Неоспоримые преимущества продукции
· Длительный срок службы эксплуатации. 
· Устойчивость к повышенной влажности.
· Шумоизоляционные и теплоизоляционные свойства.
· Соответствие со всеми стандартами и нормами Европы.
· Материалы экологически чистые и безопасные.
Также стеклопакеты могут отличаться видами используемого стекла. 
Давайте подробнее поговорим о каждом из них.
Какие бывают виды и особенности стеклопакетов?
Всего насчитывается 6 типов оборудования:
· Стандартный.
· Энергосберегающий.
· Солнцезащитный.
· Мультифункциональный.
· Безопасный.
· Шумоизоляционный.
Стандартный тип является тепло- и звукоизоляционным. Все вышеперечисленные характеристики относятся именно к нему. 

Энергосберегающий – пользуется наибольшей популярностью на сегодняшний день. Его изготавливают из специального стекла, сверху наносят низкоэмисионное покрытие. 
К основным плюсам этого типа относится:
· Самый высокий уровень теплоизоляции в сравнении с остальными видами.
· Экономия электроэнергии (летом не придется включать кондиционер).
· Долговечность.
· Малый вес. 
· Не пропускает УФ-лучи.

Солнцезащитный отличается тем, что пропускает солнечные лучи, но защищает от их вреда. Если вы хотите, чтобы ваше помещение хорошо освещалось, то это изделие станет лучшим вариантом. 

Этот тип может подразделяться на поглощающий и на стекло с покрытием. 
1 вариант имеет свойство поглощать энергию солнца и трансформировать ее в тепло. 
2 вариант отражает солнечный свет.

Неоспоримые преимущества солнцезащитного стеклопакета.
· Надежная защита от УФ-лучей.
· Стильное дизайнерское решение.
· Долговечность.

Мультифункциональный тип отлично пропускает свет и имеет зеркальный эффект. Он имеет серебряное напыление и стойкий к различным внешним факторам воздействия. Его плюсом считается многофункциональность.

Безопасный тип стеклопакета изготовлен из многослойного стекла и пленки из полимера (для дополнительной защиты в случае, если оконная рама разобьется), он весьма стойкий к механическому воздействию.

Его особенности:
· Шумоизоляция.
· Износостойкость.
· Защита от УФ-лучей.

Шумоизоляционный двухкамерный тип рассчитан на максимальное приглушение шума. Он герметичный и надежный. 

Однозначные плюсы данного вида оборудования:
· Высокопрочность.
· Современный дизайн.
· [bookmark: _GoBack]Многослойное стекло.







