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Как театр начинается с вешалки, так в любом доме электрическая сеть начинается с электрощита, который является наиболее сложным и важным элементом данной цепи. Щиток – это сердце управления электрикой в вашем доме. От его работы зависит надежное снабжение электричеством всех потребителей, но на первом месте в данном вопросе стоит конечно же безопасность хозяев.
Щит – это набор разнообразного электрооборудования с очень высоким классом опасности. Если у вас есть соответствующий опыт и знания, то вы легко можете собрать его самостоятельно. В первую очередь необходимо разбираться в электросхемах и принципах работы модульных узлов – автоматических выключателей, УЗО, реле напряжения и т.д. Если не владеете необходимым багажом знаний, советуем вам заказать разработку схемы и сборку щита профессиональным монтажникам.
Впрочем, многие люди очень часто пытаются разобраться в данном вопросе самостоятельно. У кого-то получается все хорошо, а кто-то делает недопустимые ошибки. Бывает, что по неопытности домовладельцы путают ЩУ (вводной щит учета) и ЩР (щит распределительный). В первом случае ЩУ – это шкаф с минимальным количеством оборудования: вводный автомат защиты, счетчик электроэнергии и, как правило устройство защитного отключения (УЗО). Данный ящик в обязательном порядке пломбируется, что ограничивает доступ к нему. 
Особенности установки электрощита
РЩ (распределительный щит) обычно устанавливается в помещении, и в зависимости от количества потребителей может содержать по несколько УЗО и автоматических выключателей.
Бывает так, что учет и распределение электроэнергии объединяют в один электрошкаф ВРУ (вводно-распределительное устройство). Но организации энергосбыта требуют, чтоб прибор учета был смонтирован на электроопоре или фасаде – в пределах доступности для проверяющих инспекторов. 
Монтаж любого распределительного элетрощита начинается с составления принципиальной схемы, где в обязательном порядке указываются все модули: АВ, УЗО, контакторы и т.п. Также здесь должны быть показаны сечения всех проводов и кабелей, мощность нагрузки каждой линии. Автоматические выключатели и УЗО подбираются путем анализа бытовых приборов, которыми вы будете пользоваться.
В самом начале планирования РЩ необходимо знать следующее:
- суммарная потребляемая мощность всех элетроприборов;
- мощность энергопотребления в каждой выделенной группе;
- все варианты нагрузки на электросеть;
- тип разводки по дому (от этого зависит количество идущих к щиту линий);
Электрощит можно выбрать пластиковый или металлический, навесной или встраиваемый. Все зависит от места установки данного узла. Обязательно надо обратить внимание на степень защиты от влаги и пыли. Выбирая щит не забывайте посмотреть на его маркировку и подобрать нужный вариант. Для ящика, устанавливаемого на улице степень защиты должна быть как минимум IP54. В квартире – главное, чтоб сверху вода не затекла. Если рядом расположена система полива, то IP65 минимум. 
Щиты из пластмассы чаще всего устанавливают внутри помещений. На улице – металлические шкафы-щиты, потому что они более прочные и стойкие к атмосферным воздействиям.
На перегородки из гипсокартона лучше всего подойдут встраиваемые щитки, ведь тут достаточно легко сделать нишу под него. Размещать щиток нужно так, чтоб он был полностью доступен для обслуживания и ремонта.
Модели небольшого размера размещают на уровне глаз, так чтобы до верхнего ряда можно было дотянутся без стульчика. Официальные источники рекомендуют придерживаться расстояния от клемм до пола 0,8-1,7 м. 
Как выбрать щит
Выбирать подходящий щит следует исходя из финансовых возможностей, но даже в этом случае экономить нужно с умом. Дело в том, что бюджетное оборудование изготавливается из дешевой пластмассы низкого качества, которая с течением времени желтеет и становится хрупкой. Кроме того, дешевые модели стандартные и требуют настройки под конкретные ситуации, а решения ведущих фирм собираются как конструктор, что обеспечивает максимально простой и удобный монтаж.
Выбирая щит нужно обращать внимание на его размер, а также количество модулей, на которое он рассчитан. Один модуль занимает однополюсный выключатель-автомат. Зная требуемое число УЗО, автоматов и прочих устройств можно быстро подсчитать размер оборудования, поскольку он кратен ширине модуля.
Основные модули щита:
· двухполюсный однофазный автомат — 2 модуля;
· однополюсный автомат — 1 модуль;
· однофазное УЗО — 3 модуля;
· трехполюсный автомат — 3 модуля;
· трехфазное УЗО — 5 модулей;
· трехфазный дифавтомат — от 6 до 8 модулей.
Лучше всего покупать щитовое оборудование с небольшим запасом модулей. К примеру, если для размещения главных элементов требуется 12 модулей, стоит купить щит на 16. Запасные модули для эстетики и безопасности можно закрыть заглушками из пластмассы.
В процессе сборки сложного оборудования, состоящего из большого числа элементов лучше всего для простоты процедуры промаркировать их:
DQ1, DQ2,… – УЗО;
Х1, Х2,… – клеммы;
Q1, Q2,… – автоматы и рубильники;
ADQ1, ADQ2,… – ДИФы;

HL1, HL2,… – световая арматура;

N1, N2,… – нулевые шины, причем номер шины соответствует номеру УЗО;
ХТ1, ХТ2,… – кросс-модули.
Монтаж модулей
Установить модульную аппаратуру в щит несложно. Для этого необходимо поставить стандартные DIN-рейки. На них нажатием до щелчка устанавливаются все УЗО и автоматы. Переместить или убрать их можно отжав губку автомата с помощью отвертки. При желании можно установить специальные ограничители, которые не позволяют ездить автоматам по рейке. Кроме того, внутри оборудования можно поставить пару шин, которые нужны для соединения всех заземляющих и нулевых проводников. Стоит отметить, что нулевая шина непременно должна быть помещена в диэлектрический закрытый корпус и отдалена пластмассовыми изоляторами от металлического корпуса щита.
С помощью медной шины-гребенки можно соединить меду собой полюса автоматов, что намного удобнее, чем с помощью перемычек, выполненных из проводов. Чтобы обеспечить хороший контакт важно надежно соединить гребенки и клеммы автоматики.
После монтажа и проверки готового щита важно подписать все элементы. Сделать это проще всего с помощью перманентного маркера. 
Как видите, собрать электрощит самостоятельно не так и уж и сложно, но при этом к задаче следует подойти максимально ответственно, ведь качества этой операции зависит не только уровень электрообеспечения дома, но безопасность всех членов семьи и имущества. 
