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Создать красивый газон возле загородного дома – мечта любого домовладельца. Ведь так приятно смотреть на бриллиантовую зелень травяного покрова или подурачиться с детьми на лужайке. Самым быстрым и надежным способом создать красивый травяной ковер является укладка рулонного газона. Конечно, можно посеять газон самому, не покупая рулонного газонного покрытия. Но для того чтобы он достиг полноценного нормального состояния, придется ждать как минимум два года.
 Алгоритм работ по укладке рулонного газона
Технология укладки рулонного газона предусматривает точное соблюдение всех этапов работ в точности. Уделив процессу укладки рулонного газона максимум внимания и сил, в результате получите красивый и ухоженный зеленый ковер. В таком случае есть гарантия того, что газон приживется и будет красивым элементом декора.
Подготовка участка
Укладка рулонного газона своими руками будет сделана правильно только на подготовленном участке, и только на такой площадке приживется рулонное покрытие. Рассмотрим вариант, как укладывать рулонный газон в обычных условиях для дома. Для идеального газона, например, поле для гольфа, нужно привлекать специалистов, потому что такой газон должен быть идеально ровным, иметь подготовленную основу для укладки, автоматическую систему орошения и много других нюансов.
1. Очистка
Первым делом надо очистить площадку под газон от сорняков и мусора. Важно удалять лишние растения вместе с корнями. Для этого можно использовать специальное приспособление – корнеизвлекатель или проделать такую процедуру с помощью обычной штыковой лопаты.
2. Обработка
Чтобы сорняки не росли, желательно очищенную территорию обработать гербицидами.
3. Создание дренажа
Если на участке глина, то обязательно сделать дренажную подушку из песка и щебня. Если уровень грунтовых вод высокий, то надо проделать дренажные канавки по периметру всей площадки.
4. Выравнивание
Выровнять всю площадь будущего газона. Возможно, для этого понадобиться добавить на некоторые участки дополнительно грунт. Главное, максимально сделать место под газонное покрытие ровным. Можно сделать небольшой уклон в сторону дренажных канавок для произвольного стекания дождевой воды.
5. Утрамбовка
В местах, где добавляли землю, необходимо хорошо утрамбовать, чтобы потом почва не просела в этом месте. Для этого нужно обильно смочить водой данный участок и пройтись по нему катком. Если такового нет, можно изготовить трамбовку самому. Трамбовать необходимо очень тщательно и плотно, потому что в процессе эксплуатации дождь или при поливке этот слой земли может быть размыт.
6. Укладка плодородной почвы
Укладка рулонного газона предусматривает установку такого покрытия на плодородную почву. Если на участке, где будет устанавливаться газон неплодородная почва, то необходимо насыпать небольшой слой таковой. Слой должен быть не менее 10–15 см.  
7. Поливка
Полить обильно весь участок водой. Как рекомендует технология укладки рулонного газона, перед укладкой покрыия грунт должен быть влажным на 30 см вглубь.
Как правильно выбрать рулонный газон
Чтобы не потратить лишние средства и не разочароваться или вообще менять газонное покрытие, следует учесть при покупке такового следующие моменты:
· обязательно спросите у консультантов обо всей информации о данном виде рулонных газонов: какая травосмесь использовалась, подойдет ли для вашей местности и т. д.;
· заблаговременно покупать рулоны газона не стоит;
· трава должна быть высотой от двух до пятнадцати сантиметров;
· необходимо чтобы слой травы и грунта был равномерным;
· надо чтобы толщина грунта была одинаковой по всей площади;
· рулон должен быть чистым, без камушков и бурьянов;
· земля не должна сыпаться;
· надо чтобы рулон был без трещин.
Расчет необходимого количества рулонов
Как правило, площадь одного рулона составляет приблизительно 0,8 м2. Значит, на 1 м2 газона нужно брать 1,25 такого рулона. Далее, для расчета нужного количества рулонов, нужно всю площадь будущего газона умножить на 1,25.
Есть еще один нюанс. Например, если нужно застелить газон в 5 квадратных метров, то надо взять 6.26 рулона и еще плюс 5%. Итого: 7 рулонов.
Установка газонного дерна
Укладку такого вида покрытия, как правило, проводят в начале весны, когда почва уже достаточно подсохла и заморозков уже не будет. Можно укладывать и летом, и осенью, только газон тяжелее будет приживаться.
1. Процесс установки производить не позднее чем через 4 дня после покупки рулонного газона.
2. Если в силу каких-то причин укладка уже купленного покрытия невозможна, та материал следует хранить в затененном месте и обязательно в развернутом виде, обеспечив рулонам достаточную влажность, поливая их время от времени.
3. Укладывать рулоны строго по прямой линии.
4. Для укладки использовать дощатые настилы, чтобы не повредить дерн рулонного газона.
5. Рулоны укладывать как можно плотнее друг к другу, но не накладывать их поверх.
6. Стыковать дерновые пласты в шахматном порядке.
7. Если есть участки, на которых надо сделать поворот, то нужно аккуратно надрезать лопатой, ножом или топором на этом участке дерн, а в образовавшуюся щель уложить кусочки травы.
8. Последовательно уложить весь газон.
9. Заполнить стыки смесью песка, торфа и суглинка.
10. Слегка утрамбовать полученный газон.
11. Обильно полить водой. Эту процедуру проводить каждый день на протяжении недели. Позднее поливать два раза в неделю.
12. Ходить по уже уложенному газону запрещается.
13. Если все работы были произведены правильно, то уже через несколько недель можно первый раз покосить траву. Естественно, что эту процедуру следует делать аккуратно и обязательно поперек направления пластов дерна.
14. Через 3–6 недель можно будет уже смело ходить по газону. К этому моменту он должен закрепиться и прижиться.
Если придерживаться всех изложенных рекомендаций, вовремя поливать покрытие, ухаживать за ним и вовремя ремонтировать, то можете быть уверены – ваше газонное покрытие прослужит вам долго, даря радость и гордость за свой труд. 

