Ответы на основные вопросы, которые появляются при выборе вентилятора для ванной комнаты.

Часто размышляя, какой вентилятор лучше ставить на кухне и как сделать проветривание в жилых комнатах, опускается важность вопроса по установке вентиляции в ванной комнате. Ведь в санузле нет окон для проветривания, а в частных домах не всегда есть возможность для открытия окон в силу холодного воздуха или сквозняков. Ну и этого не достаточно для того чтобы осушить и проветрить комнату. Оптимальным вариантом будет установка вытяжки в ванной и туалете, которая будет бороться с влажностью и запахами,

Причины, по которым в ванной комнате нужна вентиляция.

Присутствие избыточной влажности провоцирует ряд проблем:

· Порча мебели. Какая бы крепкая и дорогая обстановка не была в ванной, она не устоит под вредным и постоянным влиянием влаги.

· Коррозия металлических деталей сантехники и фурнитуры. Это не только портит внешний вид, но и снижает функциональность ржавых предметов и деталей.

· Плесень. Повышенная сырость провоцирует размножение бактерий и грибкового налета, которые колониями покрывают потолки, стены, плитку. Очень часто плесень можно увидеть на всех строительных швах в ванной. А про вред грибка на организм человека, часто доводилось слышать. Это риск аллергических заболеваний, расстройство иммунной системы, астма.

· Проблема интерьера и дизайна в ванной комнате и туалете. При повышенной влажности, тяжело подобрать материалы, которые можно использовать при отделке стен. Обои под влияние сырости будут рваться. Деревянные декоративные элементы гнить. Это также исключает применение в декоре ванной комнаты картин и другого декора из текстиля. 
	
· Насекомые. Под влиянием влажной среды в ванной комнате есть риск появления насекомых, таких как сороконожки, чешуйницы. По популярности, это не самые лучшие соседи.

Если не хочется, что бы комната для гигиены и принятия водных процедур в вашем жилище стала самой нежеланной для посещения, то решений несколько: 
1. поставить вытяжку;
2. утеплить стены, что б уменьшить возникновение конденсата при перепаде температуры;
3. установить хороший полотенцесушитель, для сушки влажных вещей.

В этой статье поговорим, как выбрать вентиляторы для вытяжки в ванной, про их характеристики и виды.
Виды вентиляторов и их характеристики.

· Канальный. 
· Осевой.
· Радиальный. 
· Потолочный. 



Канальный вентилятор. Это вытяжной вентилятор в ванную комнату, который характеризуются долговечностью, практичностью, простотой в монтаже. Устанавливают его внутри воздухопровода дома. Основа работы в особенностях различий давлений воздуха на входе и выходе и возможностью, тем самым образовывать воздушные потоки, с предусмотренным направлением разной мощности. На эффективность устройства с вентилятором влияют характеристики направленности лопастей. Вентилятор может быть использован для разных форм воздуховодов. Данный прибор состоит из конструкции пяти лопастей, которые направляют воздух в вентиляционный канал. Положительная сторона– установка вытяжного вентилятора в ванной. Его можно легко устанавливать сразу в стену вентиляционной шахты. Это будет сподручно, если нужно зашить стену гипсокартонном или панелями. Производят прибор из плотного пластика. Он оборудованный терморегулятором и датчиком движения, который реагирует на температурный режим помещения и присутствие человека, тем самым включается в ванной и туалете только в момент посещения, экономя электричество. Доступность в цене, практичность, качественность, экономное потребление электроэнергии данного прибора делают его одним из самых покупаемых вентиляторов для ванной комнаты.

 Осевой вентилятор. Прибор бытового использования для принудительной вытяжки воздуха в помещении. Сконструирован он из двигателя с ротором и размещенным на нем колесе с пластиковыми или стальными лопастями. Потоки воздуха транспортируются по направлению к оси на близкие расстояния.
Он характеризуется небольшими размерами, что способствует простоте монтажа; высоким уровнем производительности; экономичностью в использовании электричества; среднем ценовым уровнем. Данный вентилятор, должен применяться в помещении с температурой не выше 45-50 градусов. Это обеспечивает продолжительность и эффективность его работы.

Радиальный вентилятор. Это вытяжной вентилятор для ванной с высоким статистическим давлением, которое используется при наличии длиной магистрали воздухопровода. Устройство состоит из ротора, который вращает лопасти спиралевидной формы. Принцип работы, построенный на основе центробежной силы. Воздух затягивается внутрь за счет данной силы и специальной формы лопаток, направляется к выходу спиральной улитки (так называемой от внешнего сходства). Вытяжка используется в большинстве для средних и больших помещений, больше подойдет для ванны в частном доме или гостинице. Его эффективность превышает КПД осевого. Лопасти данного вентилятора могут иметь разные направления, вперед или назад. Более энергосберегающим есть тот, у которого лопатки имеют загиб назад. Экономия электричества будет более 20 процентов. Преимущества вытяжек с лопастями направленными вперед в высокой эффективности при небольшом диаметре колеса; установить вытяжной вентилятор просто, при его средних размерах на небольших площадях. Установленный радиальный вентилятор популярный в бытовом применении не только для ванной комнаты. Данный вентилятор для ванной комнаты прекрасно функционирует и в других помещениях требующих вентиляции, где другие бытовые вентиляторы в единственном количестве не целесообразны.

Потолочный вентилятор. Не очень популярный в использовании бесшумный вентилятор для ванной. Но у него есть много несомненных преимуществ. Это тихий уровень звука при работе, экономичности в использовании энергии; простой монтаж; долговечность эксплуатации, приятный внешний вид. Анемостат, как его еще называют, справляется с большим количеством воздушных масс при скромных площадях. Размещая в разных помещениях дома, результатом будет своевременное очищение и отток непригожего воздуха.

Особенности выбора вентилятора для ванной комнаты.

Выбирая вытяжку нужно руководиться несколькими показателями:
· Мощность
· Безопасность использования
· Уровень шума при работе.
· Наличие дополнительных функций.


Мощность или производительность это технические характеристики, которые рассчитываются с помощью формулы. Составляющие формулы, это произведение показателей объема комнаты и количество обмена воздуха за час.
Мощность исчисляют, умноживши объем на число количества смен воздуха за час.
Объем помещения можно получить умножением трех размерных параметров помещения. Измеряется в метрах кубических. Кратность смены воздуха есть величина, нормированная, и для санузла составляет 6-10, в зависимости от количества людей, которые пользуются ванной комнатой. До 3-х человек показатель составит 6, для большего количества–8, но если ванная комната сопряжена с туалетом, то 10. Но при выборе вытяжки после расчетов необходимо брать вентилятор, технические характеристики которого, будут с запасом для конкретного помещения. Чаще всего производительность насчитывает приблизительно 100 м.куб.в час.

Безопасность использования. Так как, вытяжной вентилятор в ванной будет использоваться в помещении с повышенной влажностью, вопрос о защищенности проникновения влаги в конструкцию аппарата актуальный и необходимый. Вытяжка для ванной, это прибор, который работает на электричестве и попадание воды на его детали или на включатель может вызвать замыкание, а впоследствии пожар.
Для этого нужно при выборе электрического вентилятора искать пометку, которая указывает, что он подходит именно для ванной комнаты. Еще одним дополнительным защитным элементом будет, использование напряжения не больше 24В, при котором короткое замыкание не будет смертельным для купающего.

Уровень шума, который превышает 35 дБ, негативно влияет на психику человека. При работе электрических приборов он не должен превышать 30дБ и 20 дБ при работе ночью. При работе шум выделяется от вибрации элементов конструкции прибора и непосредственно от распространения воздуха в воздухопроводе. По способу возникновения, он подразделяется на два вида– аэродинамический и механический. Показатели шума должны указываться в технических характеристиках прибора. Справиться с повышенной шумностью, можно обложив поверхности воздухопроводной шахты звукоизолирующими материалами или применением шумоглушителя, который устанавливается на задней стенке вентилятора. Перед тем как подключить вентилятор вытяжной, нужно учитывать масштабы воздухопроводов, для того чтобы избежать турбулентности воздуха, которая создает дополнительный звук. Бесшумные  вентиляторы для ванной комнаты, это залог хорошего настроения. Данную особенность нужно учитывать, перед тем как выбрать прибор.

[bookmark: proizvoditelnost][bookmark: shum][bookmark: bezopasnost]Дополнительные функции, встроенные в вытяжные вентиляторы для ванных комнат и туалетов, станут приятным дополнением к безупречному воздуху в вашей ванной и туалете. Вентиляторы по функциональности делятся на два вида, автоматизированные и стандартные. Принцип работы вторых в том, что они работают в зависимости от включенного или выключенного света в помещении. Это не совсем удобно, так как часто, влажный воздух не успевает удалиться с ванной комнаты, за короткое время пока включено электричество. Поэтому автоматические вытяжки с монтированными таймерами и датчиками влажности более эффективные, но их стоимость дороже первого вида. Также, очень удобный, вентилятор вытяжной с наличием обратного клапана, который вытягивает воздух, но не дает ему поступать обратно. Это особенно актуально в случае, когда воздушные шахты санузла и кухни сопряжены.
Перед тем как выбрать вентилятор вытяжка в ванную комнату нужно, также учитывать наличие сертификатов, положительных отзывов, гарантий и соответствующей маркировки стандартам качества. Широкий модельный ряд вентиляторов на рынке позволит подобрать оптимально мощный и функциональный для вашей ванной комнаты, который уберет лишнюю влажность и повысит уровень качества жизни обитателей. А вопрос, как установить, вы доверите профессионалам.
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